Принято

	Межгосударственной

	научно-технической комиссией

	по стандартизации и техническому нормированию

	в строительстве (МНТКС)

	10 ноября 1993 года

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 27751-88 "НАДЕЖНОСТЬ
	СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ. ОСНОВНЫЕ
	ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ"

	Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации
	и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 10.11.93.

	Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N 1013.

	Раздел 5 изложить в новой редакции:

	"5. УЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

	5.1. Для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемых
	экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов,
	устанавливаются три уровня: I - повышенный, II - нормальный, III - пониженный.

	Повышенный уровень ответственности следует принимать для зданий и
	сооружений, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и
	экологическим последствиям (резервуары для нефти и нефтепродуктов вместимостью
	10000 м3 и более, магистральные трубопроводы, производственные здания с
	пролетами 100 м и более, сооружения связи высотой 100 м и более, а также уникальные
	здания и сооружения).

	Нормальный уровень ответственности следует принимать для зданий и
	сооружений массового строительства (жилые, общественные, производственные,
	сельскохозяйственные здания и сооружения).

	Пониженный уровень ответственности следует принимать для сооружений
	сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны,
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	небольшие склады и подобные сооружения).

	5.2. При расчете несущих конструкций и оснований следует учитывать

	коэффициент надежности по ответственности 	, принимаемый равным: для  I уровня
	ответственности - более 0,95, но не более 1,2; для II уровня - 0,95; для III уровня -
	менее 0,95, но не менее 0,8.

	На коэффициент надежности по ответственности следует умножать нагрузочный
	эффект (внутренние силы и перемещения конструкций и оснований, вызываемые
	нагрузками и воздействиями).

	Примечание. Настоящий пункт не распространяется на здания и сооружения, учет
	ответственности которых установлен в соответствующих нормативных документах.

	5.3. Уровни ответственности зданий и сооружений следует учитывать также при
	определении требований к долговечности зданий и сооружений, номенклатуры и
	объема инженерных изысканий для строительства, установлении правил приемки,
	испытаний, эксплуатации и технической диагностики строительных объектов.

	5.4. Отнесение объекта к конкретному уровню ответственности и выбор значений

	коэффициента 	 производится генеральным проектировщиком по согласованию с
	заказчиком".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.