Г. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

	Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 29 ноября 1990 г. N 2977

	ИЗМЕНЕНИЕ N 3 ГОСТ 24184-80 "ФЛАНЦЫ НА ДВА
	НАТЯЖНЫХ КОЛЬЦА. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ
	РАЗМЕРЫ"

	Группа Г18

	Дата введения

	1 июля 1991 года

	Наименование стандарта. Заменить слова: "на два натяжных кольца" на
	"металлические"; исключить слова: "и основные размеры".

	Пункт 1. Исключить слова: "на два натяжных кольца", "с гладкими концами";

	дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются обязательными".

	Пункт 2. Заменить слова: "двух исполнений" на "четырех типов"; "из чугуна" на
	"фланцы на два натяжных кольца"; "из алюминиевого сплава с антикоррозионным
	покрытием" на "три натяжных кольца"; дополнить абзацем: "3 - для труб с буртами", "4 -
	переходные".

	Пункт 3 изложить в новой редакции: "3. Конструкция и основные размеры
	фланцев типов 1 и 2 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1";

	чертеж дополнить наименованием: "Тип 1";

	исключить знак шероховатости: 	; дополнить чертежом для типа 2:

	Тип 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для труб с гладкими концами

	= 46, 67, 93 и 122 мм

	Для труб = 169 мм, 221 мм
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Таблицу 1 изложить в новой редакции:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 1

	                                                               Размеры в мм

	----T------T------T---T---T-------T---T---T----T--T-----T----T--T--T------T---------T------

	Ис- 	¦	Услов-	¦	Наруж-	¦	 D 	¦	D  	¦	  D    	¦	D  	¦	D  	¦	 d  	¦	B 	¦	  b  	¦	 b  	¦	b 	¦	b 	¦	бета  	¦	 Масса,  	¦	Номи-

	пол-	¦	ный   	¦	ный   	¦	   	¦	 1 	¦	   2   	¦	 3 	¦	 4 	¦	    	¦	  	¦	     	¦	  1 	¦	 2	¦	 3	¦	      	¦	   кг,   	¦	наль-

	не- 	¦	проход	¦	диа-  	¦	   	¦	   	+-------+	   	¦	   	¦	    	¦	  	+-----+----+	  	¦	  	¦	      	¦	не более 	¦	ный

	ние 	¦	D     	¦	метр  	¦	   	¦	   	¦	Мате-  	¦	   	¦	   	¦	    	¦	  	¦	 Материал 	¦	  	¦	  	¦	      	¦	   для   	¦	диа-

	    	¦	 у    	¦	трубы 	¦	   	¦	   	¦	риал   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	  	¦	          	¦	  	¦	  	¦	      	¦	         	¦	метр

	    	¦	      	¦	D     	¦	   	¦	   	+---T---+	   	¦	   	¦	    	¦	  	+--T--T-T--+	  	¦	  	¦	      	+----T----+	резьбы

	    	¦	      	¦	 н    	¦	   	¦	   	¦	 Ч 	¦	Al 	¦	   	¦	   	¦	    	¦	  	¦	Ч 	¦	Al	¦	Ч	¦	Al	¦	  	¦	  	¦	      	¦	 Ч  	¦	 Al 	¦	болта

	----+------+------+---+---+---+---+---+---+----+--+--+--+-+--+--+--+------+----+----+-----
	-

	1  	¦	  40  	¦	  45  	¦	46 	¦	57 	¦	  68   	¦	88 	¦	102	¦	7,6 	¦	22	¦	8 	¦	9 	¦	6	¦	7 	¦	18	¦	- 	¦	  -   	¦	0,30	¦	0,11	¦	  6

	----+	      	¦	      	¦	   	+---+-------+	   	¦	   	¦	    	+--+--+--+-+--+--+--+------+----+----+

	2  	¦	      	¦	      	¦	   	¦	61 	¦	  70   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	32	¦	 10  	¦	 8  	¦	26	¦	12	¦	  8°  	¦	0,56	¦	0,20	¦

	----+------+------+---+---+-------+---+---+----+--+--T--+-T--+--+--+------+----+----+-----
	-

	1  	¦	  50  	¦	  67  	¦	68 	¦	83 	¦	  95   	¦	120	¦	144	¦	10,1	¦	28	¦	9 	¦	10	¦	7	¦	8 	¦	22	¦	- 	¦	  -   	¦	0,55	¦	0,22	¦	  8

	----+	      	¦	      	¦	   	+---+-------+	   	¦	   	¦	    	+--+--+--+-+--+--+--+------+----+----+

	2  	¦	      	¦	      	¦	   	¦	88 	¦	  98   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	40	¦	 12  	¦	 10 	¦	34	¦	17	¦	11°30'	¦	0,75	¦	0,30	¦

	----+------+------+---+---+-------+---+---+	    	+--+--T--+-T--+--+--+------+----+----+

	1  	¦	  80  	¦	  93  	¦	94 	¦	110	¦	  125  	¦	148	¦	172	¦	    	¦	29	¦	10	¦	11	¦	8	¦	9 	¦	22	¦	- 	¦	  -   	¦	0,90	¦	0,40	¦

	----+	      	¦	      	¦	   	+---+---T---+	   	¦	   	¦	    	+--+--+--+-+--+--+--+------+----+----+

	2  	¦	      	¦	      	¦	   	¦	114	¦	126	¦	124	¦	   	¦	   	¦	    	¦	40	¦	 12  	¦	 10 	¦	34	¦	13	¦	 18°  	¦	1,20	¦	0,38	¦

	----+------+------+---+---+---+---+---+---+	    	+--+--T--+-T--+--+--+------+----+----+

	1  	¦	 100  	¦	 122  	¦	123	¦	140	¦	  155  	¦	180	¦	204	¦	    	¦	53	¦	11	¦	12	¦	9	¦	10	¦	22	¦	- 	¦	  -   	¦	1,10	¦	0,46	¦

	----+	      	¦	      	¦	   	+---+---T---+	   	¦	   	¦	    	+--+--+--+-+--+--+--+------+----+----+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2  	¦	      	¦	      	¦	   	¦	145	¦	157	¦	154	¦	   	¦	   	¦	    	¦	41	¦	 14  	¦	 12 	¦	35	¦	6 	¦	 18°  	¦	1,40	¦	0,41	¦

	----+------+------+---+---+---+---+---+---+----+--+--T--+-T--+--+--+------+----+----+-----
	-

	1  	¦	 150  	¦	 169  	¦	170	¦	198	¦	 - 	¦	223	¦	250	¦	280	¦	12,1	¦	53	¦	- 	¦	12	¦	-	¦	- 	¦	45	¦	5 	¦	 30°  	¦	 -  	¦	1,00	¦	  10

	----+	      	¦	      	¦	   	+---+---+---+---+---+----+--+	  	¦	  	+-+--+--+--+------+----+----+

	2  	¦	      	¦	      	¦	   	¦	194	¦	 - 	¦	200	¦	240	¦	270	¦	 12 	¦	42	¦	  	¦	  	¦	-	¦	- 	¦	35	¦	11	¦	 18°  	¦	 -  	¦	1,40	¦

	    	¦	      	¦	      	¦	   	¦	   	+---+---+	   	¦	   	¦	    	¦	  	¦	  	¦	  	¦	 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	      	+----+----+

	    	¦	      	¦	      	¦	   	¦	   	¦	 - 	¦	210	¦	   	¦	   	¦	    	¦	  	¦	  	¦	  	¦	 	¦	  	¦	  	¦	  	¦	      	¦	 -  	¦	0,90	¦

	----+------+------+---+---+---+---+---+---+	    	¦	  	+--+	  	+-+--+	  	¦	  	¦	      	+----+----+

	1  	¦	 200  	¦	 221  	¦	222	¦	246	¦	 - 	¦	255	¦	305	¦	335	¦	    	¦	  	¦	- 	¦	  	¦	-	¦	- 	¦	  	¦	  	¦	      	¦	 -  	¦	1,90	¦

	Примечание. Условные обозначения: Ч - чугун, Al - алюминиевый сплав с
	антикоррозионным покрытием.

	Стандарт дополнить пунктом 3а: "3а. Конструкция фланцев типов 3 и 4 должна
	соответствовать черт. 2 и табл. 2".

	Тип 3

	Для труб с буртами

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Тип 4

	Переходные, для труб с гладкими концами

	Черт. 2

	Таблица 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                      Размеры в мм

	------T--------T----T----T----T----T----T---T---T-----T---T-------

	Тип  	¦	Условный	¦	  D 	¦	 D  	¦	 D  	¦	 D  	¦	 B  	¦	 A 	¦	 b 	¦	  d  	¦	 n 	¦	Масса,

	фланца	¦	 проход 	¦	    	¦	  1 	¦	  2 	¦	  3 	¦	    	¦	   	¦	   	¦	     	¦	   	¦	кг, не

	      	¦	   D    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	     	¦	   	¦	 более

	      	¦	    у   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	     	¦	   	¦

	------+--------+----+----+----+----+----+---+---+-----+---+-------

	  3   	¦	   15   	¦	29,0	¦	 40 	¦	 48 	¦	 63 	¦	  8 	¦	 - 	¦	 5 	¦	 7,0 	¦	 3 	¦	 0,037

	      	+--------+----+----+----+----+----+	   	¦	   	+-----+	   	+-------

	      	¦	   25   	¦	43,5	¦	 54 	¦	 67 	¦	 85 	¦	  9 	¦	   	¦	   	¦	 9,5 	¦	   	¦	 0,060

	      	+--------+----+----+----+----+----+	   	¦	   	+-----+	   	+-------

	      	¦	   32   	¦	50,0	¦	 64 	¦	 77 	¦	 95 	¦	 10 	¦	   	¦	   	¦	 10  	¦	   	¦	 0,070

	      	+--------+----+----+----+----+----+	   	+---+	     	¦	   	+-------

	      	¦	   40   	¦	60,5	¦	 72 	¦	 85 	¦	 103	¦	 11 	¦	   	¦	 6 	¦	     	¦	   	¦	 0,100

	      	+--------+----+----+----+----+----+	   	+---+-----+	   	+-------

	      	¦	   50   	¦	72,5	¦	 85 	¦	 100	¦	 122	¦	 12 	¦	   	¦	 7 	¦	 12  	¦	   	¦	 0,140

	      	¦	        	¦	    	¦	    	+----+----+	    	¦	   	¦	   	+-----+---+-------

	      	¦	        	¦	    	¦	    	¦	 120	¦	 144	¦	    	¦	   	¦	   	¦	10,1 	¦	 4 	¦	 0,230

	      	+--------+----+----+----+----+	    	¦	   	¦	   	¦	     	¦	   	+-------

	      	¦	   80   	¦	 106	¦	 120	¦	 148	¦	 172	¦	    	¦	   	¦	   	¦	     	¦	   	¦	 0,250

	------+--------+----+----+----+----+----+---+---+-----+	   	+-------

	  4   	¦	   40   	¦	 40 	¦	 45 	¦	  - 	¦	  - 	¦	 14 	¦	 8 	¦	 10	¦	10,5 	¦	   	¦	 1,220

	      	+--------+----+----+	    	¦	    	¦	    	+---+	   	¦	     	¦	   	+-------

	      	¦	   50   	¦	 57 	¦	 76 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 - 	¦	   	¦	     	¦	   	¦	 1,010

	Пример условного обозначения изложить в новой редакции: "Пример условного

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	обозначения фланца типа 1 для трубы 	 = 50 мм, 	 = 100 мм с антикоррозионным
	покрытием:

	Фланец 1-50-100 ГОСТ 24184-80

	То же, типа 2 для трубы D = 40 мм, 	 = 45 мм:

	Фланец 2-40-45 ГОСТ 24184-80

	То же, типа 3 для трубы 	 = 50 мм, 	 = 100 мм с антикоррозионным
	покрытием:

	Фланец 3-50-100 ГОСТ 24184-80

	То же, типа 4 для трубы D = 40 мм и 	 = 45 мм:

	Фланец 4-40-45 ГОСТ 24184-80".

	Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 2685-75 на ГОСТ 1583-89; дополнить словами:
	"Сталь Ст.3 ГОСТ 380-88".

	Стандарт дополнить пунктом 6: "6. Коды ОКП приведены в Приложении".

	Приложение изложить в новой редакции:

	---------------------------------T--------------------------------

	   Условное обозначение фланца   	¦	  Код ОКП и контрольное число

	---------------------------------+--------------------------------

	          1-45-68 Ч              	¦	        48 3471 0001 08

	          1-67-95 Ч              	¦	        48 3471 0002 07

	          1-93-125 Ч             	¦	        48 3471 0003 06

	          1-93-155 Ч             	¦	        48 3471 0004 05

	          1-45-68 Al             	¦	        48 3471 2001 00

	          1-67-95 Al             	¦	        48 3471 2002 08

	          1-93-125 Al            	¦	        48 3471 2003 09

	          1-122-155 Al           	¦	        48 3471 2004 08

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          1-169-223 Al           	¦	        48 3471 2005 07

	          2-45-70 Ч              	¦	        48 3471 0006 03

	          2-67-98 Ч              	¦	        48 3471 0007 02

	          2-93-126 Ч             	¦	        48 3471 0008 01

	          2-122-157 Ч            	¦	        48 3471 0009 00

	          2-45-70 Al             	¦	        48 3471 2006 06

	          2-67-98 Al             	¦	        48 3471 2007 05

	          2-93-124 Al            	¦	        48 3471 2008 04

	          2-122-154 Al           	¦	        48 3471 2009 03

	          2-169-200 Al           	¦	        48 3471 2011 09

	          2-169-210 Al           	¦	        48 3471 2019 01

	          2-200-255 Al           	¦	        48 3471 2021 07

	          3-15-48                	¦	        48 3471 2012 08

	          3-25-67                	¦	        48 3471 2013 07

	          3-32-77                	¦	        48 3471 2014 06

	          3-40-85                	¦	        48 3471 2015 05

	          3-50-100               	¦	        48 3471 2016 04

	          3-50-120               	¦	        48 3471 2017 03

	          3-80-148               	¦	        48 3471 2018 02

	          4-40-45                	¦	        48 3471 2022 06

	          4-57-76                	¦	        48 3471 2023 05

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.