Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 29 декабря 1978 г. N 267

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
	СТРОИТЕЛЬСТВО
	КРОВЛИ
	НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	Production quality system in building. Roofing. Quality system
	nomenclature
	ГОСТ 4.251-79

	Группа Ж01

	Срок введения

	1 января 1980 года

	Разработан Государственным комитетом СССР по делам строительства.

	Исполнители: М.И. Поваляев, канд. техн. наук (руководитель темы); А.М.
	Воронин, канд. техн. наук; Е.И. Кричевская, канд. техн. наук; Д.Н. Топчян.

	Внесен Государственным комитетом СССР по делам строительства.

	Член Коллегии В.И. Сычев.

	1. Настоящий стандарт распространяется на кровли зданий и сооружений
	различного назначения и устанавливает номенклатуру показателей их качества для
	применения при:

	проектировании кровель;

	разработке стандартов, технических условий и нормативных документов;

	прогнозировании и планировании качества;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	контроле качества и аттестации;

	отчетности и информации о качестве.

	Стандарт не распространяется на кровли из металла, черепицы, железобетонных
	лотковых панелей с защитными окрасочными составами, с применением битумных
	эмульсий, а также на плоские эксплуатируемые.

	2. Стандарт предусматривает номенклатуру показателей качества для следующих
	групп кровель:

	рулонных - из рулонных материалов, склеиваемых мастиками с основанием под
	кровлю и между собой;

	мастичных - из горячих мастик на основе битумов с армирующими
	стекломатериалами, наносимых на основание под кровлю;

	асбестоцементных - из асбестоцементных волнистых листов, закрепляемых к
	прогонам или обрешетке.

	3. Номенклатура показателей качества кровель, методы определения
	количественных значений и применяемости приведены в табл. 1.

	Таблица  1

	----------------------T-----T-------------------------------------

	     Наименование     	¦	Метод	¦	    Применяемость показателя

	показателя и единица 	¦	опре-	+------T---------T-------T-----T------

	      измерения       	¦	деле-	¦	Проек-	¦	Разработ-	¦	Прогно-	¦	Конт-	¦	Отчет-

	                      	¦	ния  	¦	тиро- 	¦	ка стан- 	¦	зирова-	¦	роль 	¦	ность

	                      	¦	     	¦	вание 	¦	дартов,  	¦	ние и  	¦	ка-  	¦	и ин-

	                      	¦	     	¦	      	¦	ТУ и нор-	¦	плани- 	¦	чест-	¦	форма-

	                      	¦	     	¦	      	¦	мативных 	¦	рование	¦	ва   	¦	ция о

	                      	¦	     	¦	      	¦	докумен- 	¦	       	¦	     	¦	ка-

	                      	¦	     	¦	      	¦	тов      	¦	       	¦	     	¦	честве

	----------------------+-----+------+---------+-------+-----+------

	  1. Показатели рулон-	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ных и мастичных кро-  	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	вель                  	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  1.1. Влажность теп- 	¦	Экс- 	¦	  +   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  -

	лоизоляции кровли, %  	¦	пери-	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	                      	¦	мен- 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	                      	¦	таль-	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	                      	¦	ный  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  1.2. Толщина и проч-	¦	То же	¦	  +   	¦	    +    	¦	   +   	¦	  +  	¦	  +

	ность на сжатие мате- 	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	риалов основания, мм, 	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	кгс/см2               	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  1.3. Температуроус- 	¦	  "  	¦	  +   	¦	    +    	¦	   +   	¦	  +  	¦	  +

	тойчивость мастики, °С	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  1.4. Гибкость масти-	¦	  "  	¦	  -   	¦	    -    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  -

	ки                    	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  1.5. Морозостойкость	¦	  "  	¦	  +   	¦	    +    	¦	   +   	¦	  +  	¦	  +

	материалов защитного  	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	слоя                  	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  1.6. Ровность повер-	¦	Изме-	¦	  -   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  -

	хности основания, мм; 	¦	рение	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	высота и наклон пере- 	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	ходных бортиков в мес-	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	тах примыкания кровли 	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	к выступающим конст-  	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	рукциям, мм, град.    	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  1.7. Закрепление    	¦	Визу-	¦	  +   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  -

	компенсаторов деформа-	¦	аль- 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ционных швов в несущих	¦	ный  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	конструкциях          	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  1.8. Расстояние меж-	¦	Изме-	¦	  +   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  -

	ду температурно-уса-  	¦	рение	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	дочными швами в ос-   	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	новании под кровлю и  	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	правильность устройст-	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	ва компенсаторов над  	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	ними, мм              	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  1.9. Надежность     	¦	Экс- 	¦	  -   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  +

	склеивания рулонных   	¦	пери-	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	материалов (в том чис-	¦	мен- 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	ле стекломатериалов   	¦	таль-	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	между собой и с осно- 	¦	ный  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	ванием под кровлю)    	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  1.10. Высота подъема	¦	Изме-	¦	  +   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  -

	слоев дополнительного 	¦	ре-  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	водоизоляционного ков-	¦	ние; 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	ра, расстояние между  	¦	визу-	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	элементами, закрепляю-	¦	аль- 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	щими край этого ковра,	¦	ный  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	ширина защитных фарту-	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	ков и наличие гермети-	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	зации в местах примы- 	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	каний кровли к высту- 	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	пающим конструкциям,  	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	мм, град              	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  1.11. Ширина усиляю-	¦	Изме-	¦	  +   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  -

	щих слоев водоизоляци-	¦	рение	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	онного ковра в ендо-  	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	вых, на коньке, кар-  	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	низном участке и в    	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	местах примыканий, мм 	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  1.12. Отношение пло-	¦	Экс- 	¦	  +   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  -

	щади склеивания нижне-	¦	пери-	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	го слоя кровельного   	¦	мен- 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	ковра со стяжкой к    	¦	таль-	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	площади кровли при то-	¦	ный  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	чечной или полосовой  	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	приклейке, %          	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  1.13. Толщина прик- 	¦	Изме-	¦	  +   	¦	    +    	¦	   +   	¦	  +  	¦	  -

	леивающего слоя масти-	¦	рение	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	ки, мм                	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  1.14. Направление   	¦	Визу-	¦	  +   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  -

	наклейки полотнищ ру- 	¦	аль- 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	лонных материалов     	¦	ный  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  1.15. Продольная и  	¦	Изме-	¦	  +   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  -

	поперечная нахлестка  	¦	рение	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	рулонных материалов и 	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	армирующих прокладок, 	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	мм                    	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  1.16. Понижение     	¦	То же	¦	  +   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  -

	уровня кровли и усиле-	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	ние водоизоляционного 	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ковра у водосточных   	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	воронок, мм           	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  1.17. Толщина и     	¦	Изме-	¦	  +   	¦	    +    	¦	   +   	¦	  +  	¦	  +

	сплошность защитного  	¦	ре-  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	слоя, мм              	¦	ние; 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	                      	¦	визу-	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	                      	¦	аль- 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	                      	¦	ный  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  1.18. Отсутствие в  	¦	Визу-	¦	  -   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  +

	кровле дефектов (тре- 	¦	аль- 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	щин, вздутий, пробоин)	¦	ный  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  2. Показатели кро-  	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	вель из асбестоцемент-	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	ных волнистых листов  	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  2.1. Расстояние меж-	¦	Изме-	¦	  +   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  -

	ду опорами для асбес- 	¦	рение	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	тоцементных листов, мм	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  2.2. Размеры срезов 	¦	То же	¦	  +   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  -

	в углах листов, мм    	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  2.3. Нахлестка, мм; 	¦	Изме-	¦	  +   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  -

	расположение покрываю-	¦	ре-  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	щей и накрываемой волн	¦	ние; 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	асбестоцементных лис- 	¦	визу-	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	тов и параллельность  	¦	аль- 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	продольных кромок лис-	¦	ный  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	тов линии ската кровли	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  2.4. Наличие герме- 	¦	Визу-	¦	  +   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  +

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	тизации продольных и  	¦	аль- 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	поперечных соединений 	¦	ный  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	между листами         	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  2.5. Диаметр отверс-	¦	Изме-	¦	  +   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  -

	тий в асбестоцементных	¦	рение	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	листах для элементов  	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	крепления, мм, и коли-	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	чество закреплений на 	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	один лист, шт.        	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  2.6. Нахлестка защи-	¦	Изме-	¦	  +   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  -

	тных фартуков с кров- 	¦	ре-  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	лей, мм, и наличие    	¦	ние; 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	герметизации кровли в 	¦	визу-	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	местах примыканий     	¦	аль- 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	                      	¦	ный  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  2.7. Отсутствие в   	¦	Визу-	¦	  -   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  +

	кровле дефектов (тре- 	¦	аль- 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	щин, пробоин)         	¦	ный  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  3. Общие показатели 	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  3.1. Соответствие   	¦	Экс- 	¦	  +   	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +  	¦	  +

	цвета и внешнего вида 	¦	перт-	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	утвержденному эталону,	¦	ный  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	балл                  	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  3.2. Гарантийный    	¦	Ста- 	¦	  +   	¦	    +    	¦	   +   	¦	  +  	¦	  +

	срок службы, год      	¦	тис- 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	                      	¦	ти-  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	                      	¦	чес- 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                      	¦	кий  	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  3.3. Трудоемкость,  	¦	То же	¦	  +   	¦	    +    	¦	   +   	¦	  +  	¦	  +

	чел-дн/100 м2         	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  3.4. Себестоимость  	¦	  "  	¦	  -   	¦	    -    	¦	   +   	¦	  -  	¦	  +

	кровли, руб/100 м2    	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	  3.5. Эксплуатацион- 	¦	  "  	¦	  -   	¦	    -    	¦	   +   	¦	  -  	¦	  +

	ные расходы,          	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	руб/100 м2            	¦	     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	     	¦

	4. Показатели качества кровель, определяемые при входном, операционном и
	приемочном контроле, приведены в табл. 2.

	Таблица 2

	----------T-------------------------------------------------------

	Контроль  	¦	              Номер показателей качества

	показате- 	+----------T----------------------------T---------------

	лей ка-   	¦	Основание 	¦	    Кровля из рулонных и    	¦	Кровля из

	чества    	¦	под кровлю	¦	    мастичных материалов    	¦	асбестоцемент-

	          	¦	          	+----------------T-----------+	ных листов

	          	¦	          	¦	Водоизоляционный	¦	 Защитный  	¦

	          	¦	          	¦	      ковер     	¦	   слой    	¦

	----------+----------+----------------+-----------+---------------

	  Входной 	¦	 1.1; 1.2 	¦	 1.3; 1.4; 1.6; 	¦	    1.5    	¦	      2.1

	          	¦	          	¦	   1.8; 1.17    	¦	           	¦

	  Операци-	¦	 1.6 - 1.8	¦	   1.9 - 1.16;  	¦	   1.17    	¦	 2.1; 2.3 - 2.7

	онный     	¦	          	¦	      1.18      	¦	           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  Приемоч-	¦	          	¦	   1.9 - 1.11;  	¦	 1.17; 3.1 	¦	 2.1; 2.4 - 2.7

	ный       	¦	          	¦	  1.13 - 1.16;  	¦	           	¦

	          	¦	          	¦	      1.18      	¦	           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.