Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 25 апреля 1980 г. N 1891

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
	ХОМУТЫ
	КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	Pipe-line fastening parts. Clamps. Design and dimensions
	ГОСТ 24137-80

	Группа Г38

	ОКП 12 8001

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля
	1980 г. N 1891 срок введения установлен с 01.01.1981.

	Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 16.10.1985 N 3332 срок
	действия продлен до 01.01.1991.

	Взамен ГОСТ 16691-71.

	Переиздание. Апрель 1988 г.

	1. Настоящий стандарт распространяется на хомуты диаметром D от 14 до 540 мм.

	2. Конструкция и размеры хомутов должны соответствовать указанным на
	чертеже и в таблице.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                                Размеры, мм

	-------T--------T-------T--------T-------------T-----------T---------------

	   D   	¦	   A    	¦	   H   	¦	   d    	¦	 l, не менее 	¦	 Масса, кг 	¦	 Применяемость

	       	+--------+-------+	        	¦	             	¦	           	¦

	       	¦	     +/- 1      	¦	        	¦	             	¦	           	¦

	-------+--------T-------+--------+-------------+-----------+---------------

	   14  	¦	   20   	¦	   38  	¦	   М6   	¦	      25     	¦	   0,018   	¦

	   16  	¦	   22   	¦	   40  	¦	        	¦	             	¦	   0,019   	¦

	   18  	¦	   24   	¦	   42  	¦	        	¦	             	¦	   0,020   	¦

	   20  	¦	   26   	¦	   45  	¦	        	¦	             	¦	   0,022   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------+--------+-------+--------+-------------+-----------+

	   22  	¦	   30   	¦	   55  	¦	   М8   	¦	      34     	¦	   0,047   	¦

	   25  	¦	   33   	¦	   57  	¦	        	¦	             	¦	   0,049   	¦

	   28  	¦	   36   	¦	   60  	¦	        	¦	             	¦	   0,052   	¦

	   32  	¦	   40   	¦	   65  	¦	        	¦	             	¦	   0,057   	¦

	   36  	¦	   44   	¦	   68  	¦	        	¦	             	¦	   0,060   	¦

	   40  	¦	   48   	¦	   72  	¦	        	¦	             	¦	   0,064   	¦

	   45  	¦	   53   	¦	   77  	¦	        	¦	             	¦	   0,071   	¦

	-------+--------+-------+--------+-------------+-----------+

	   50  	¦	   60   	¦	   90  	¦	  М10   	¦	      40     	¦	   0,125   	¦

	   55  	¦	   65   	¦	   95  	¦	        	¦	             	¦	   0,133   	¦

	   60  	¦	   70   	¦	  100  	¦	        	¦	             	¦	   0,141   	¦

	   65  	¦	   75   	¦	  105  	¦	        	¦	             	¦	   0,149   	¦

	-------+--------+-------+--------+-------------+-----------+

	   70  	¦	   82   	¦	  115  	¦	  М12   	¦	      50     	¦	   0,236   	¦

	   75  	¦	   87   	¦	  120  	¦	        	¦	             	¦	   0,246   	¦

	   80  	¦	   92   	¦	  125  	¦	        	¦	             	¦	   0,257   	¦

	   85  	¦	   97   	¦	  130  	¦	        	¦	             	¦	   0,269   	¦

	   90  	¦	  102   	¦	  135  	¦	        	¦	             	¦	   0,278   	¦

	   95  	¦	  107   	¦	  140  	¦	        	¦	             	¦	   0,292   	¦

	  100  	¦	  112   	¦	  145  	¦	        	¦	             	¦	   0,303   	¦

	  105  	¦	  117   	¦	  150  	¦	        	¦	             	¦	   0,315   	¦

	  110  	¦	  122   	¦	  155  	¦	        	¦	             	¦	   0,326   	¦

	  115  	¦	  127   	¦	  160  	¦	        	¦	             	¦	   0,338   	¦

	-------+--------+-------+--------+-------------+-----------+

	  120  	¦	  136   	¦	  180  	¦	  М16   	¦	      60     	¦	   0,665   	¦

	  125  	¦	  141   	¦	  185  	¦	        	¦	             	¦	   0,686   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  130  	¦	  146   	¦	  190  	¦	        	¦	             	¦	   0,707   	¦

	  135  	¦	  151   	¦	  195  	¦	        	¦	             	¦	   0,725   	¦

	  140  	¦	  156   	¦	  200  	¦	        	¦	             	¦	   0,746   	¦

	  145  	¦	  161   	¦	  205  	¦	        	¦	             	¦	   0,767   	¦

	  150  	¦	  166   	¦	  210  	¦	        	¦	             	¦	   0,787   	¦

	  155  	¦	  171   	¦	  215  	¦	        	¦	             	¦	   0,807   	¦

	  160  	¦	  176   	¦	  220  	¦	        	¦	             	¦	   0,827   	¦

	  165  	¦	  181   	¦	  225  	¦	        	¦	             	¦	   0,847   	¦

	  170  	¦	  186   	¦	  230  	¦	        	¦	             	¦	   0,868   	¦

	  175  	¦	  191   	¦	  235  	¦	        	¦	             	¦	   0,888   	¦

	  180  	¦	  196   	¦	  240  	¦	        	¦	             	¦	   0,909   	¦

	  185  	¦	  201   	¦	  245  	¦	        	¦	             	¦	   0,929   	¦

	  190  	¦	  206   	¦	  250  	¦	        	¦	             	¦	   0,950   	¦

	  195  	¦	  211   	¦	  255  	¦	        	¦	             	¦	   0,970   	¦

	  200  	¦	  216   	¦	  260  	¦	        	¦	             	¦	   0,991   	¦

	-------+--------+-------+--------+-------------+-----------+

	  210  	¦	  230   	¦	  285  	¦	  М20   	¦	      75     	¦	   1,668   	¦

	  225  	¦	  245   	¦	  300  	¦	        	¦	             	¦	   1,776   	¦

	  245  	¦	  265   	¦	  320  	¦	        	¦	             	¦	   1,880   	¦

	  260  	¦	  280   	¦	  340  	¦	        	¦	             	¦	   2,020   	¦

	  275  	¦	  295   	¦	  355  	¦	        	¦	             	¦	   1,120   	¦

	  300  	¦	  320   	¦	  375  	¦	        	¦	             	¦	   2,248   	¦

	  330  	¦	  350   	¦	  405  	¦	        	¦	             	¦	   2,440   	¦

	  360  	¦	  380   	¦	  440  	¦	        	¦	             	¦	   2,464   	¦

	  380  	¦	  400   	¦	  455  	¦	        	¦	             	¦	   2,766   	¦

	-------+--------+-------+--------+-------------+-----------+

	  430  	¦	  454   	¦	  515  	¦	  М24   	¦	      90     	¦	   4,480   	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  455  	¦	  479   	¦	  545  	¦	        	¦	             	¦	   4,720   	¦

	  490  	¦	  514   	¦	  575  	¦	        	¦	             	¦	   5,010   	¦

	  540  	¦	  564   	¦	  625  	¦	        	¦	             	¦	   5,490   	¦

	Пример условного обозначения хомута D = 50 из стали марки ВСт3сп с
	покрытием Ц9.хр:

	Хомут 50-ВСт3сп-Ц9.хр. ГОСТ 24137-80

	3. Допуск параллельности и перекос осей поверхности d не должны быть более 2
	мм.

	4. Технические требования - по ГОСТ 24140-80.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.