Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 22 мая 1980 г. N 2306

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПРОКЛАДКИ ПОД ХОМУТЫ
	КОНСТРУКЦИЯ
	Packings for ferrules. Design and basic dimensions
	ГОСТ 24192-80
	(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв.
	Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

	Группа Г18

	ОКП 25 3167

	Дата введения

	1 июля 1981 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством монтажных и специальных строительных
	работ СССР.

	Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 22.05.1980 N 2306.

	3. Взамен ГОСТ 15926-80.

	4. Срок проверки - I квартал 1990 г.; периодичность проверки - 5 лет.

	5. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------------------T---------------------

	  Обозначение НТД, на который дана ссылка   	¦	    Номер пункта

	--------------------------------------------+---------------------

	ГОСТ 24201-80                               	¦	         4

	6. Переиздание (май 1988 г.) с Изменением N 1, утвержденным в январе 1988 г.
	(ИУС 4-88).

	Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от
	28.01.1988 N 155.

	1. Настоящий стандарт распространяется на прокладки под хомуты, применяемые
	для крепления стеклянных трубопроводов.

	Требования настоящего стандарта являются обязательными.

	(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990
	N 2977)

	2. Конструкция и основные размеры прокладок под хомуты должны
	соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N
	2977)

	                                                               Размеры в мм

	-----------T-----------T-----------------T---T--T------------T-------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для труб  	¦	 Условный  	¦	Наружный диаметр 	¦	 H 	¦	 h	¦	   Длина    	¦	 Масса, кг,

	           	¦	 проход D  	¦	     трубы D     	¦	   	¦	  	¦	развертки L 	¦	  не более

	           	¦	         у 	¦	            н    	¦	   	¦	  	¦	            	¦

	-----------+-----------+-----------------+---+--+------------+-------------

	С буртами 	¦	     15    	¦	        -        	¦	27 	¦	20	¦	     65     	¦	   0,010

	           	+-----------+-----------------+	   	¦	  	+------------+-------------

	           	¦	     25    	¦	        -        	¦	   	¦	  	¦	    100     	¦	   0,015

	           	+-----------+-----------------+	   	¦	  	+------------+-------------

	           	¦	     32    	¦	        -        	¦	   	¦	  	¦	    123     	¦	   0,020

	           	+-----------+-----------------+	   	¦	  	+------------+-------------

	           	¦	     40    	¦	        -        	¦	   	¦	  	¦	    155     	¦	   0,025

	           	+-----------+-----------------+	   	¦	  	+------------+-------------

	           	¦	     50    	¦	        -        	¦	   	¦	  	¦	    185     	¦	   0,030

	-----------+-----------+-----------------+---+--+------------+-------------

	С гладкими	¦	     40    	¦	        45       	¦	32 	¦	25	¦	    140     	¦	   0,027

	концами    	+-----------+-----------------+	   	¦	  	+------------+-------------

	           	¦	     50    	¦	        67       	¦	   	¦	  	¦	    210     	¦	   0,045

	           	+-----------+-----------------+	   	¦	  	+------------+-------------

	           	¦	     80    	¦	        93       	¦	   	¦	  	¦	    290     	¦	   0,064

	           	+-----------+-----------------+	   	¦	  	+------------+-------------

	           	¦	    100    	¦	       122       	¦	   	¦	  	¦	    380     	¦	   0,085

	           	+-----------+-----------------+	   	¦	  	+------------+-------------

	           	¦	    150    	¦	       169       	¦	   	¦	  	¦	    525     	¦	   0,101

	           	+-----------+-----------------+	   	¦	  	+------------+-------------

	           	¦	    200    	¦	       221       	¦	   	¦	  	¦	    685     	¦	   0,200

	(таблица в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990
	N 2977)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пример условного обозначения прокладки под хомуты для трубы 	 = 45 мм с
	гладкими концами:

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

	Прокладка 45 ГОСТ 24192-80

	То же, с буртами 	 = 15 мм:

	Прокладка 15 ГОСТ 24192-80

	(пример условного обозначения введен Изменением N 2, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

	3. Материал прокладок - резина по рабочим чертежам, утвержденным в
	установленном порядке.

	4. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.

	5. Коды ОКП приведены в Приложении.

	(п. 5 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990
	N 2977)

	Приложение

	Справочное

	------------------------------T-----------------------------------

	Условное обозначение прокладки	¦	    Код ОКП и контрольное число

	------------------------------+-----------------------------------

	              45              	¦	           25 3167 1201 09

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              67              	¦	           25 3167 1202 08

	              93              	¦	           25 3167 1203 07

	             122              	¦	           25 3167 1204 06

	             169              	¦	           25 3167 1205 05

	              15              	¦	           25 3167 1206 04

	(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением  Госстандарта

	СССР от 29.11.1990 N 2977)

	              25              	¦	           25 3167 1207 03

	(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением  Госстандарта

	СССР от 29.11.1990 N 2977)

	              32              	¦	           25 3167 1208 02

	(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением  Госстандарта

	СССР от 29.11.1990 N 2977)

	              40              	¦	           25 3167 1209 01

	(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением  Госстандарта

	СССР от 29.11.1990 N 2977)

	              50              	¦	           25 3167 1211 07

	(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением  Госстандарта

	СССР от 29.11.1990 N 2977)

	(Введено дополнительно, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.