Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 22 мая 1980 г. N 2306

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ХОМУТЫ ОХВАТЫВАЮЩИЕ
	КОНСТРУКЦИЯ
	Embraced ferrules. Design and basic dimensions
	ГОСТ 24194-80
	(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв.
	Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

	Группа Г18

	ОКП 48 3474

	Дата введения

	1 июля 1981 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством монтажных и специальных строительных
	работ СССР.

	Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 22.05.1980 N 2306.

	3. Взамен ГОСТ 15925-74.

	4. Срок проверки - I квартал 1990 г.; периодичность проверки - 5 лет.

	5. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------------------T---------------------

	  Обозначение НТД, на который дана ссылка   	¦	    Номер пункта

	--------------------------------------------+---------------------

	ГОСТ 5689-79                                	¦	         3

	ГОСТ 24201-80                               	¦	         4

	6. Переиздание (май 1988 г.) с Изменением N 1, утвержденным в январе 1988 г.
	(ИУС 4-88).

	Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от
	28.01.1988 N 156.

	1. Настоящий стандарт распространяется на охватывающие хомуты, применяемые
	для крепления стеклянных трубопроводов.

	Требования настоящего стандарта являются обязательными.

	(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990
	N 2977)

	1а. Охватывающие хомуты должны изготовляться 2-х исполнений:

	1 - из фенопласта;

	2 - из стеклопластика или фенопласта.

	(п. 1а введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990
	N 2977)

	2. Конструкция и основные размеры охватывающих хомутов должны
	соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

	Исполнение 1 Для труб = 45 и 67 мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для труб = 93 и 122 мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N
	2977)
	Исполнение 2 Для труб = 45 и 67 мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(чертеж "Исполнение 2" введен Изменением N 2, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

	                                                               Размеры в мм

	------T-----------T------------------T---T---T---T---T---T----T------------

	Испол-	¦	 Условный  	¦	 Наружный диаметр 	¦	 D 	¦	 D 	¦	 H 	¦	 H 	¦	 B 	¦	 b  	¦	 Масса, кг,

	нение 	¦	 проход D  	¦	      трубы D     	¦	   	¦	  1	¦	   	¦	  1	¦	   	¦	    	¦	  не более

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	         у 	¦	             н    	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	    	¦

	------+-----------+------------------+---+---+---+---+---+----+------------

	  1   	¦	    40     	¦	        45        	¦	47 	¦	58 	¦	105	¦	75 	¦	 - 	¦	 7  	¦	    0,10

	      	+-----------+------------------+---+---+---+---+---+----+------------

	      	¦	    50     	¦	        67        	¦	69 	¦	82 	¦	130	¦	100	¦	 - 	¦	 8  	¦	    0,12

	      	+-----------+------------------+---+---+---+---+---+----+------------

	      	¦	    80     	¦	        93        	¦	95 	¦	108	¦	157	¦	127	¦	 - 	¦	 9  	¦	    0,20

	      	+-----------+------------------+---+---+---+---+---+----+------------

	      	¦	    100    	¦	        122       	¦	124	¦	138	¦	188	¦	158	¦	 - 	¦	 10 	¦	    0,27

	------+-----------+------------------+---+---+---+---+---+----+------------

	  2   	¦	    40     	¦	        45        	¦	47 	¦	 - 	¦	108	¦	39 	¦	58 	¦	 -  	¦	    0,12

	      	+-----------+------------------+---+---+---+---+---+----+------------

	      	¦	    50     	¦	        67        	¦	69 	¦	 - 	¦	131	¦	50 	¦	82 	¦	 -  	¦	    0,20

	(таблица в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990
	N 2977)

	Пример условного обозначения охватывающего хомута Исполнение 1 для трубы

	наружным диаметром 	 = 45 мм:

	Хомут 1-45 ГОСТ 24194-80

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

	3. Материал хомутов - фенопласт марки У2-301-07 по ГОСТ 5689-79, пресс-
	материал ГСП-400 по нормативно-технической документации.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

	4. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.

	5. Коды ОКП приведены в Приложении.

	(п. 5 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990
	N 2977)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение

	Справочное

	------------------------------T-----------------------------------

	Условное обозначение хомута  	¦	    Код ОКП и контрольное число

	------------------------------+-----------------------------------

	            1-45              	¦	         48 3474 0501 00

	            1-67              	¦	         48 3474 0502 09

	            1-93              	¦	         48 3474 0503 09

	            1-122             	¦	         48 3474 0504 08

	            2-45              	¦	         48 3474 0507 05

	            2-67              	¦	         48 3474 0509 03

	(таблица в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990
	N 2977)

	(Введено дополнительно, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.