Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 12 октября 1990 г. N 85

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
	ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛИ И ВКЛАДЫШИ
	КОНСТРУКЦИЯ
	Steel moulds for reinforced concrete members. Elements forming
	openings and recesses. Design
	ГОСТ 28715-90

	Группа Ж33

	ОКП 48 4223, 48 4225, 48 4226

	Срок введения в действие

	1 января 1991 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Межотраслевым государственным объединением
	"Строммаш".

	Разработчики: А.К. Шнейдер (руководитель темы); Ю.Д. Златоверов; П.П.
	Кириченко; Р.М. Колтовская; И.Н. Нагорняк.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного
	строительного комитета СССР от 12.10.1990 N 85.

	3. Введен впервые.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------------------T---------------------

	   Обозначение НТД, на который дана ссылка  	¦	     Номер пункта

	--------------------------------------------+---------------------

	ГОСТ 25781-83                               	¦	Вводная часть; 1

	ГОСТ 25878-85                               	¦	7

	ГОСТ 27204-87                               	¦	8; 10.3

	Настоящий стандарт распространяется на сварные проемообразователи и
	вкладыши стальных форм для изготовления железобетонных изделий по ГОСТ 25781 и
	элементы их крепления к форме и устанавливает требования к конструкции основных
	стандартизируемых сборочных единиц и деталей.

	Стандарт не распространяется на проемообразователи и вкладыши,
	изготовляемые из стальных, чугунных и алюминиевых отливок и полимерных
	материалов, на устройства, образующие в изделии каналы для электропроводки, и
	элементы архитектурного назначения.

	1. Технические требования, требования безопасности, комплектности, правила
	приемки, методы контроля, упаковка и маркировка, транспортирование, хранение и
	гарантийный срок эксплуатации стандартизируемых элементов должны
	соответствовать ГОСТ 25781.

	2. Проемообразователи и вкладыши, в зависимости от условий распалубки
	железобетонных изделий, по своей конструкции и способу крепления к форме
	подразделяют на:

	стационарные;

	съемные.

	2.1. Стационарные проемообразователи и вкладыши - элементы, закрепленные на
	форме и не снимаемые с нее в пределах технологического цикла формования изделий.

	2.2. Съемные проемообразователи и вкладыши - элементы формы, извлекаемые из
	бетона до съема изделия или вместе с ним.

	3. Проемообразователи и вкладыши в зависимости от требований к переоснастке
	форм могут быть сменными.

	Сменные проемообразователи и вкладыши - элементы формы, заменяемые,
	перемещаемые или снимаемые при переоснастке формы.

	4. Проемообразователи и вкладыши изготовляют сварными из стального листа.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для повышения жесткости проемообразователей и вкладышей следует изготовлять их с
	каркасом из фасонного металлопроката или гнутого профиля. Формовочные
	поверхности проемообразователей изготовляют из листа толщиной не менее 8 мм, а
	вкладышей - из листа толщиной не менее 6 мм.

	В технически обоснованных случаях для изготовления вкладышей допускается
	применение листа толщиной не менее 4 мм.

	5. Формовочные поверхности проемообразователей и вкладышей должны иметь
	распалубочные (технологические) уклоны, обеспечивающие беспрепятственное
	извлечение их из изделия или съем изделия с них.

	6. Проемообразователи, образующие проемы с двусторонними уклонами по
	толщине изделия, делают разъемными: нижнюю часть - рамку - крепят к поддону,
	верхнюю - щит - снимают до извлечения изделия из формы.

	7. При установке в форме проемообразователей и вкладышей опирание их на
	настил поддона, отвечающего требованиям ГОСТ 25878, а также прилегание щитов к
	рамкам в разъемных проемообразователях должно производиться кромками,

	шероховатость поверхности которых не более 	 20 мкм.

	В местах примыкания зазоры не должны превышать 2 мм. При этом общая длина
	местных зазоров не должна быть более одной трети длины примыкания.

	8. Проемообразователи или их верхние части (щиты), а также вкладыши,
	извлекаемые из бетона свежеотформованного изделия краном, должны иметь
	строповочные устройства.

	Конструкция строповочных устройств должна отвечать требованиям ГОСТ 27204.

	В технически обоснованных случаях допускается применение строповочных
	устройств другого типа.

	9. Для обеспечения точности установки в форме в проектном положении съемных
	проемообразователей, вкладышей или отдельных элементов (щитов) следует применять
	направляющие штыри. Плотность прилегания проемообразователей, вкладышей или их
	элементов к соответствующим опорным поверхностям должна обеспечиваться массой
	устанавливаемого проемообразователя, вкладыша или при помощи стягивающих
	устройств.

	10. Способы крепления в форме проемообразователей и вкладышей

	10.1. Несменяемые стационарные проемообразователи и вкладыши крепят
	посредством резьбовых соединений, элементы которых приваривают к настилу
	поддона с нижней стороны, или приваркой закрепляемого элемента непосредственно к
	формовочной поверхности настила поддона.

	Стационарные вкладыши крепят к бортам приваркой их непосредственно к

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	формовочной поверхности борта.

	10.2. Сменные стационарные проемообразователи и вкладыши в форме крепят
	при помощи застопоряемых (шплинты, отгибные шайбы и др.) резьбовых соединений.

	10.3. Съемные вкладыши крепят к бортам, отвечающим требованиям ГОСТ 27204,
	при помощи фиксаторов.

	Вкладыши, образующие в изделии штрабы и устанавливаемые на
	противоположных бортах, фиксируют направляющими штырями.

	Съемные проемообразователи и вкладыши крепят к поддону в случае
	необходимости предотвращения их смещения в вертикальном направлении при
	формовании.

	11. Примеры конструкции проемообразователей и вкладышей различного
	назначения приведены в Приложении 1.

	Примеры конструкции каркаса проемообразователей и вкладышей приведены в
	Приложении 2.

	Примеры установки стационарных проемообразователей и вкладышей в форме
	приведены в Приложении 3.

	Конструкция и размеры фиксаторов для крепления съемных проемообразователей
	и вкладышей и примеры их применения приведены в Приложении 4.

	Примеры установки щита проемообразователя приведены в Приложении 5.

	В технически обоснованных случаях допускается применение других способов и
	устройств крепления проемообразователей и вкладышей к поддону и бортам формы.

	Приложение 1

	Рекомендуемое

	ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИЙ ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ВКЛАДЫШЕЙ

	1. Конструкция проемообразователей с двусторонними уклонами

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	План формы

	При формовании панели лицевой стороной вниз

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	При формовании панели лицевой стороной вверх

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - проемообразователь оконного проема; 1.1 - щит, 1.2 - рамка; 2 -
	проемообразователь оконного и дверного проемов; 3 - вкладыш, образующий
	штрабу
	Черт. 1

	2. Конструкция проемообразователей и вкладышей с односторонними уклонами

	2.1. Стационарный проемообразователь (вкладыш).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	2.2. Съемный проемообразователь (вкладыш).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	3. Конструкция вкладышей, образующих выемки (пазы, полки)

	3.1. При установке на поддоне.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	3.2. При установке на борту.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 5

	Приложение 2

	Рекомендуемое

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	КОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ВКЛАДЫШЕЙ

	1. Для обеспечения геометрической точности формообразующих поверхностей
	проемообразователей и вкладышей, выполненных с каркасом, следует выполнять
	механическую обработку соответствующих поверхностей каркаса.

	1.1. Каркас из швеллера.

	Черт. 6

	1.2. Каркас из уголка.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 7

	1.3. Каркас из гнутого профиля.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 8

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 3

	Рекомендуемое

	УСТАНОВКА СТАЦИОНАРНЫХ ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ВКЛАДЫШЕЙ
	В ФОРМЕ

	1. Стационарные несменяемые элементы

	1.1. Установка вкладыша на поддоне с приваркой по контуру снаружи.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 9

	1.2. Установка вкладыша на поддоне с фиксацией гайки сваркой.

	1 - шпилька; 2 - гайка
	Черт. 10

	1.3. Установка разъемного проемообразователя с приваркой рамки с внутренней
	стороны.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 11

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 12

	1.4. Установка вкладыша с приваркой к формовочной поверхности борта.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 13

	2. Стационарные сменные элементы

	2.1. Установка вкладыша на поддоне на шпильках.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - шпилька; 2 - платик; 3 - гайка; 4 - отгибная шайба
	Черт. 14

	2.2. Установка вкладыша на шпильках на поддоне с паровой полостью.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - шпилька; 2 - направляющая; 3 - платик; 4 - гайка; 5 - отгибная шайба; 6 -
	поддон; 7 - вкладыш
	Черт. 15

	2.3. Установка рамки разъемного проемообразователя на шпильках.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - щит; 2 - рамка; 3 - отгибная шайба; 4 - гайка; 5 - платик; 6 - шпилька
	Черт. 16

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - щит; 2 - рамка; 3 - отгибная шайба; 4 - гайка; 5 - платик; 6 - шпилька
	Черт. 17

	2.4. Установка рамки разъемного проемообразователя на болтах.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - болт; 2 - гайка; 3 - шплинт
	Черт. 18

	2.5. Установка вкладыша на борту с креплением болтами.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - болт; 2 - шайба отгибная; 3 - борт; 4 - вкладыш
	Черт. 19

	2.6. Установка вкладыша на борту с креплением на шпильках.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - шпилька; 2 - гайка; 3 - отгибная шайба; 4 - борт; 5 - вкладыш
	Черт. 20

	Приложение 4

	Рекомендуемое

	УСТАНОВКА СЪЕМНЫХ ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ВКЛАДЫШЕЙ В
	ФОРМЕ

	1. Установка проемообразователей и вкладышей на поддоне

	Конструкция и размеры элементов крепления съемных проемообразователей и
	вкладышей приведены на черт. 21 - 23.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 21

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 22

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 23

	Примеры применения фиксаторов приведены на черт. 24 - 28.

	Примеры применения фиксаторов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 24

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 25

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 26

	2. Крепление вкладышей к бортам фиксаторами

	Конструкция и размеры фиксаторов для съемных вкладышей приведены на черт.
	27 и в табл. 1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - фиксатор; 2 - труба; 3 - скоба
	Черт. 27

	Таблица 1

	                                                               мм

	--------T-------T--------T-------T-----T------T-----T------T------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   L    	¦	  185  	¦	  205   	¦	  225  	¦	 245 	¦	 265  	¦	 285 	¦	 305  	¦	 325

	--------+-------+--------+-------+-----+------+-----+------+------

	   l    	¦	  150  	¦	  170   	¦	  190  	¦	 210 	¦	 230  	¦	 250 	¦	 270  	¦	 290

	Примеры установки фиксаторов приведены на черт. 28 и в табл. 2.

	Примеры установки фиксаторов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 28

	Таблица 2

	                                                               мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------

	В  	¦	До 100	¦	Св. 100	¦	Св. 120	¦	Св. 140	¦	Св. 165	¦	Св. 185	¦	Св. 205	¦	Св. 225

	   	¦	      	¦	до 120 	¦	до 140 	¦	до 165 	¦	до 185 	¦	до 205 	¦	до 225 	¦	до 245

	---+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

	L  	¦	150   	¦	170    	¦	190    	¦	210    	¦	230    	¦	250    	¦	270    	¦	290

	Приложение 5

	Рекомендуемое

	УСТАНОВКА ЩИТА ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛЯ

	1. Установка щита проемообразователя на штырях без применения стягивающих
	устройств

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - щит; 2 - штырь; 3 - рамка
	Черт. 29

	2. Установка щита на штырях с креплением при помощи замка

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - щит; 2 - рамка; 3 - замок; 4 - штырь; 5 - планка
	Черт. 30

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.