Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 29 ноября 1990 г. N 2977

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24187-80 "МУФТА НА ДВА НАТЯЖНЫХ
	КОЛЬЦА. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ"

	Дата введения

	1 июля 1991 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.1990 N 2977.

	Наименование стандарта. Заменить слово: "муфта" на "муфты"; исключить слова:
	"на два натяжных кольца"; "и основные размеры".

	Пункт 1. Заменить слова: "муфту" на "муфты"; "два" на "три"; "применяемую" на
	"применяемые"; исключить слова: "наружным диаметром 67 мм";

	дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются обязательными".

	Стандарт дополнить пунктом - 1а: "1а. Муфты должны быть изготовлены двух
	исполнений:

	1 - из пресс-материала ГСП-400;

	2 - из фенопласта У2-301-07 (стяжное кольцо и полумуфта), и пресс-материала
	ГСП-400 (фланец)".

	Пункт 2 изложить в новой редакции: "2. Конструкция и основные размеры муфты
	должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1";

	чертеж 1 заменить новым (кроме подрисуночной подписи):

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	подрисуночная подпись. Исключить слова: "Масса - 0,49 кг, не более"; заменить
	слова: "Размер" на "Размеры"; "2 - левая полумуфта" на "2 - фланец"; исключить слово:
	"правая";

	дополнить таблицей - 1:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 1

	                                                      Размеры в мм

	-----------T--------------T------T-------T------T-----------------

	Условный  	¦	   Наружный   	¦	  D   	¦	  D    	¦	 B    	¦	   Масса, кг,

	  проход   	¦	диаметр трубы 	¦	      	¦	   1   	¦	  max 	¦	    не более

	    D      	¦	      D       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	 для исполнения

	     у     	¦	       н      	¦	      	¦	       	¦	      	+--------T--------

	           	¦	              	¦	      	¦	       	¦	      	¦	   1    	¦	   2

	-----------+--------------+------+-------+------+--------+--------

	    50     	¦	      67      	¦	  68  	¦	  134  	¦	 100  	¦	  0,90  	¦	  0,75

	-----------+--------------+------+-------+	      	+--------+--------

	    80     	¦	      93      	¦	 93,5 	¦	  162  	¦	      	¦	  1,25  	¦	   -

	-----------+--------------+------+-------+	      	+--------+--------

	   100     	¦	     122      	¦	 123  	¦	  194  	¦	      	¦	  1,75  	¦	   -

	Пример условного обозначения изложить в новой редакции: "Пример условного

	обозначения муфты исполнения 1 для трубы наружным диаметром 	:

	Муфта 1-67 ГОСТ 24187-80"

	Пункт 3 изложить в новой редакции: "3. Конструкция и основные размеры
	стяжного кольца должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2";

	чертеж 2 заменить новым:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	подрисуночная подпись. Исключить слова: "Масса - 0,29 кг, не более";

	дополнить примечанием: "Примечание. Буртик "А" может быть изготовлен как
	справа, так и слева от рифлений"; дополнить таблицей - 2:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 2

	                                                               Размеры в мм

	--------T--------T----T----T----T----T---T-----T--T--T--T---T--------------

	Условный	¦	Наружный	¦	 D  	¦	 D  	¦	 D  	¦	 D  	¦	D  	¦	 D   	¦	B 	¦	b 	¦	b 	¦	b  	¦	  Масса, кг,

	проход 	¦	диаметр 	¦	  1 	¦	  2 	¦	  3 	¦	  4 	¦	 5 	¦	  6  	¦	  	¦	  	¦	 1	¦	 2 	¦	   не более

	   D    	¦	 трубы  	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   	¦	     	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	для исполнения

	    у   	¦	   D    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   	¦	     	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------T-------

	        	¦	    н   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   	¦	     	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	  1   	¦	   2

	--------+--------+----+----+----+----+---+-----+--+--+--+---+------+-------

	   50   	¦	   67   	¦	134 	¦	128 	¦	98,5	¦	105 	¦	110	¦	 111 	¦	52	¦	36	¦	8 	¦	 2 	¦	 0,36 	¦	   -

	        	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	+----+---+	     	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	+------+-------

	        	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    	¦	104 	¦	109	¦	     	¦	  	¦	  	¦	  	¦	   	¦	  -   	¦	 0,28

	--------+--------+----+----+----+----+---+-----+--+	  	+--+	   	+------+-------

	   80   	¦	   93   	¦	162 	¦	156 	¦	126 	¦	133 	¦	138	¦	138,5	¦	54	¦	  	¦	10	¦	   	¦	 0,45 	¦	   -

	--------+--------+----+----+----+----+---+-----+--+--+	  	+---+------+-------

	  100   	¦	  122   	¦	194 	¦	188 	¦	158 	¦	165 	¦	170	¦	170,5	¦	58	¦	40	¦	  	¦	2,5	¦	 0,67 	¦	   -

	Пример условного обозначения после слова "кольца" дополнить словами:
	"исполнения 1"; в обозначении заменить обозначение: 67 на 1-67.

	Пункт 4 изложить в новой редакции: "4. Конструкция и основные размеры фланца
	должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3";

	чертеж 3 заменить новым; дополнить таблицей - 3:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	подрисуночная подпись. Исключить слова: "Масса - 0,10 кг, не более".

	Таблица 3

	                                                               Размеры в мм

	----------T-------------T----T----T-----T---T----T----T----T----T----------

	Условный 	¦	   Наружный  	¦	 D  	¦	 D  	¦	 D   	¦	D  	¦	 B  	¦	 b  	¦	 b  	¦	 b  	¦	Масса, кг,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  проход  	¦	диаметр трубы	¦	    	¦	  1 	¦	  2  	¦	 3 	¦	    	¦	    	¦	  1 	¦	  2 	¦	 не более

	   D      	¦	      D      	¦	    	¦	    	¦	     	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	    у     	¦	       н     	¦	    	¦	    	¦	     	¦	   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	----------+-------------+----+----+-----+---+----+----+----+----+----------

	    50    	¦	      67     	¦	104 	¦	 98 	¦	 68  	¦	 88	¦	 43 	¦	 34 	¦	 17 	¦	9,5 	¦	   0,21

	----------+-------------+----+----+-----+---+----+	    	+----+----+----------

	    80    	¦	      93     	¦	133 	¦	126 	¦	93,5 	¦	114	¦	 44 	¦	    	¦	 13 	¦	 10 	¦	   0,35

	----------+-------------+----+----+-----+---+----+----+----+----+----------

	   100    	¦	     122     	¦	165 	¦	158 	¦	 123 	¦	145	¦	 45 	¦	 35 	¦	  6 	¦	 11 	¦	   0,48

	пример условного обозначения. Заменить слова: "левая полумуфта" на "фланца",
	"полумуфта левая 67" на "фланец 67".

	Пункт 5 изложить в новой редакции: "5. Конструкция и основные размеры
	полумуфты должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4";

	чертеж 4 заменить новым; дополнить таблицей - 4:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	подрисуночная подпись. Исключить слова: "Масса - 0,10 кг, не более".

	Таблица 4

	                                                               Размеры в мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------T--------T-----T-----T----T----T----T----T----T----T---------------

	Условный	¦	Наружный	¦	  D  	¦	 D   	¦	 D  	¦	 D  	¦	 D  	¦	 D  	¦	 B  	¦	 b  	¦	  Масса, кг,

	проход 	¦	диаметр 	¦	     	¦	  1  	¦	  2 	¦	  3 	¦	  4 	¦	  5 	¦	    	¦	    	¦	   не более

	   D    	¦	 трубы  	¦	     	¦	     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	для исполнения

	    у   	¦	   D    	¦	     	¦	     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	+-------T-------

	        	¦	    н   	¦	     	¦	     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   1   	¦	   2

	--------+--------+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-------+-------

	   50   	¦	   67   	¦	104,6	¦	109,6	¦	 88 	¦	105 	¦	 90 	¦	 68 	¦	 43 	¦	 33 	¦	 0,33  	¦	   -

	        	¦	        	+-----+-----+	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	+-------+-------

	        	¦	        	¦	104,0	¦	109,0	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	   -   	¦	 0,26

	--------+--------+-----+-----+----+----+----+----+	    	¦	    	+-------+-------

	   80   	¦	   93   	¦	133  	¦	138  	¦	114 	¦	131 	¦	116 	¦	93,5	¦	    	¦	    	¦	 0,45  	¦	   -

	--------+--------+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-------+-------

	  100   	¦	  122   	¦	165  	¦	170  	¦	145 	¦	164 	¦	148 	¦	123 	¦	 45 	¦	 35 	¦	 0,60  	¦	   -

	пример условного обозначения. Исключить слово: "правой"; после слова
	"полумуфты" дополнить словами: "исполнения 1"; заменить слова: "Полумуфта правая
	67" на "Полумуфта 1-67".

	Пункт 6 дополнить словами: "и пресс-материал в соответствии с рабочими
	чертежами".

	Стандарт дополнить пунктом - 8: "8. Коды ОКП приведены в Приложении".

	Приложение. Таблицу изложить в новой редакции:

	--------------------------------T---------------------------------

	   Условное обозначение муфт    	¦	   Код ОКП и контрольное число

	--------------------------------+---------------------------------

	              1-67              	¦	        48 3472 0001 03

	              2-67              	¦	        48 3472 0101 00

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              1-93              	¦	        48 3472 0102 08

	              1-122             	¦	        48 3472 0103 09

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.