Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 29 ноября 1990 г. N 2977

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24199-80 "КРОНШТЕЙНЫ
	РЕГУЛИРУЕМЫЕ. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ"

	Дата введения

	1 июля 1991 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.1990 N 2977.

	Наименование стандарта. Исключить слова: "и основные размеры".

	Пункт 1 дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются
	обязательными".

	Пункт 2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

	Таблица 1

	                                                               Размеры в мм

	-----T------T------T-------------------------T-----------------------------

	Для 	¦	Услов-	¦	Наруж-	¦	      Исполнение 1       	¦	        Исполнение 2

	труб 	¦	ный   	¦	ный   	+----T----T---------------+-----T-----T-----------------

	     	¦	проход	¦	диа-  	¦	A   	¦	A   	¦	  Масса, кг,   	¦	A    	¦	A    	¦	   Масса, кг,

	     	¦	D     	¦	метр  	¦	 min	¦	 max	¦	   не более    	¦	 min 	¦	 max 	¦	    не более

	     	¦	 у    	¦	трубы 	¦	    	¦	    	+-------T-------+	     	¦	     	+--------T--------

	     	¦	      	¦	D     	¦	    	¦	    	¦	L = 350	¦	L = 500	¦	     	¦	     	¦	L = 350 	¦	L = 500
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     	¦	      	¦	 н    	¦	    	¦	    	¦	       	¦	       	¦	     	¦	     	¦	        	¦

	-----+------+------+----+----+-------+-------+-----+-----+--------+--------

	С   	¦	  15  	¦	  -   	¦	 48 	¦	 92 	¦	   -   	¦	 1,04  	¦	  44 	¦	  96 	¦	   -    	¦	  1,08

	бур- 	+------+------+----+----+-------+-------+-----+-----+--------+--------

	тами 	¦	  25  	¦	  -   	¦	 55 	¦	 98 	¦	   -   	¦	 1,06  	¦	  51 	¦	 102 	¦	   -    	¦	  1,10

	     	+------+------+----+----+-------+-------+-----+-----+--------+--------

	     	¦	  32  	¦	  -   	¦	 58 	¦	103 	¦	   -   	¦	 1,09  	¦	  54 	¦	 107 	¦	   -    	¦	  1,13

	     	+------+------+----+----+-------+-------+-----+-----+--------+--------

	     	¦	  40  	¦	  -   	¦	 64 	¦	108 	¦	   -   	¦	 1,11  	¦	  60 	¦	 112 	¦	   -    	¦	  1,15

	     	+------+------+----+----+-------+-------+-----+-----+--------+--------

	     	¦	  50  	¦	  -   	¦	 70 	¦	113 	¦	   -   	¦	 1,14  	¦	  66 	¦	 117 	¦	   -    	¦	  1,18

	-----+------+------+----+----+-------+-------+-----+-----+--------+--------

	С   	¦	  40  	¦	  45  	¦	 62 	¦	119 	¦	 0,91  	¦	 1,18  	¦	  59 	¦	 122 	¦	  0,95  	¦	  1,22

	глад-	+------+------+----+----+-------+-------+-----+-----+--------+--------

	кими 	¦	  50  	¦	  67  	¦	 75 	¦	131 	¦	 0,96  	¦	 1,23  	¦	  72 	¦	 134 	¦	  1,00  	¦	  1,27

	кон- 	+------+------+----+----+-------+-------+-----+-----+--------+--------

	цами 	¦	  80  	¦	  93  	¦	 89 	¦	146 	¦	 1,26  	¦	 1,53  	¦	  86 	¦	 149 	¦	  1,34  	¦	  1,61

	     	+------+------+----+----+-------+-------+-----+-----+--------+--------

	     	¦	 100  	¦	 122  	¦	104 	¦	161 	¦	 1,34  	¦	 1,61  	¦	 101 	¦	 164 	¦	  1,48  	¦	  1,75

	Пример условного обозначения изложить в новой редакции: "Пример условного

	обозначения кронштейна исполнения 1 для трубы с буртами 	 = 15 мм:

	Кронштейн 15-1 ГОСТ 24199-80

	То же, исполнения 2:

	Кронштейн 15-2 ГОСТ 24199-80

	То же, исполнения 1, для трубы с гладкими концами 	 = 40 мм, длиной L = 350

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	мм:

	Кронштейн 40-350-1 ГОСТ 24199-80

	То же, исполнения 2:

	Кронштейн 40-350-2 ГОСТ 24199-80".

	Пункт 3. Чертеж 2 заменить новым:

	Черт. 2

	Таблица 2. Графа "Масса, кг, не более". Заменить значения: 0,61 на 0,63; 0,88 на
	0,89.

	Пункт 4. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

	Таблица 3

	                                                               Размеры в мм

	------T-------T--------T----T---T---T----T----T---T---T----T---T-----------

	Для  	¦	Услов- 	¦	Наружный	¦	 L  	¦	 L 	¦	 L 	¦	 L  	¦	 L  	¦	 L 	¦	 L 	¦	 d  	¦	 b 	¦	Масса, кг,

	труб 	¦	ный    	¦	диаметр 	¦	    	¦	  1	¦	  2	¦	  3 	¦	  4 	¦	  5	¦	  6	¦	    	¦	   	¦	 не более

	      	¦	проход 	¦	трубы D 	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	+-----T-----

	      	¦	D      	¦	       н	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	пол- 	¦	скобы

	      	¦	 у     	¦	        	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	зунка	¦

	------+-------+--------+----+---+---+----+----+---+---+----+---+-----+-----

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	С    	¦	  15   	¦	   -    	¦	 45 	¦	28 	¦	18 	¦	 15 	¦	25  	¦	40 	¦	26 	¦	 16 	¦	30 	¦	0,07 	¦	0,11

	бур-  	+-------+--------+	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	     	¦

	тами  	¦	  25   	¦	   -    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	     	¦

	      	+-------+--------+	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	     	¦

	      	¦	  32   	¦	   -    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	     	¦

	      	+-------+--------+	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	     	¦

	      	¦	  40   	¦	   -    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	     	¦

	      	+-------+--------+	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	     	¦

	      	¦	  50   	¦	   -    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	     	¦

	------+-------+--------+	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	     	¦

	С    	¦	  40   	¦	   45   	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	     	¦

	глад- 	+-------+--------+	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	     	¦

	кими  	¦	  50   	¦	   67   	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	     	¦

	кон-  	+-------+--------+----+---+---+----+----+---+---+----+---+-----+-----

	цами  	¦	  80   	¦	   93   	¦	 58 	¦	41 	¦	31 	¦	 28 	¦	 38 	¦	 5 	¦	35 	¦	 30 	¦	45 	¦	0,10 	¦	0,18

	      	+-------+--------+	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	     	¦

	      	¦	 100   	¦	  122   	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	    	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	     	¦

	Пример условного обозначения изложить в новой редакции: "Пример условного

	обозначения ползунка для трубы с буртами 	 = 15 мм:

	Ползунок 15 ГОСТ 24199-80

	То же, скобы 	 = 15 мм:

	Скоба 15 ГОСТ 24199-80

	То же, для трубы с гладкими концами 	 = 40 мм и 	 = 45 мм:

	Ползунок 40-45 ГОСТ 24199-80

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	То же, скобы 	 = 40 мм и 	 = 46 мм:

	Скоба 40-45 ГОСТ 24199-80".

	Пункт 5. Таблицу 4 изложить в новой редакции:

	Таблица 4

	                                                               Размеры в мм

	-------T---------T-----------T---T---T----T---T-----T--T-------------------

	  Для  	¦	Условный 	¦	 Наружный  	¦	 D 	¦	 h 	¦	 L  	¦	 A 	¦	  H  	¦	d 	¦	Масса, кг, не более

	труб  	¦	 проход  	¦	 диаметр   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	     	¦	  	+------T------------

	       	¦	   D     	¦	 трубы D   	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	     	¦	  	¦	хомута	¦	  хомута с

	       	¦	    у    	¦	        н  	¦	   	¦	   	¦	    	¦	   	¦	     	¦	  	¦	      	¦	хвостовиком

	-------+---------+-----------+---+---+----+---+-----+--+------+------------

	С бур-	¦	   15    	¦	    -      	¦	 28	¦	 5 	¦	 80 	¦	 60	¦	116  	¦	12	¦	0,020 	¦	   0,050

	тами   	+---------+-----------+---+	   	+----+---+-----+	  	+------+------------

	       	¦	   25    	¦	    -      	¦	 40	¦	   	¦	 90 	¦	 70	¦	122  	¦	  	¦	0,025 	¦	   0,055

	       	+---------+-----------+---+---+----+---+-----+	  	+------+------------

	       	¦	   32    	¦	    -      	¦	 47	¦	 6 	¦	100 	¦	 80	¦	126,5	¦	  	¦	0,035 	¦	   0,065

	       	+---------+-----------+---+	   	+----+---+-----+	  	+------+------------

	       	¦	   40    	¦	    -      	¦	 57	¦	   	¦	110 	¦	 90	¦	131,5	¦	  	¦	0,040 	¦	   0,070

	       	+---------+-----------+---+---+----+---+-----+	  	+------+------------

	       	¦	   50    	¦	    -      	¦	 67	¦	 7 	¦	120 	¦	100	¦	137,5	¦	  	¦	0,050 	¦	   0,080

	-------+---------+-----------+---+	   	+----+---+-----+	  	+------+------------

	С     	¦	   40    	¦	    45     	¦	 53	¦	   	¦	110 	¦	 85	¦	140,0	¦	  	¦	0,060 	¦	   0,100

	гладки-	+---------+-----------+---+---+----+---+-----+	  	+------+------------

	ми кон-	¦	   50    	¦	    67     	¦	 75	¦	 8 	¦	135 	¦	110	¦	152,0	¦	  	¦	0,080 	¦	   0,110

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	цами   	+---------+-----------+---+---+----+---+-----+--+------+------------

	       	¦	   80    	¦	    93     	¦	100	¦	10 	¦	175 	¦	150	¦	167,0	¦	25	¦	0,150 	¦	   0,290

	       	+---------+-----------+---+	   	+----+---+-----+	  	+------+------------

	       	¦	  100    	¦	   122     	¦	130	¦	   	¦	205 	¦	180	¦	182,0	¦	  	¦	0,180 	¦	   0,320

	Пример условного обозначения изложить в новой редакции: "Пример условного

	обозначения хомута для труб с буртами 	 = 15 мм:

	Хомут 15 ГОСТ 24199-80

	То же, хомута с хвостовиком:

	Хомут с хвостовиком 15 ГОСТ 24199-80

	То же, для труб с гладкими концами 	 = 40 мм и 	 = 45 мм:

	Хомут 40-45 ГОСТ 24199-80

	То же, хомута с хвостовиком:

	Хомут с хвостовиком 40-45 ГОСТ 24199-80".

	Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 380-71 на ГОСТ 380-88.

	Стандарт дополнить пунктом - 8: "8. Коды ОКП приведены в Приложении".

	Приложение дополнить обозначениями кронштейна и кодами ОКП:

	---------------------------------T--------------------------------

	Условное обозначение кронштейна 	¦	  Код ОКП и контрольное число

	---------------------------------+--------------------------------

	               15-1              	¦	        48 3475 4024 09

	               15-2              	¦	        48 3475 4025 08

	               25-1              	¦	        48 3475 4026 07

	               25-2              	¦	        48 3475 4027 06

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               32-1              	¦	        48 3475 4028 05

	               32-2              	¦	        48 3475 4029 04

	               40-1              	¦	        48 3475 4031 04

	               40-2              	¦	        48 3475 4032 09

	               50-1              	¦	        48 3475 4033 08

	               50-2              	¦	        48 3475 4034 07

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.