Группа Ж35

	ПОПРАВКА К ГОСТ 26816-86 "ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНО-
	СТРУЖЕЧНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	--------------T---------------------------T-----------------------

	В каком месте	¦	         Напечатано        	¦	      Должно быть

	--------------+---------------------------+-----------------------

	Пункт 5.1    	¦	 Маркировку наносят для    	¦	 Маркировку наносят на

	              	¦	плит толщиной, мм:         	¦	пласть или продольную

	              	¦	 от 8 до 14 включительно - 	¦	кромку плиты.

	              	¦	на пласть плиты;           	¦

	              	¦	 от 16 до 40 включительно -	¦

	              	¦	на продольную кромку плиты.	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.