Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 19 декабря 1983 г. N 321

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ (МАРКИ)
	Building steel structures. Symbols (marks)
	ГОСТ 26047-83

	Группа Ж00

	ОКСТУ 4901, 5101, 5801

	Срок введения

	с 1 июля 1984 года

	Разработан Центральным научно-исследовательским и проектным институтом
	строительных металлоконструкций имени Н.П. Мельникова Госстроя СССР;

	Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР;

	Министерством энергетики и электрификации СССР.

	Исполнители: В.Ф. Беляев, канд. техн. наук (руководитель темы); Л.К. Шувалов;
	Л.П. Гордеева; Т.В. Арсентьева; П.А. Деревицкий; А.Н. Усанов; О.М. Ромашкина; Е.М.
	Бухарин; А.И. Курносов; Г.В. Тесленко; Э.М. Кулешова.

	Внесен Центральным научно-исследовательским и проектным институтом
	строительных металлоконструкций имени Н.П. Мельникова Госстроя СССР.

	Директор В.В. Кузнецов.

	Настоящий стандарт распространяется на строительные стальные конструкции и
	изделия и устанавливает правила составления условных обозначений (марок) этих
	конструкций и изделий в проектной документации, стандартах, технических условиях,
	а также наносимых на готовые конструкции и изделия.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Марку следует составлять из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом
	и обозначающих основные отличительные особенности конструкций и изделий.

	Обозначения отличительных особенностей, содержащиеся в буквенно-цифровых
	группах, разделяются точкой.

	1.2. Для обозначения характеристик конструкций и изделий в марке следует
	применять буквы русского алфавита и арабские цифры.

	1.3. Марку следует записывать в одну строку.

	2. СТРУКТУРА МАРОК

	2.1. Структура марок устанавливается раздельной:

	для конструкций и изделий в рабочих чертежах металлических конструкций (КМ)
	конкретных объектов;

	для типовых конструкций в чертежах КМ, а также для конструкций в стандартах и
	технических условиях;

	для конструкций и изделий в рабочих деталировочных чертежах металлических
	конструкций (КМД), в том числе типовых конструкций;

	для готовых конструкций и изделий.

	2.2. Марка конструкции и изделия в чертежах КМ конкретных объектов состоит из
	буквенно-цифровой группы и устанавливается в соответствии со структурой:

	Х...Х ..... Х...Х

	--T---	      	---T--

	  	L------------+-----------	 Обозначение типа конструкции и изделия

	               	L-----------	 Порядковый номер конструкции и изделия

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Обозначение типа конструкции и изделия должно состоять из условного
	буквенного обозначения их наименования. Условные буквенные обозначения
	наименований приведены в рекомендуемом Приложении.

	Порядковый номер конструкции и изделию присваивают в пределах обозначения
	типа, начиная с единицы.

	2.2.1. Типовые конструкции и изделия, а также конструкции, изготовленные по
	стандартам и техническим условиям, примененные в чертежах конкретных объектов,
	следует обозначать марками, установленными в чертежах типовых конструкций,
	стандартах и технических условиях.

	На схемах расположения элементов указанные конструкции допускается
	обозначать марками в соответствии с вышеустановленной структурой с указанием в
	ведомости элементов марки, принятой в чертежах типовых конструкций, стандартах и
	технических условиях, и обозначения этих документов.

	Примеры:

	балки Б1, Б2, Б3 и т.д.,

	фермы подстропильные ФП1, ФП2 и т.д.

	2.3. Марка типовых конструкций в чертежах КМ, а также конструкций в
	стандартах и технических условиях состоит из трех буквенно-цифровых групп и
	устанавливается в соответствии со структурой:

	Х...Х - Х...Х - Х...Х

	--T--	   	--T--	   	--T--

	  	L-------+-------+----	 Обозначение типа конструкции и изделия

	          	¦	       	¦	     (п. 2.3.1)

	          	L-------+----	 Характеристика несущей способности

	                  	¦	     (п. 2.3.2)

	                  	L----	 Дополнительные характеристики (п. 2.3.3)

	2.3.1. Первая группа марки должна содержать:

	обозначение типа конструкции и изделия, состоящее из условного буквенного
	обозначения наименования (см. рекомендуемое Приложение);

	определяющие геометрические размеры или другие основные параметры

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	конструкции и изделия (пролет, длина, ширина, высота, объем, номер сечения,
	напряжение сети для опор, грузоподъемность монтажных мачт и т.п.).

	Для конструкций, имеющих несколько типоразмеров, указывается обозначение
	типа конструкции и изделия.

	2.3.2. Вторая группа марки должна содержать характеристики несущей
	способности конструкции и изделия (допускаемые расчетные нагрузки, расчетные
	усилия и т.п.).

	Характеристики несущей способности следует указывать цифрами,
	соответствующими значению конкретного показателя, или условным их обозначением.

	2.3.3. Третья группа марки должна содержать дополнительные характеристики:

	условия монтажа и эксплуатации;

	сейсмостойкость конструкций;

	исполнение конструкций для различных климатических районов строительства;

	конструктивные особенности (вид профиля, наличие механизмов,
	дополнительных элементов, схемы расположения кранов, вид покрытия и т.п.).

	2.3.4. Обозначение первой группы в марке является обязательным для всех
	конструкций и изделий, необходимость второй и третьей групп определяется
	разработчиком документации.

	2.3.5. Физические величины, повторяющиеся в марке, должны указываться в
	одних и тех же единицах (например, метрах, дециметрах).

	Примеры:

	ФС24-31-Д1, где ФС - ферма стропильная, 24 - пролет, м; 31 - допускаемая
	расчетная нагрузка, кН/м; Д1 - с дополнительными стойками;

	Р18.7-3834, где Р - рама, 18 - пролет, м;

	7 (6,98 - с округлением) - высота, м; 3834 - расчетная вертикальная нагрузка, Па;

	РВ50000 - ПК, где РВ - резервуар вертикальный, 50000 - номинальный объем, м3;
	ПК - с плавающей крышей.

	2.4. Марка конструкции и изделия в чертежах КМД, в том числе типовых
	конструкций, состоит из двух буквенно-цифровых групп и устанавливается в
	соответствии со структурой:

	Х...Х - Х...Х

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--T--	   	--T--

	  	L-------+--	 Обозначение схемы расположения конструкций и изделий

	          	L--	 Порядковый номер конструкции и изделия на схеме

	Обозначение схемы расположения конструкций и изделий состоит из одной или
	двух букв; при наличии нескольких схем однотипных конструкций буквенное
	обозначение дополняется порядковым номером.

	2.4.1. При членении конструкции на отправочные элементы каждому элементу
	присваивается самостоятельная марка.

	2.4.2. Все одинаковые отправочные элементы конструкций и изделий
	обозначаются одной маркой. Марка одинаковых отправочных элементов, прошедших
	подгонку при контрольной сборке, дополняется буквенным обозначением.

	2.4.3. Элементам, являющимся зеркальным изображением друг друга, допускается
	присваивать одну марку с добавлением индексов "т" и "н", помещаемых после
	порядкового номера элемента.

	2.4.4. При применении типовых конструкций в чертежах КМД конкретных
	объектов их маркировка должна соответствовать принятой в чертежах КМД типовых
	конструкций с указанием в ведомости элементов обозначения серии этих чертежей.

	2.4.5. Допускается в чертежах КМД типовых конструкций указывать маркировку,
	установленную в чертежах КМ этих конструкций.

	Х...Х - Х...Х - Х...Х - Х...Х

	--T--	   	--T--	   	--T--	   	--T--

	  	L-------+-------+-------+----	 Номер заказа

	          	L-------+-------+----	 Номер чертежа КМД

	                  	L-------+----	 Марка конструкции или отправочного

	                          	¦	     элемента в чертежах КМД

	                          	L----	 Порядковый номер изготовления

	Примеры:

	Д-5, где Д - обозначение схемы расположения конструкции или изделия, 5 -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	порядковый номер на схеме;

	Д-5т, Д-5н - то же, для элементов зеркального изображения;

	Д-5А, Д-5Б - то же, для одинаковых элементов, прошедших контрольную сборку.

	2.5. Марка готовых конструкций, изделий или отправочных элементов
	устанавливается в соответствии со структурой:

	2.5.1. Допускается не указывать номер чертежа для конструкций и изделий,
	изготовляемых по чертежам КМД типовых конструкций.

	2.5.2. Порядковый номер изготовления указывается только для конструкций и
	изделий, имеющих одну марку в чертежах КМД.

	2.5.3. Марка конструкций и изделий специализированного производства
	устанавливается в соответствии с п. 2.3 с обозначением номера стандарта или
	технического условия, по которым они изготовляются.

	Марка отправочных элементов конструкций и изделий специализированного
	производства устанавливается в соответствии с чертежами КМД.

	Примеры:

	962-31-Д-5т-8, где 962 - номер заказа, 31 - номер чертежа КМД, Д-5т - марка
	конструкции в чертежах КМД, 8 - порядковый номер изготовления;

	ОПБ2.100.194-с ГОСТ ..., где ОП - опора подвижная, Б2 - тип опоры, 100 - высота
	опоры, мм; 194 - наружный диаметр трубопровода, мм; с - исполнение со спутником.

	Приложение

	Рекомендуемое

	УСЛОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ОСНОВНЫХ
	КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ

	--------------------------------------T---------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  Наименование конструкций и изделий  	¦	    Условное буквенное

	                                      	¦	        обозначение

	--------------------------------------+---------------------------

	Антенные устройства                   	¦	АУ

	Арки                                  	¦	А

	Балки (кроме оговоренных ниже)        	¦	Б

	Балки подкрановые                     	¦	БК

	Балки подстропильные                  	¦	БП

	Балки рабочих площадок                	¦	БР

	Балки стропильные                     	¦	БС

	Балки для подвески монорельсов        	¦	БМ

	Балки-блоки                           	¦	БА

	Бункеры                               	¦	БУ

	Ворота                                	¦	В

	Газгольдеры                           	¦	Г

	Газгольдеры мокрые                    	¦	ГМ

	Газгольдеры сухие                     	¦	ГС

	Галереи                               	¦	ГЛ

	Градирни                              	¦	ГР

	Двери                                 	¦	Д

	Каркасы труб                          	¦	КТ

	Каркасы и панели перегородок          	¦	ПГ

	Каркасы и панели ворот и дверей       	¦	КВ

	Колонны                               	¦	К

	Конструкции тормозные для подкрановых 	¦	ТП

	балок                                 	¦

	Лестницы                              	¦	Л

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Лестничные марши                      	¦	МЛ

	Лестничные площадки                   	¦	ПЛ

	Монорельсы                            	¦	МР

	Переплеты фонарные                    	¦	ФН

	Потолки подвесные                     	¦	ПП

	Прогоны                               	¦	П

	Распорки                              	¦	PC

	Рамы                                  	¦	Р

	Ригели рам                            	¦	РР

	Рамы фонарей                          	¦	РФ

	Резервуары горизонтальные             	¦	РГ

	Резервуары вертикальные               	¦	РВ

	Связи вертикальные                    	¦	СВ

	Связи горизонтальные                  	¦	СГ

	Связи по колоннам                     	¦	СК

	Связи фонарей                         	¦	СФ

	Стойки                                	¦	СК

	Силосы промышленных сооружений        	¦	С

	Трубы                                 	¦	Т

	Фахверк-ригели                        	¦	РФ

	Фахверк-стойки                        	¦	ТФ

	Фермы разного назначения              	¦	Ф

	Фермы подстропильные, подкраново-     	¦	ФП

	подстропильные                        	¦

	Фермы стропильные                     	¦	ФС

	Фермы ветровые                        	¦	ФВ

	Фермы фонарные                        	¦	ФФ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Фонари аэрационные                    	¦	ФА

	Панели стеновые                       	¦	ПС

	Структурные конструкции покрытия      	¦	СП

	Примечание. Для конструкций и изделий, не указанных в приложении,
	обозначения принимаются по аналогии с установленными, для обозначения
	применяются прописные буквы, число которых не должно превышать трех.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.