ПОПРАВКА К ГОСТ 30245-2003 "ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ
	ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И
	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	-----------------------------------------T------------T-----------¬

	¦	           В каком месте                	¦	  Напечатано	¦	Должно быть	¦

	+----------------------------------------+------------+-----------+

	¦	Стр. 10, продолжение табл. 2, 1-я строка	¦	     3,74   	¦	    3,34   	¦

	¦	сверху                                  	¦	    18,41   	¦	   15,04   	¦

	¦	                                        	¦	     6,14   	¦	    5,01   	¦

	¦	                                        	¦	     2,22   	¦	    2,12   	¦

	¦	                                        	¦	     9,82   	¦	    5,07   	¦

	¦	                                        	¦	     4,91   	¦	    3,38   	¦

	¦	                                        	¦	     1,62   	¦	    1,23   	¦

	¦	                                        	¦	     2,93   	¦	    2,62   	¦

	L----------------------------------------+------------+------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.