Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 13 октября 1978 г. N 200

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ОКНА СТАЛЬНЫЕ
	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Steel windows. General technical requirements.
	ГОСТ 23344-78

	Группа Ж34

	Срок введения

	1 июля 1979 года

	Разработан Государственным комитетом СССР по делам строительства.

	Исполнители: С.М. Гликин, канд. техн. наук (руководитель темы); С.К. Стрелков;
	С.Д. Козлов.

	Внесен Государственным комитетом СССР по делам строительства.

	Начальник отдела В.А. Алексеев.

	Настоящий стандарт распространяется на окна стальные (в дальнейшем - окна)
	для зданий и сооружений.

	Стандарт не распространяется на витражи и витрины.

	1. КЛАССИФИКАЦИЯ

	1.1. Окна классифицируются по следующим основным признакам:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	конструкции;

	количеству рядов остекления;

	типу переплета;

	схеме открывания створок и фрамуг;

	способу открывания створок и фрамуг.

	1.1.1. По конструкции окна подразделяются:

	с одинарными переплетами;

	с раздельными переплетами.

	1.1.2. По количеству рядов остекления окна подразделяются:

	с одинарным остеклением;

	с двойным остеклением;

	с тройным остеклением.

	1.1.3. По типу переплета окна подразделяются на:

	глухие;

	открывающиеся.

	1.1.4. По схеме открывания створок и фрамуг окна подразделяются на:

	распашные - с поворотом вокруг вертикальной крайней оси;

	подвесные - с поворотом вокруг верхней крайней оси;

	откидные - с поворотом вокруг нижней крайней оси;

	вращающиеся - с поворотом вокруг горизонтальной средней оси.

	1.1.5. По способам открывания створок и фрамуг окна подразделяются:

	с открыванием вручную;

	с механизированным открыванием.

	2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

	2.1. Координационные модульные размеры переплетов окон должны назначаться

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	по ширине - 18М, 24М, 30М и 60М; по высоте - 6М, 12М, 18М и 24М.

	Размеры членения стальных переплетов по ширине и высоте должны назначаться
	кратными 6М.

	3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1. Окна должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта, стандартов и технических условий на конкретные изделия и по рабочим
	чертежам, утвержденным в установленном порядке.

	3.2. При проектировании стальных окон для расчета элементов переплетов
	следует принимать:

	прогиб горизонтальных и вертикальных элементов от ветровой нагрузки не более
	1/200;

	прогиб горизонтальных элементов от воздействия веса остекления не более 2,5
	мм;

	гибкость сжатых элементов не более 180.

	3.3. Стальные элементы переплетов должны изготавливаться из стали следующих
	марок: ВСт3кп2 по ГОСТ 380-71; 10пс и 20пс по ГОСТ 1050-74 для окон, применяемых
	в районах с расчетной температурой наружного воздуха до минус 40 °С; ВСт3сп5 для
	окон, применяемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха от минус
	40 до минус 65 °С.

	Для элементов переплетов с толщинами стенок (полок) профилей меньше 4 мм
	должна применяться сталь марки ВСт3кп, 4-й категории, IV группы отделки по ГОСТ
	16523-70.

	3.4. Для остекления окон должны применяться:

	стекло оконное листовое по ГОСТ 111-78;

	стеклопакеты по ТУ 21-23-87-76;

	профильное стекло по ТУ 21-23-21-71 и ТУ 21-23-26-72.

	3.5. Листовое и профильное стекло, стеклопакеты следует устанавливать в
	переплетах на упругие подкладки или эластичные профили.

	Опирание стекла непосредственно на стальные элементы переплетов не
	допускается.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.6. Для закрепления в переплетах стекол или стеклопакетов должны применяться
	металлические съемные элементы или резиновые профили.

	3.7. Уплотнение зазоров по контуру примыкания стекла (стеклопакетов) к
	элементам переплетов, а также уплотнение притворов фрамуг и створок должно
	производиться изделиями из резины по ТУ 38-005.204-71 или ТУ 38-105.376-72.

	3.8. Наклеивание резиновых изделий следует производить клеем 88-НП по ТУ 38-
	105.268-71.

	3.9. Стыки между профильным стеклом и зазоры между стеклом (стеклопакетами)
	и элементами переплетов окон во избежание проникновения через них атмосферной
	влаги и инфильтрации воздуха должны быть герметизированы.

	3.10. Герметизацию зазоров между стеклом (стеклопакетами) и элементами
	переплетов следует производить самовулканизирующимися тиоколовыми герметиками
	марок УТ-32 по ТУ 38-105.462-72 или АМ-0,5 по ТУ 84.246-71, ТМ-0,5 по ТУ 6-02-
	655-71, силиконовыми типа "Эластосил" по ТУ 6-02-655-71, нетвердеющими типа
	"Бутэпрол-2м" по ТУ 21-29-39-76.

	3.11. Герметизацию стыков между профильным стеклом следует производить:

	прокладками герметика типа "Бутэпрол-2" по ТУ 21-29-26-74;

	резиновыми профилями по ТУ 38-005.204-71 с последующей промазкой
	герметиками и мастиками, предусмотренными п. 3.10 настоящего стандарта.

	3.12. Методы проверки герметичности зазоров по контуру примыкания стекла
	(стеклопакетов) к элементам переплетов, стыков между профильным стеклом, а также
	притворов фрамуг и створок должны быть указаны в стандартах и технических
	условиях на конкретные типы окон.

	3.13. Стальные крепежные изделия (болты, винты, гайки, шпильки), применяемые
	в конструкциях окон, должны быть оцинкованы или кадмированы.

	3.14. Переплеты, их сборочные единицы, сливы и нащельники должны иметь
	правильную геометрическую форму. Допускаемые отклонения от номинальных
	размеров не должны быть более +/- 1 мм на длине до 1 м, с добавлением +/- 0,5 мм на
	каждый последующий метр и не более +/- 3 мм на всей длине или высоте.

	Неперпендикулярность сторон переплетов и их сборочных единиц не должна
	быть более 1 мм на 1 м длины или высоты.

	Неплоскостность переплетов и их сборочных единиц не должна превышать 1 мм
	на длине 1 м и 3 мм на всей длине. При этом неплоскостность наружных поверхностей
	состыкованных элементов не должна быть более 0,3 мм.

	Непрямолинейность переплетов, их сборочных единиц, сливов и нащельников не
	должна быть более 1 мм на длине 1 м и более 2 мм на всей длине.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.15. Открывание окон для проветривания должно осуществляться из помещения
	при помощи механизмов открывания.

	Допускается открывание окон вручную в случаях, когда к ним имеется свободный
	доступ с пола, площадок, галерей.

	3.16. Усилие для приведения в действие ручного механизма открывания
	переплетов не должно превышать 10 кгс.

	3.17. Конструктивные решения окон должны обеспечивать возможность очистки
	остекления, отвода влаги из пространства между переплетами, смазки трущихся
	деталей и производства текущего ремонта без демонтажа окон.

	3.18. Защита от коррозии стальных элементов окон должна выполняться на
	заводе-изготовителе (в зависимости от степени агрессивного воздействия среды, в
	которой будут эксплуатироваться окна) в соответствии с установленными
	требованиями строительных норм и правил по защите строительных конструкций от
	коррозии.

	4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

	4.1. Окна должны поставляться комплектно в составе: стальных переплетов,
	заполненных стеклом или другим светопропускающим материалом, крепежных
	элементов, уплотнителей, сливов, приборов и механизмов открывания в соответствии
	со стандартами на конкретные типы окон или рабочими чертежами на них. Окна по
	согласованию с заказчиком допускается поставлять неостекленными.

	5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	5.1. Окна должны быть приняты техническим контролем предприятия-
	изготовителя.

	5.2. Поставку окон следует производить партиями. В состав партии должны
	входить окна одного типа, изготовленные по одной технологии. Размер партии
	устанавливается соглашением сторон.

	5.3. Потребитель может производить выборочную контрольную проверку
	соответствия окон требованиям настоящего стандарта и стандарта на конкретные типы
	окон, соблюдая при этом указанные настоящим стандартом порядок отбора образцов и
	последовательность контроля.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.4. Для контрольной проверки от каждой партии отбирается 10% изделий, но не
	менее 5 шт. При контроле каждого изделия проверяется соответствие его технических
	характеристик требованиям пп. 3.12 - 3.14, 3.16 - 3.18 настоящего стандарта.

	5.5. При неудовлетворительных результатах проверки конструкций окон
	проводится повторная проверка, для чего отбирается удвоенное количество изделий.

	Если при повторной проверке окна не будут удовлетворять требованиям
	настоящего стандарта и стандартов на конкретные типы окон, то проводится
	поштучная приемка.

	6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	6.1. Размеры окон следует проверять металлическими рулетками 2-го класса
	точности по ГОСТ 7502-69.

	6.2. Правильность формы переплетов (неплоскостность, непрямолинейность и
	неперпендикулярность элементов) проверяют контрольным кондуктором.

	7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	7.1. Предприятие-изготовитель должно снабжать каждую партию окон паспортом,
	в котором необходимо указать:

	наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

	наименование и условное обозначение изделий, входящих в комплект окна;

	количество (в шт. и м2) и массу изделий;

	дату выпуска и номер партии;

	обозначение стандарта на конкретные типы окон.

	7.2. На каждом изделии и в паспорте на каждую партию окон должен быть штамп
	ОТК предприятия-изготовителя. Штамп на изделия должен быть нанесен водостойкой
	краской, четко, в месте, доступном для осмотра.

	7.3. Предприятие-изготовитель должно снабжать каждую партию окон
	инструкцией, содержащей краткое описание конструкции механизмов открывания,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	схемы их действия, способа монтажа и правил эксплуатации.

	7.4. Каждый комплект окон должен иметь упаковку, обеспечивающую его
	сохранность и механизацию погрузоразгрузочных работ.

	Способы упаковки и хранения окон должны быть указаны в стандартах на
	конкретные типы окон.

	7.5. Окна должны транспортироваться в вертикальном положении и в таком же
	положении складываться в упаковке или на специальных подкладках под навесом или
	в помещении.

	Детали крепления, метизы, нащельники, сливы и резиновые профили должны
	быть упакованы и храниться в закрытых складах.

	7.6. Створки и фрамуги переплетов окон в целях предохранения от повреждения
	перед транспортированием должны быть надежно закреплены приборами запирания,
	установленными на переплетах, или специальными приспособлениями.

	8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	8.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие окон требованиям
	настоящего стандарта и стандартов на конкретные типы окон при соблюдении условий
	транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных стандартами.

	8.2. Гарантийный срок службы окон (переплетов, приборов и механизмов
	открывания, резиновых уплотнителей и профилей, нащельников, сливов)
	устанавливается в стандартах или технических условиях на конкретные типы окон.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.