Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 7 мая 1985 г. N 64

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ
	МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
	ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	Wooden windows and balcony doors for one-two storey dwelling-houses.
	Types, structure and dimensions
	ГОСТ 26601-85

	Группа Ж32

	ОКП 53 6139

	Дата введения

	1 января 1986 года

	Разработан Государственным комитетом по гражданскому строительству и
	архитектуре при Госстрое СССР.

	Исполнители: Б.А. Филозофович (руководитель темы); И.В. Строков; Н.Н. Цаплей,
	канд. техн. наук; Г.Г. Коваленко; И.С. Посельская; З.А. Буркова; М.М. Чернов, канд.
	техн. наук; А.В. Ткаченко; В.В. Хамов; Л.В. Воронкова; В.К. Савин, канд. техн. наук;
	В.И. Тихонович; Г.В. Левушкин.

	Внесен Государственным комитетом по гражданскому строительству и
	архитектуре при Госстрое СССР.

	Зам. Председателя М.П. Коханенко.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 07.05.1985 N 64.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Настоящий стандарт распространяется на деревянные окна и балконные двери с
	двойным и тройным остеклением, предназначаемые для жилых домов высотой не
	более двух этажей.

	Окна и балконные двери с двойным и тройным остеклением соответственно
	должны изготовляться со следующими показателями: приведенное сопротивление

	теплопередаче 	 - 0,42 и 0,56 м2 х °С/Вт, сопротивление воздухопроницанию 	 -
	0,5 м2 х ч х Па/кг при 10 Па, общий коэффициент светопропускания 	 - 0,52 и 0,38,

	индекс звукоизоляции воздушного шума 	 - 28 и 32 дБ.

	1. ТИПЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ

	1.1. Окна и балконные двери по настоящему стандарту подразделяют на две
	серии:

	РМ - с раздельными переплетами и дверными полотнами с двойным
	остеклением;

	РСМ - с раздельно-спаренными переплетами и дверными полотнами с тройным
	остеклением.

	1.2. Типы и габаритные размеры окон и балконных дверей должны
	соответствовать указанным на черт. 1.

	ТИПЫ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

	Окна

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Балконные двери

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Примечания. 1. Схемы изделий изображены со стороны фасада.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Цифры над схемами изделий обозначают размеры изделий в модулях (М -
	модуль, равный 100 мм).

	3. Окна шириной 1080 мм предназначены для деревянных домов заводского
	изготовления, выпускаемых по типовым проектам с панелями шириной 1200 мм.

	1.3. По требованию потребителей одностворные окна и балконные двери, в том
	числе с форточными створками, должны изготовляться также и левыми, а окна
	многостворные с несимметричным рисунком - в негативном (зеркальном) исполнении.

	1.4. Устанавливают следующую структуру условного обозначения (марки) окон и
	балконных дверей.

	Х    Х    Х    -   Х    Х    Х

	-T-	  	-T-	  	-T-	      	-T-	  	-T-	  	-T-

	¦	    	¦	    	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    Вид изделия: О - окно;

	¦	    	¦	    	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    Б - балконная дверь

	L----+----+--------+----+----+----

	      	¦	    	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    Серия изделия: РМ; РСМ

	      	L----+--------+----+----+----

	           	¦	        	¦	    	¦	    	¦	    Размер по высоте, дм

	           	L--------+----+----+----

	                    	¦	    	¦	    	¦	    Размер по ширине, дм

	                    	L----+----+----

	                         	¦	    	¦	    Буквы, означающие: А - вариант

	                         	¦	    	¦	    рисунка окна одного размера;

	                         	¦	    	¦	    Н - окно в негативном

	                         	¦	    	¦	    исполнении; Л - левое окно

	                         	¦	    	¦	    или балконная дверь

	                         	L----+----

	                              	¦	    Обозначение настоящего стандарта

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                              	L----

	В конце марки окон и балконных дверей с одинарным остеклением перед
	обозначением стандарта добавляют цифру 1 через тире.

	Примеры условных обозначений

	Окно правое серии РМ высотой 15 и шириной 6 дм (вариант А):

	ОРМ 15-6А ГОСТ 26601-85

	То же, левое:

	ОРМ 15-6АЛ ГОСТ 26601-85

	Дверь балконная серии РСМ высотой 22 и шириной 7,5 дм:

	БРСМ 22-7,5 ГОСТ 26601-85

	Окно серии РМ высотой 12 и шириной 11 дм, с несимметричным рисунком окна:

	ОРМ 12-11 ГОСТ 26601-85

	То же, в негативном исполнении:

	ОРМ 12-11Н ГОСТ 26601-85

	2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

	2.1. Окна и балконные двери должны изготовляться в соответствии с
	требованиями ГОСТ 23166-78, настоящего стандарта по рабочим чертежам,
	утвержденным в установленном порядке.

	2.2. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей
	серии РМ должны соответствовать указанным на черт. 2 - 4, а размеры сечений
	деталей и притворов - на черт. 5 - 12.

	СЕРИЯ РМ Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных
	дверей с двойным остеклением

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	СЕЧЕНИЯ ПО ПРИТВОРАМ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ С ДВОЙНЫМ
	ОСТЕКЛЕНИЕМ

	Сечения А1 и Б1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------T----------T----------T-------------------------------

	  Сечения   	¦	    а     	¦	     б    	¦	            Детали

	------------+----------+----------+----------------T--------------

	    А1      	¦	    45    	¦	    82    	¦	       1        	¦	      3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------+----------+----------+----------------+--------------

	    Б1      	¦	    55    	¦	    92    	¦	       2        	¦	      4

	Черт. 5
	Сечение А2

	- профили сечения створок;

	- профили сечения коробок

	Черт. 6
	Сечение А3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 7
	Сечение А4

	Черт. 8
	Сечение Б2
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - твердая древесно-волокнистая плита Т-400 по ГОСТ 4598-74, = 3,2 4 мм; 2 -
	мягкая древесно-волокнистая плита по ГОСТ 4598-74,

	= 8 мм; 3 - пергамин по ГОСТ 2697-83;

	4 - обшивка типа 2 по ГОСТ 8242-75; 5 - раскладка; 6 - уплотняющие прокладки по
	ГОСТ 10174-72
	Черт. 9
	Сечение Б3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 10
	Сечение Б4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - уплотняющая прокладка; 2 - раскладка
	Черт. 11
	Сечения А5 и Б5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------------------T---------T---------T------------------------

	        Сечения      	¦	    а    	¦	   б     	¦	        Детали

	---------------------+---------+---------+-----------T------------

	          А5         	¦	    45   	¦	   82    	¦	     1     	¦	      3

	---------------------+---------+---------+-----------+------------

	          Б5         	¦	    55   	¦	   92    	¦	     2     	¦	      4

	Черт. 12

	2.3. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей
	серии РСМ должны соответствовать указанным на черт. 13 - 15, а размеры сечений
	деталей и притворов - на черт. 16 - 23.

	СЕРИЯ РСМ КОНСТРУКЦИЯ, ФОРМА, ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАРКИ
	ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 13

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 14

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 15
	СЕЧЕНИЯ ПО ПРИТВОРАМ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ С ТРОЙНЫМ
	ОСТЕКЛЕНИЕМ

	Сечения А1 и Б1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------T---------T--------T-------T---------------------

	     Сечения    	¦	   а     	¦	   б    	¦	   в   	¦	       Детали

	----------------+---------+--------+-------+------T------T-------

	     А1         	¦	   45    	¦	   82   	¦	   31  	¦	  1   	¦	  3   	¦	   5

	----------------+---------+--------+-------+------+------+-------

	     Б1         	¦	   55    	¦	   92   	¦	   41  	¦	  2   	¦	  4   	¦	   6

	Черт. 16
	Сечение А2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- профили сечения створок;

	- профили сечения коробок

	Черт. 17
	Сечение А3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 18
	Сечение А4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 19
	Сечение Б2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - твердая древесно-волокнистая плита Т-400 по ГОСТ 4598-74, = 3,2 4 мм; 2 -
	мягкая древесно-волокнистая плита по ГОСТ 4598-74, = 8 мм; 3 - пергамин по
	ГОСТ 2697-83; 4 - обшивка типа 2 по ГОСТ 8242-75; 5 - раскладки; 6 -
	уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174-72
	Черт. 20
	Сечение Б3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - уплотняющая прокладка; 2 - раскладки
	Черт. 21
	Сечение Б4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - раскладки; 2 - уплотняющие прокладки
	Черт. 22
	Сечения А5 и Б5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------------T--------T-------T-------T--------------------

	      Сечения      	¦	   а    	¦	   б   	¦	   в   	¦	       Детали

	-------------------+--------+-------+-------+------T------T------

	      А5           	¦	   45   	¦	   82  	¦	   31  	¦	1     	¦	3     	¦	5

	-------------------+--------+-------+-------+------+------+------

	      Б5           	¦	   55   	¦	   92  	¦	   41  	¦	2     	¦	4     	¦	6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 23

	2.4. Размеры на общих видах окон и балконных дверей даны в свету, по наружным
	сторонам створок, форточек и полотен дверей и по наружным сторонам коробок.

	На чертежах, приведенных в настоящем стандарте, указаны в миллиметрах
	размеры неокрашенных деталей и изделий.

	2.5. Для остекления окон и балконных дверей следует применять стекло толщиной
	2,0 - 2,5 мм по ГОСТ 111-78.

	2.6. Места установки уплотняющих прокладок в притворах окон и балконных
	дверей указаны на чертежах сечений.

	2.7. По периметру оконных и дверных коробок на боковых поверхностях
	допускается по требованию потребителей выборка четверти для уплотнения стыка при
	соединении блоков друг с другом.

	2.8. Бруски коробок допускается изготовлять клееными по ширине или соединять
	гвоздями после антисептирования или окраски сопрягаемых поверхностей, при этом
	соединение не должно иметь зазоров и провесов.

	2.9. В зданиях для климатических районов, где по теплотехническим расчетам не
	требуются окна и балконные двери с двойным остеклением, а также в неотапливаемых
	зданиях и помещениях должны применяться окна и балконные двери серии РМ без
	внутренних створок, при этом ширина сечения коробки может быть уменьшена до 74
	мм.

	2.10. Для остекления веранд должны применяться наружные створки окон марок
	ОРМ 15-6 и ОРМ 15-6А.

	2.11. Примеры расположения приборов в окнах и балконных дверях приведены в
	рекомендуемом Приложении 1.

	2.12. Спецификации стекол для окон и балконных дверей серий РМ и РСМ
	приведены в справочных Приложениях 2 и 3.

	Приложение 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рекомендуемое

	ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ В ОКНАХ И БАЛКОННЫХ ДВЕРЯХ

	1 - ПН1-85Л; 2 - завертка накладная ЗФ2П для наружной форточки; 3 - задвижка
	накладная ЗТ (h); 4 - ручка РС 80; 5 - ПН5-60; 6 - стяжка СТ; 7 - ПН7; 8 - ПН1-110П

	Примечания. 1. Приборы для окон и дверей должны соответствовать ГОСТ 538-
	78; ГОСТ 5087-80; ГОСТ 5088-78; ГОСТ 5090-79 и ГОСТ 5091-78.

	2. Ручки-скобы устанавливаются на наружных и внутренних створках и полотнах.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. Наружные створки должны оснащаться ветровыми крючками.

	Приложение 2

	Справочное

	СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИИ РМ

	-----------T-------------T------T-----------T--------------T------

	   Марка   	¦	 Размер, мм  	¦	Коли- 	¦	   Марка   	¦	   Размер, мм 	¦	Коли-

	           	+------T------+	чество	¦	           	+-------T------+	чество

	           	¦	высота	¦	ширина	¦	      	¦	           	¦	высота 	¦	ширина	¦

	-----------+------+------+------+-----------+-------+------+------

	ОРМ 6-6    	¦	410   	¦	420   	¦	2     	¦	ОРМ 15-11  	¦	315    	¦	430   	¦	2

	-----------+------+------+------+	           	+-------+------+------

	ОРСМ 6-11  	¦	410   	¦	430   	¦	4     	¦	           	¦	930    	¦	430   	¦	2

	-----------+------+------+------+	           	+-------+------+------

	ОРМ 6-13,5 	¦	410   	¦	550   	¦	4     	¦	           	¦	1310   	¦	430   	¦	2

	-----------+------+------+------+-----------+-------+------+------

	ОРМ 12-6   	¦	315   	¦	420   	¦	2     	¦	ОРМ 15-13,5	¦	315    	¦	550   	¦	2

	           	+------+------+------+	           	+-------+------+------

	           	¦	630   	¦	420   	¦	2     	¦	           	¦	930    	¦	550   	¦	2

	-----------+------+------+------+	           	+-------+------+------

	ОРМ 12-11  	¦	315   	¦	430   	¦	2     	¦	           	¦	1310   	¦	550   	¦	2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	           	+------+------+------+-----------+-------+------+------

	           	¦	630   	¦	430   	¦	2     	¦	ОРМ 15-6   	¦	1310   	¦	420   	¦	2

	           	+------+------+------+-----------+-------+------+------

	           	¦	1010  	¦	430   	¦	2     	¦	БРМ 22-7,5 	¦	1310   	¦	550   	¦	2

	-----------+------+------+------+

	ОРМ 12-13,5	¦	315   	¦	550   	¦	2     	¦

	           	+------+------+------+

	           	¦	630   	¦	550   	¦	2     	¦

	           	+------+------+------+

	           	¦	1010  	¦	550   	¦	2     	¦

	-----------+------+------+------+

	ОРМ 15-6   	¦	315   	¦	420   	¦	2     	¦

	           	+------+------+------+

	           	¦	930   	¦	420   	¦	2     	¦

	Приложение 3

	Справочное

	СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИИ РСМ

	------------T-------------T------T------------T-------------T------

	   Марка    	¦	  Размер, мм 	¦	Коли- 	¦	   Марка    	¦	  Размер, мм 	¦	Коли-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	            	+------T------+	чество	¦	            	+------T------+	чество

	            	¦	высота	¦	ширина	¦	      	¦	            	¦	высота	¦	ширина	¦

	------------+------+------+------+------------+------+------+------

	ОРСМ 6-6    	¦	410   	¦	420   	¦	3     	¦	ОРСМ 15-11  	¦	315   	¦	420   	¦	3

	------------+------+------+------+	            	+------+------+------

	ОРСМ 6-11   	¦	410   	¦	420   	¦	6     	¦	            	¦	920   	¦	420   	¦	3

	------------+------+------+------+	            	+------+------+------

	ОРСМ 6-13,5 	¦	410   	¦	540   	¦	6     	¦	            	¦	1310  	¦	420   	¦	3

	------------+------+------+------+------------+------+------+------

	ОРСМ 12-6   	¦	315   	¦	420   	¦	3     	¦	ОРСМ 15-13,5	¦	315   	¦	540   	¦	3

	            	+------+------+------+	            	+------+------+------

	            	¦	620   	¦	420   	¦	3     	¦	            	¦	920   	¦	540   	¦	3

	------------+------+------+------+	            	+------+------+------

	ОРСМ 12-11  	¦	315   	¦	420   	¦	3     	¦	            	¦	1310  	¦	540   	¦	3

	            	+------+------+------+------------+------+------+------

	            	¦	620   	¦	420   	¦	3     	¦	ОРСМ 15-6А  	¦	1310  	¦	420   	¦	3

	            	+------+------+------+------------+------+------+------

	            	¦	1010  	¦	420   	¦	3     	¦	БРСМ 22-7,5 	¦	1310  	¦	550   	¦	3

	------------+------+------+------+

	ОРСМ 12-13,5	¦	315   	¦	540   	¦	3     	¦

	            	+------+------+------+

	            	¦	620   	¦	540   	¦	3     	¦

	            	+------+------+------+

	            	¦	1010  	¦	540   	¦	3     	¦

	------------+------+------+------+

	ОРСМ 15-6   	¦	315   	¦	420   	¦	3     	¦

	            	+------+------+------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	            	¦	920   	¦	420   	¦	3     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.