Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 10 февраля 1981 г. N 16

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ.
	СТРОИТЕЛЬСТВО
	ПРИБОРЫ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ
	НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	Product-quality index system. Building. Window and door fittings.
	Nomenclature of indices
	ГОСТ 4.215-81

	Группа Ж08

	Срок введения

	1 января 1982 года

	Настоящий стандарт распространяется на приборы для окон и дверей и
	устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

	разработке стандартов и технических условий;

	выборе оптимального варианта новых изделий;

	аттестации изделий, прогнозировании и планировании повышения их качества;

	разработке систем управления качеством;

	представлении отчетности и информации о качестве.

	Стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

	1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

	1.1. Номенклатура показателей качества приборов для окон и дверей по
	критериям, единицы измерения и обозначения показателей качества указаны в табл. 1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 1

	------------------------------------------------------T-----------

	      Наименование критерия, показателя качества      	¦	Обозначение

	                  и единица измерения                 	¦	показателя

	                                                      	¦	качества

	------------------------------------------------------+-----------

	                        1. Технический уровень

	                    1.1. Показатели назначения

	1.1.1. Количество секретов замка                     	¦	-

	1.1.2. Момент силы, прикладываемой к ключу врезного  	¦	М

	сувальдного замка или к постоянному ключу накладного  	¦

	сувальдного замка, Н x м                              	¦

	1.1.3. Момент силы, прикладываемой к фалевой ручке,  	¦	М

	Н x м                                                 	¦	 1

	                                                      	¦

	1.1.4. Сила, прикладываемая к защелке, Н (кгс)       	¦	P

	                                                      	¦	 2

	                                                      	¦

	1.1.5. Сила, прикладываемая к фиксатору,             	¦	P

	Н (кгс)                                               	¦	 3

	                                                      	¦

	1.1.6. Начальное усилие у автоматического доводчика  	¦	-

	для открывания качающейся двери из закаленного        	¦

	стекла, Н (кгс)                                       	¦

	1.1.7. Продолжительность закрывания автоматическим   	¦	-
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	доводчиком качающейся двери из закаленного стекла, с  	¦

	1.1.8. Усилие на разрыв дверной цепочки,             	¦	-

	Н (кгс)                                               	¦

	1.1.9. Угол обозрения дверного глазка, рад           	¦	-

	1.1.10. Шероховатость лицевых поверхностей приборов  	¦	-

	под защитно-декоративное покрытие, мкм                	¦

	1.1.11. Вид защитно-декоративного или защитного      	¦	-

	покрытия                                              	¦

	1.1.12. Вид и марка материала, применяемого для      	¦	-

	изготовления основных деталей приборов                	¦

	                   1.2. Показатели конструктивности

	1.2.1. Форма приборов                                	¦	-

	1.2.2. Размеры предельных отклонений сопрягаемых и   	¦	-

	несопрягаемых деталей приборов от номинальных         	¦

	размеров                                              	¦

	1.2.3. Соосность зенковки, мм                        	¦	-

	1.2.4. Овальность осей, полуосей и трубок петель,    	¦	-

	мм                                                    	¦

	1.2.5. Зазор между осью и полуосью и трубкой петли,  	¦	-

	мм                                                    	¦

	1.2.6. Зазор между трубкой и плоскостью карты        	¦	-

	петли, мм                                             	¦

	                   1.3. Показатели надежности

	1.3.1. Число циклов безотказной работы сборочных     	¦

	единиц врезных цилиндровых замков и врезных защелок:  	¦

	цилиндрового механизма                               	¦	-

	постоянного ключа цилиндрового механизма             	¦	-
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	засова или засова-защелки                            	¦	-

	защелки или фиксатора                                	¦	-

	фалевых ручек, ручек-кнопок с защелкой или  засовом- 	¦	-

	защелкой                                              	¦

	1.3.2. Число циклов работы сборочных единиц врезных  	¦

	и накладных сувальдных замков:                        	¦

	засова и сувальд                                     	¦	-

	защелки или фиксатора                                	¦	-

	защелки с фалевыми ручками                           	¦	-

	1.3.3. Число циклов безотказной работы автомати-     	¦	-

	ческого доводчика для открывания качающейся двери из  	¦

	закаленного стекла                                    	¦

	1.3.4. Наработка дверного закрывателя, тыс. циклов   	¦	-

	                  1.4. Показатели технологичности

	1.4.1. Трудоемкость изготовления прибора, норма-час  	¦	-

	1.4.2. Материалоемкость прибора, кг                  	¦	-

	                  1.5. Эргономические показатели

	1.5.1. Рациональность расположения элементов         	¦	-

	конструкции прибора, балл                             	¦

	1.5.2. Соответствие элементов и сборочных единиц     	¦	-

	прибора размерам кисти руки и силовым возможностям    	¦

	человека, балл                                        	¦

	                  1.6. Эстетические показатели

	1.6.1. Композиционная целостность формы и цветового  	¦	-

	решения прибора, балл                                 	¦

	1.6.2. Соответствие прибора архитектурно-эстетическим	¦	-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	требованиям, балл                                     	¦

	1.6.3. Внешний вид, балл                             	¦	-

	1.6.4. Качество упаковки и рекламно-сопроводи-       	¦	-

	тельной документации, балл                            	¦

	               2. Стабильность показателей качества

	2.1. Показатели соблюдения стандартов (ТУ), процент  	¦	-

	брака, количество рекламаций, гарантийный срок        	¦

	эксплуатации прибора                                  	¦

	                    3. Экономическая эффективность

	3.1. Себестоимость, руб.                             	¦	С

	3.2. Оптовая цена, руб./ед.                          	¦	С

	                                                      	¦	 оп

	                                                      	¦

	3.3. Рентабельность, %                               	¦	Р

	                      4. Конкурентоспособность

	4.1. Показатель патентной чистоты                    	¦	П

	                                                      	¦	 ч

	                                                      	¦

	4.2. Показатель патентной защиты                     	¦	П

	                                                      	¦	 з

	                                                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.3. Наличие экспорта прибора                        	¦	П

	                                                      	¦	 э

	2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

	2.1. Область применения критериев качества приборов должна приниматься по
	ГОСТ 4.200-78.

	2.2. Применяемость показателей качества приборов в соответствии с их видами
	приведена в табл. 2.

	Таблица 2

	----------T--------T------T------T-----------T---------T----------

	   Шифр   	¦	Замки и 	¦	Ручки 	¦	Петли 	¦	Приборы для	¦	Приборы  	¦	Приборы

	показателя	¦	защелки 	¦	      	¦	      	¦	 дверей из 	¦	запира-  	¦	вспомога-

	качества  	¦	        	¦	      	¦	      	¦	  стекла   	¦	ющие     	¦	тельные

	----------+--------+------+------+-----------+---------+----------

	1.1.1     	¦	+/-     	¦	-     	¦	-     	¦	-          	¦	-        	¦	-

	1.1.2     	¦	+/-     	¦	-     	¦	-     	¦	-          	¦	-        	¦	-

	1.1.3     	¦	-       	¦	+     	¦	-     	¦	-          	¦	-        	¦	-

	1.1.4     	¦	+/-     	¦	-     	¦	-     	¦	-          	¦	-        	¦	-

	1.1.5     	¦	+/-     	¦	-     	¦	-     	¦	-          	¦	-        	¦	-

	1.1.6     	¦	-       	¦	-     	¦	-     	¦	+/-        	¦	-        	¦	-

	1.1.7     	¦	-       	¦	-     	¦	-     	¦	+/-        	¦	-        	¦	-

	1.1.8     	¦	-       	¦	-     	¦	-     	¦	-          	¦	-        	¦	+/-

	1.1.9     	¦	-       	¦	-     	¦	-     	¦	-          	¦	-        	¦	+/-

	1.1.10    	¦	+       	¦	+     	¦	+     	¦	+          	¦	+        	¦	+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.1.11    	¦	+       	¦	+     	¦	+     	¦	+          	¦	+        	¦	+

	1.1.12    	¦	+       	¦	+     	¦	+     	¦	+          	¦	+        	¦	+

	1.2.1     	¦	+       	¦	+     	¦	+     	¦	+          	¦	+        	¦	+

	1.2.2     	¦	+       	¦	+     	¦	+     	¦	+          	¦	+        	¦	+

	1.2.3     	¦	-       	¦	-     	¦	+     	¦	-          	¦	-        	¦	-

	1.2.4     	¦	-       	¦	-     	¦	+     	¦	-          	¦	-        	¦	-

	1.2.5     	¦	-       	¦	-     	¦	+     	¦	-          	¦	-        	¦	-

	1.2.6     	¦	-       	¦	-     	¦	+     	¦	-          	¦	-        	¦	-

	1.3.1     	¦	+       	¦	+/-   	¦	-     	¦	-          	¦	-        	¦	-

	1.3.2     	¦	+       	¦	+/-   	¦	-     	¦	-          	¦	-        	¦	-

	1.3.3     	¦	-       	¦	-     	¦	-     	¦	+/-        	¦	-        	¦	-

	1.6.1     	¦	+       	¦	+     	¦	+     	¦	+          	¦	+        	¦	+

	1.6.2     	¦	+       	¦	+     	¦	+     	¦	+          	¦	+        	¦	+

	1.6.3     	¦	+       	¦	+     	¦	+     	¦	+          	¦	+        	¦	+

	1.6.4     	¦	+       	¦	+/-   	¦	-     	¦	+          	¦	+/-      	¦	+/-

	Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" неприменяемость, знак "+/-
	" - ограниченную применяемость соответствующего показателя качества в зависимости
	от типа прибора.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.