Введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 25 июля 1986 г. N 102

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ИЗДЕЛИЯ СКОБЯНЫЕ ЗАПИРАЮЩИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ
	ОКОН И ДВЕРЕЙ
	ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
	Locking fittings for wooden windows and doors. Types and basic
	dimensions
	ГОСТ 5090-86

	Группа Ж34

	ОКП 49 8400

	Срок введения

	1 июля 1987 года

	1. Настоящий стандарт распространяется на запирающие изделия для деревянных
	окон и дверей, применяемых в строительстве жилых и общественных зданий.

	2. Обозначение, наименование и рекомендуемая область применения запирающих
	изделий приведены в таблице.

	---------T---------------T--------------------------------T-------

	Условное 	¦	 Наименование  	¦	Рекомендуемая область применения	¦	 Номер

	обозначе-	¦	               	¦	                                	¦	чертежа

	ние типа 	¦	               	¦	                                	¦

	---------+---------------+--------------------------------+-------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  ПФ1    	¦	  Прибор       	¦	  Для фрамуг общественных зданий	¦	   1

	         	¦	фрамужный      	¦	со спаренными или раздельными   	¦

	         	¦	               	¦	переплетами шириной до 1300 мм  	¦

	  ПФ2    	¦	  Прибор       	¦	  Для фрамуг общественных зданий	¦	   2

	         	¦	фрамужный      	¦	со спаренными или раздельными   	¦

	         	¦	               	¦	переплетами шириной до 830 мм   	¦

	  ШН1    	¦	  Шпингалет    	¦	  Для створок окон высотой более	¦	   3

	         	¦	накладной      	¦	1100 мм и балконных дверей со   	¦

	         	¦	               	¦	спаренными или раздельными      	¦

	         	¦	               	¦	переплетами и полотнами         	¦

	  ШН2    	¦	  Шпингалет    	¦	  Для створок окон со спаренными	¦	   4

	         	¦	накладной      	¦	или раздельными переплетами вы- 	¦

	         	¦	               	¦	сотой до 1100 мм включительно   	¦

	  ШВ     	¦	  Шпингалет    	¦	  Для двухпольных дверей        	¦	   5

	         	¦	врезной        	¦	                                	¦

	  ЗР1    	¦	  Завертка-    	¦	  Для окон и балконных дверей   	¦	   6

	         	¦	стяжка врезная 	¦	со спаренными переплетами и по- 	¦

	         	¦	               	¦	лотнами                         	¦

	  ЗР2    	¦	  Завертка     	¦	  Для створок окон и балконных  	¦	   7

	         	¦	врезная        	¦	дверей                          	¦

	  ЗР3    	¦	  Завертка     	¦	  То же                         	¦	   8

	         	¦	врезная        	¦	                                	¦

	  ЗР4    	¦	  Завертка     	¦	  "                             	¦	   9

	         	¦	врезная        	¦	                                	¦

	  ЗФ1    	¦	  Завертка     	¦	  Для дверей санузлов           	¦	  10

	         	¦	накладная      	¦	                                	¦

	  ЗФ2    	¦	  Завертка     	¦	  Для форточек окон жилых зданий	¦	  11

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         	¦	накладная      	¦	                                	¦

	  ЗТ     	¦	  Задвижка     	¦	  Для створок окон и балконных  	¦	  12

	         	¦	накладная      	¦	дверей жилых и общественных     	¦

	         	¦	               	¦	зданий                          	¦

	  СТ     	¦	  Стяжка       	¦	  Для окон и балконных дверей   	¦	  13

	         	¦	               	¦	со спаренными переплетами       	¦

	         	¦	               	¦	и полотнами                     	¦

	Основные размеры запирающих изделий должны соответствовать указанным на
	черт. 1 - 13.

	Прибор фрамужный типа ПФ1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Примечание. Размер L = B + 13 мм, где B - ширина фрамуги с учетом наплава.

	Шурупы 1 - 4 x 30 по ГОСТ 1145-80 или по ГОСТ 1146-80 (4 шт.).

	Пример условного обозначения фрамужного прибора для спаренных фрамуг:

	ПФ1 ГОСТ 5090-86

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	То же, для раздельных фрамуг с соединителем исполнения 1 и расстоянием между
	фрамугами, равным 53 мм:

	ПФ1-1-53 ГОСТ 5090-86

	Прибор фрамужный типа ПФ2

	1 - защелка; 2 - корпус; 3 - угловой блок; 4 - шнур

	Черт. 2

	1 - защелка; 2 - корпус; 3 - угловой блок; 4 - шнур

	Шурупы 1 - 4 x 30 по ГОСТ 1145-80 (12 шт.).

	Пример условного обозначения фрамужного прибора для спаренных фрамуг с
	ограничителем:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ПФ2 ГОСТ 5090-86

	То же, для раздельных фрамуг с соединителем исполнения 1 и расстоянием между
	фрамугами, равным 53 мм:

	ПФ2-1-53 ГОСТ 5090-86

	Шпингалет накладной типа ШН1

	1 - запорная планка; 2 - направляющая; 3 - засов-штанга; 4 - корпус; 5 - ручка; 6 -
	засов

	Черт. 3

	Примечание. Размер L = H + 30 мм, где H - высота створки или дверного полотна
	с учетом наплава.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Шурупы 1 - 4 x 30 (16 шт.) - для крепления корпуса и запорных планок и 1 - 4 x 18
	(12 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80 - для крепления направляющих.

	Пример условного обозначения шпингалета:

	ШН1 ГОСТ 5090-86

	Шпингалет накладной типа ШН2

	1 - запорная планка; 2 - направляющая; 3 - корпус; 4 - ручка
	Черт. 4

	Примечание. Размер L = H + 30 мм, где H - высота створки с учетом наплава.

	Шурупы 1 - 4 x 30 (8 шт.) - для крепления корпуса и запорных планок и 1 - 4 x 18

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(8 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80 - для крепления направляющих.

	Пример условного обозначения шпингалета:

	ШН2 ГОСТ 5090-86

	Шпингалет врезной типа ШВ

	Черт. 5

	Шурупы 1 - 4 x 30 по ГОСТ 1145-80 (5 шт.).

	Пример условного обозначения врезного шпингалета:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ШВ ГОСТ 5090-86

	Завертка-стяжка врезная типа ЗР1

	Черт. 6

	Шурупы 1 - 4 x 25 или 1 - 3 x 25 по ГОСТ 1145-80 (2 шт.) и штифты (4 шт.).

	Пример условного обозначения завертки-стяжки с ручкой типа Р1:

	ЗР1-1 ГОСТ 5090-86

	Завертка врезная типа ЗР2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 7

	Шурупы 1 - 4 x 25 или 1 - 3 x 25 по ГОСТ 1145-80 (4 шт.).

	Пример условного обозначения завертки с ручкой типа Р1:

	ЗР2-1 ГОСТ 5090-86

	То же, с ручкой типа Р2 и накладкой:

	ЗР2-2 ГОСТ 5090-86

	Завертка врезная типа ЗР3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 8

	Шурупы 1 - 4 x 25 или 1 - 3 x 25 по ГОСТ 1145-80 (2 шт.) и винты ВМ4 - 6g x 35.36
	ГОСТ 17474-80 (2 шт.).

	Пример условного обозначения завертки исполнения 1 правого исполнения с
	ручкой типа Р1:

	ЗР3-1-П-1 ГОСТ 5090-86

	То же, исполнения 2 левого исполнения с ручкой типа Р2 и накладкой:

	ЗР3-2-Л-2 ГОСТ 5090-86

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Завертка врезная типа ЗР4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 9

	Примечание. Форма и размеры засова могут быть аналогичными засову заверток
	типов ЗР2, ЗР3.

	Шурупы 1 - 4 x 25 или 1 - 3 x 25 по ГОСТ 1145-80 (2 шт.) и штифты (2 шт.).

	Примечание. Отверстия диаметром 4,3 мм следует располагать на оси симметрии
	корпуса завертки.

	Пример условного обозначения завертки с ручкой типа Р1:

	ЗР4-1 ГОСТ 5090-86

	Завертка накладная типа ЗФ1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 10

	Шурупы 1 - 4 x 30 по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80 (4 шт.).

	Примечание. Допускается располагать шурупы на корпусе завертки в пределах 45°
	от вертикальной оси.

	Пример условного обозначения завертки с запорной планкой исполнения 1:

	ЗФ1-1 ГОСТ 5090-86

	Завертка накладная типа ЗФ2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 11

	Шурупы 1 - 3 x 20 по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80 (4 шт.).

	Пример условного обозначения завертки правого исполнения:

	ЗФ2 П ГОСТ 5090-86

	То же, исполнения 2:

	ЗФ2 П-2 ГОСТ 5090-86

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Задвижка накладная типа ЗТ

	Черт. 12

	Шурупы 1 - 3 x 25 или 1 - 4 x 25 по ГОСТ 1145-80 (4 шт.).

	Пример условного обозначения задвижки для створок с наплавом:

	ЗТ (h + 15) ГОСТ 5090-86

	То же, без наплава:

	ЗТ (h) ГОСТ 5090-86

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Стяжка типа СТ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 13

	Винт ВМ6 - 6g x 55.36 по ГОСТ 17473-80, ГОСТ 17474-80 или ГОСТ 17475-80.

	Шурупы 1 - 3 x 25 по ГОСТ 1145-80 (2 шт.).

	Основные размеры соединителей, ограничителей, ручек и накладок,
	предназначаемых для комплектования фрамужных приборов или врезных заверток,
	должны соответствовать указанным в Приложении 1.

	Примеры установки фрамужных приборов, соединителя для фрамуг с тройным
	остеклением и врезной завертки типа ЗР1 приведены в Приложении 2.

	3. Технические требования, комплектность, правила приемки, методы контроля,
	маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и гарантийный срок эксплуатации
	запирающих изделий должны соответствовать ГОСТ 538-88 и дополнительным
	требованиям настоящего стандарта.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Завертки-стяжки типа ЗР1 допускается изготавливать до 01.01.90.

	Пример условного обозначения стяжки:

	СТ ГОСТ 5090-86

	5. Завертки типа ЗР4 предназначены для комплектования окон и балконных
	дверей, изготовляемых на автоматизированных линиях, установленных на
	деревообрабатывающих комбинатах до 01.01.86.

	6. Засовы врезных шпингалетов и заверток в открытом положении не должны
	выступать над лицевой поверхностью планок или западать внутрь корпуса более чем
	на 1 мм.

	7. Размеры засова и запорной планки шпингалетов типов ШН1, ШН2 и задвижки
	типа ЗТ должны обеспечивать при их соединении натяг не менее 3 мм. Толщина
	запорных планок указанных изделий не должна быть менее 1 мм.

	8. Шнур фрамужного прибора типа ПФ2 должен перемещаться по роликам
	свободно, без заеданий и не соскальзывать с них.

	9. Завертки типов ЗР1, ЗР2, ЗР4 и ЗФ1 следует изготавливать двусторонними,
	типов ЗР3 и ЗФ2 - в правом и левом исполнениях.

	10. Засов задвижки типа ЗТ должен быть выполнен из стального прутка.

	11. Форма ручек, накладок, сечения засовов накладных шпингалетов, а также
	заостренной части штифтов для заверток стандартом не устанавливается.

	12. Запирающие изделия должны иметь защитное или защитно-декоративное
	покрытие по ГОСТ 538-88 для 2, 3 или 4 (С) групп условий эксплуатации ГОСТ 9.303-
	84.

	13. Засовы-штанги накладных шпингалетов следует испытывать на прочность при
	приемочных и типовых испытаниях.

	Испытания проводят на стенде путем приложения в течение 1 мин к
	закрепленному засову-штанге силы 800 Н (78,4 кгс) на расстоянии 5 мм от места
	крепления перпендикулярно к плоскости крепления шпингалета.

	После проведения испытаний засов - штанга не должен быть деформирован.

	14. Фрамужные приборы типов ПФ1, ПФ2 и завертки типов ЗР1, ЗР2, ЗР3, ЗР4
	должны быть укомплектованы следующими деталями, указанными в Приложении 1:

	- фрамужные приборы типов ПФ1, ПФ2, устанавливаемые на фрамуги с
	раздельными переплетами, - двумя соединителями исполнения 1, 2, 3, 4 или 5 (черт. 1,
	2, 3, 4, 5);

	- фрамужные приборы типа ПФ2, устанавливаемые на фрамуги с одинарными или

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	спаренными переплетами, - двумя ограничителями (черт. 7);

	- фрамужные приборы типа ПФ2, устанавливаемые на фрамуги с тройным
	остеклением, - двумя ограничителями и двумя соединителями (черт. 6 и 7);

	- завертки типа ЗР1 - ручками типа Р1 (черт. 8);

	- завертки типов ЗР2, ЗР3, ЗР4 - ручками типа Р1 или Р2 с накладками. Число
	ручек типа Р2 и накладок должно быть указано при заказе.

	15. Значение L фрамужных приборов типа ПФ1 и шпингалетов типов ШН1 и ШН2
	должно быть указано при заказе.

	Приложение 1

	Обязательное

	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФРАМУЖНЫХ ПРИБОРОВ И ВРЕЗНЫХ
	ЗАВЕРТОК

	Соединители для фрамуг с раздельными и раздельно-спаренными переплетами

	Исполнение 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Шурупы 1 - 4 x 30 или 3 - 4 x 30 по ГОСТ 1145-80 (4 шт.).

	Примечание. Размеры 53 и 90 мм соответствуют расстоянию между переплетами
	фрамуг.

	Исполнение 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	Шурупы 1 - 4 x 30 или 3 - 4 x 30 по ГОСТ 1145-80 (4 шт.).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Исполнение 3

	Черт. 3
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Шурупы 1 - 4 x 30 или 3 - 4 x 30 по ГОСТ 1145-80 (4 шт.).

	Исполнение 4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	Шурупы 1 - 4 x 30 или 3 - 4 x 30 по ГОСТ 1145-80 (4 шт.).

	Исполнение 5

	Черт. 5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Шурупы 1 - 4 x 30 или 3 - 4 x 30 по ГОСТ 1145-80 (4 шт.).

	Соединитель для фрамуг с тройным остеклением

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 6

	Шурупы 1 - 4 x 30 или 3 - 4 x 30 (4 шт.) по ГОСТ 1145-80.

	Ограничитель для фрамуг со спаренными переплетами и с тройным остеклением

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 7

	Шурупы 1 - 4 x 30 или 3 - 4 x 30 по ГОСТ 1145-80 (4 шт.).

	Ручки и накладки для врезных заверток

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 8

	Шурупы 1 - 4 x 25 или 3 - 4 x 25 по ГОСТ 1145-80 (2 шт.) для ручек,
	предназначаемых для комплектования заверток типов Р1, Р2, Р4.

	Винты ВМ4 - 6g x 35.36 по ГОСТ 17474-80 (2 шт.) для ручек, предназначаемых для
	комплектования заверток типа ЗР3.

	Тип Р2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 9

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Накладка для ручки типа Р2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 10

	Шурупы 1 - 4 x 25 или 3 - 4 x 25 по ГОСТ 1145-80 (2 шт.) для накладки,
	предназначаемой для комплектования заверток типов ЗР2, ЗР4.

	Винты ВМ4 - 6g x 35.36 по ГОСТ 17474-80 или ГОСТ 17475-80 (2 шт.) для
	накладки, предназначаемой для комплектования завертки типа ЗР3.

	Примечание. При изготовлении накладки из листовой стали толщина металла не
	должна быть менее 1 мм.

	Приложение 2

	Рекомендуемое

	ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ЗАПИРАЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ

	Прибор фрамужный типа ПФ1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Прибор фрамужный типа ПФ2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	Фрамужный соединитель типа СФ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	Завертка врезная типа ЗР1

	Черт. 4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.