Введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 13 марта 1978 г. N 29

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ИЗДЕЛИЯ СКОБЯНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ
	ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ
	ТИПЫ
	Auxillary builders hardware for wooden windows and doors. Tupes
	ГОСТ 5091-78*
	(в ред. Изменения N 1, утв. в мае 1982 г., Изменения N 2, утв. в
	ноябре 1986 г.)

	Группа Ж34

	ОКП 49 8500

	49 8600

	Взамен

	ГОСТ 5091-72

	Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам
	строительства от 13 марта 1978 г. N 29 срок введения установлен с 1 января 1980 года.

	Переиздание (июль 1987 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в мае 1982 г.,
	ноябре 1986 г. (ИУС N 9-82, 4-87).

	1. Настоящий стандарт распространяется на вспомогательные изделия для
	деревянных окон и дверей, применяемых в массовом строительстве жилых и
	общественных зданий.

	2. Типы и основные размеры вспомогательных изделий, за исключением
	угольников, должны соответствовать указанным на черт. 1 - 12 и 14. Типы,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	типоразмеры и основные размеры угольников должны соответствовать указанным на
	черт. 13 и в табл. 2.

	Условные обозначения типов и наименование вспомогательных изделий,
	рекомендуемая область их применения приведены в табл. 1.

	Таблица 1

	-----------T-----------------T------------------------T-----------

	Условные  	¦	  Наименования   	¦	  Рекомендуемые области 	¦	   Номера

	обозначения	¦	 вспомогательных 	¦	       применения       	¦	  чертежей

	  типов    	¦	     изделий     	¦	                        	¦

	-----------+-----------------+------------------------+-----------

	   ЗД1     	¦	 Закрыватель     	¦	  Для наружных и внут-  	¦	     1

	           	¦	дверной верхнего 	¦	ренних дверей           	¦

	           	¦	расположения     	¦	                        	¦

	   ЗД3     	¦	 Закрыватель     	¦	  Для внутренних дверей 	¦	     3

	           	¦	дверной          	¦	                        	¦

	   ЗД4     	¦	 Закрыватель     	¦	  То же                 	¦	     4

	           	¦	дверной верхнего 	¦	                        	¦

	           	¦	расположения     	¦	                        	¦

	   ФК1     	¦	 Фиксатор        	¦	  Для окон со спаренными	¦	     5

	           	¦	                 	¦	створками               	¦

	   ФК2     	¦	 То же           	¦	  Для окон со спаренными	¦	     6

	           	¦	                 	¦	створками и форточных   	¦

	           	¦	                 	¦	створок                 	¦

	   ФК3     	¦	 "               	¦	  Для окон с раздельными	¦	     7

	           	¦	                 	¦	створками               	¦

	    ГД     	¦	 Глазок дверной  	¦	  Для входных дверей в  	¦	     8

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	           	¦	                 	¦	квартиры                	¦

	    ЦД     	¦	 Цепочка дверная 	¦	  То же                 	¦	     9

	   УД1     	¦	 Упор дверной    	¦	  Для дверей            	¦	    10

	   УД2     	¦	 То же           	¦	  То же                 	¦	    11

	   УО      	¦	 Упор оконный    	¦	  Для окон с раздельными	¦	    12

	           	¦	                 	¦	створками               	¦

	   УГ      	¦	 Угольник        	¦	  Для окон              	¦	    13

	   НГ      	¦	 Нагель          	¦	  Для крепления шиповых 	¦	    14

	           	¦	                 	¦	соединений              	¦

	Примеры рекомендуемой установки дверных закрывателей и фиксаторов
	приведены в Приложении к настоящему стандарту.

	Закрыватель дверной верхнего расположения типа ЗД1

	Черт. 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Шурупы 1 - 5 х 40 (4 шт.) и 2 - 5 х 25 (2 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.

	Условное обозначение:

	ЗД1 ГОСТ 5091-78

	Закрыватель дверной типа ЗД3

	Черт. 3 <*>

	--------------------------------

	<*> Черт. 2 исключен.

	Шурупы 1 - 4 х 35 (4 шт.) и 1 - 3 х 25 (2 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.

	Условное обозначение:

	ЗД3 ГОСТ 5091-78

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Закрыватель дверной верхнего расположения типа ЗД4

	Вариант исполнения крепления закрывателя

	Черт. 4

	Шурупы 1 - 4 х 35 (6 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.

	Условное обозначение:

	ЗД4 ГОСТ 5091-78

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Фиксатор типа ФК1

	Черт. 5

	Примечание. Допускается фиксируемую планку толщиной 4 мм изготавливать из
	стального прутка диаметром 8 мм.

	Шурупы 1 - 4 х 30 (4 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.

	Условное обозначение:

	ФК1 ГОСТ 5091-78

	Фиксатор типа ФК3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 7. <*>

	--------------------------------

	<*> Черт. 6 исключен.

	Шурупы 1 - 4 х 30 (5 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.

	Пример условного обозначения фиксатора длиной 70 мм:

	ФК3-70 ГОСТ 5091-78

	Глазок дверной типа ГД

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 8

	Условное обозначение:

	ГД ГОСТ 5091-78

	Цепочка дверная типа ЦД

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 9

	1 - запорная планка; 2 - основание

	Примечание. Допускается крепить основание цепочки тремя шурупами.

	Шурупы 1 - 4 х 30 (8 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.

	Условное обозначение:

	ЦД ГОСТ 5091-78

	Упор дверной типа УД1

	Черт. 10

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Шурупы 1 - 3 х 25 (4 - 5 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.

	Условное обозначение:

	УД1 ГОСТ 5091-78

	Упор дверной типа УД2

	Черт. 11

	Шурупы 1 - 5 х 40 (1 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.

	Условное обозначение:

	УД2 ГОСТ 5091-78

	Упор оконный типа УО

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 12

	Шурупы 1 - 3 х 25 (2 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.

	Условное обозначение:

	УО ГОСТ 5091-78

	Угольник типа УГ
	Исполнение 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Исполнение 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 13

	Таблица 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                       Размеры, мм

	--------T---T---T---T---T---T---T---T---T-------------------------

	Типо-   	¦	 H 	¦	 b 	¦	 s 	¦	 s 	¦	 A 	¦	 l 	¦	l  	¦	 h 	¦	  Шурупы по ГОСТ 1145-80

	размеры 	¦	   	¦	   	¦	   	¦	  1	¦	   	¦	   	¦	 1 	¦	   	¦

	        	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	+----------T--------------

	        	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	   	¦	  Размер  	¦	  Количество

	--------+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+--------------

	  УГ50  	¦	 50	¦	12 	¦	1,4	¦	0,8	¦	36 	¦	 8 	¦	 - 	¦	2,2	¦	1 - 3 х 25	¦	       3

	  УГ75  	¦	 75	¦	14 	¦	1,4	¦	1,0	¦	30 	¦	 8 	¦	18 	¦	2,5	¦	1 - 3 х 25	¦	       5

	  УГ100 	¦	100	¦	16 	¦	1,6	¦	1,2	¦	40 	¦	12 	¦	22 	¦	3,0	¦	1 - 3 х 30	¦	       5

	  УГ125 	¦	125	¦	18 	¦	1,8	¦	1,4	¦	50 	¦	16 	¦	25 	¦	3,5	¦	1 - 3 х 30	¦	       5

	Примечание. Угольники типов УГ75, УГ100 и УГ125 допускается изготовлять с
	четырьмя отверстиями.

	Пример условного обозначения угольника стороной H = 50 мм, исполнения 1:

	УГ50-1 ГОСТ 5091-78

	Нагель типа НГ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 14

	Пример условного обозначения нагеля длиной 33 мм:

	НГ33 ГОСТ 5091-78

	3. Технические требования, правила приемки, маркировка, упаковка,
	транспортирование, хранение и гарантийный срок эксплуатации вспомогательных
	изделий для деревянных окон и дверей должны соответствовать требованиям,
	предусмотренным ГОСТ 538-78 и настоящим стандартом.

	4. Конструкция дверных закрывателей типа ЗД1 должна обеспечивать плотное
	прилегание дверного полотна к коробке и регулирование угла раскрытия двери, а также
	возможность разъединения рычагов для полного раскрытия двери и регулирование
	продолжительности закрывания двери от 2 до 6 с.

	Форму корпуса закрывателя стандарт не устанавливает.

	1 - 4. (Измененная редакция, Изм. N 2.)

	5. Конструкциями фиксаторов должна предусматриваться возможность их
	установки как на правые, так и на левые створки окна.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6. Угол обозрения у дверного глазка должен быть не менее 90°.

	7. Дверные цепочки следует испытывать при приемочных и типовых испытаниях
	на разрыв силой 1860 Н (200 кгс) в течение 1 мин.

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	8. Нагели должны изготовляться из цинково-алюминиевых или других сплавов
	твердостью 50 - 90 кгс/мм2 по ГОСТ 9012-59.

	9. Вспомогательные изделия, за исключением нагелей, должны иметь защитное
	или защитно-декоративное покрытие по ГОСТ 538-78 в зависимости от установленной
	группы условий эксплуатации.

	Группы условий эксплуатации изделий типов ГД, ЦД, УД1, УД2, УГ-1(Л),
	изделий типов ЗД1, ЗД3, ЗД4, ФК1, ФК2, ФК3, У0-2, 3, 4 (С) по ГОСТ 9.303-84.

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	10. Дверные закрыватели должны безотказно выдерживать число циклов работы,
	указанных в табл. 3.

	Таблица 3

	------------------------T-----------------------------------------

	    Тип закрывателя     	¦	   Величина наработки, циклы, не менее

	                        	+-------------------T---------------------

	                        	¦	  закрывателей,    	¦	   закрывателей,

	                        	¦	  аттестуемых по   	¦	   аттестуемых по

	                        	¦	 первой категории  	¦	  высшей категории

	                        	¦	     качества      	¦	      качества

	------------------------+-------------------+---------------------

	          ЗД1           	¦	      250000       	¦	        300000

	          ЗД4           	¦	      200000       	¦	        250000

	(Введен дополнительно, Изм. N 1, 2.)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение

	Рекомендуемое

	ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ДВЕРНЫХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ ВЕРХНЕГО
	РАСПОЛОЖЕНИЯ И ФИКСАТОРОВ

	Закрыватель дверной верхнего расположения типа ЗД1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - коробка; 2 - полотно

	Закрыватель дверной верхнего расположения типа ЗД4

	1 - коробка; 2 - полотно

	Фиксатор типа ФК1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Фиксатор типа ФК3

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.