Группа Ж15

	ПОПРАВКА К ГОСТ 10174-90 "ПРОКЛАДКИ УПЛОТНЯЮЩИЕ
	ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	---------------------T------------------T-------------------------

	    В каком месте    	¦	    Напечатано    	¦	       Должно быть

	---------------------+------------------+-------------------------

	Пункт 1.2.3         	¦	      4 - 10 м    	¦	         2 - 10 м

	Пункт 1.3.1         	¦	 марок 35-0,8;    	¦	 марок 35-0,8; 40-0,8 по

	                     	¦	40-0,8; 45-0,8 по 	¦	ТУ 6-55-46

	                     	¦	ОСТ 6-05-407      	¦

	                     	¦	 по ТУ 6-05-16    	¦	 по ТУ 6-05-1688

	Пункт 1.4.1         	¦	 в мотки          	¦	 в пучки

	Пункт 1.4.2         	¦	 упаковочному     	¦	 упакованному

	Информационные      	¦	                  	¦

	данные.              	¦	                  	¦

	4. Ссылочные        	¦	 ОСТ 6-05-407-75  	¦	 ТУ 6-55-46-90

	нормативно-техничес- 	¦	 ТУ 6-05-16-88    	¦	 ТУ 6-05-1688-74

	кие документы        	¦	                  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.