ПОПРАВКА К ГОСТ 14624-84 "ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И
	РАЗМЕРЫ"

	--------------T-------------------------T-------------------------

	В каком месте	¦	       Напечатано        	¦	      Должно быть

	--------------+-------------------------+-------------------------

	   Пункт 1.7. 	¦	                         	¦

	   Чертеж 6.  	¦	                         	¦

	Для схемы    	¦	                         	¦

	"Без порога" 	¦	      19 ... 20          	¦	        19 ... 22

	              	¦	                         	¦

	  чертеж 7    	¦	        рисунок          	¦	        рисунок

	              	¦	                         	¦

	  чертеж 9    	¦	        рисунок          	¦	        рисунок

	              	¦	                         	¦

	  Чертеж 9    	¦	                         	¦

	Для варианта 	¦	          43             	¦	           36

	  "Без порога"	¦	                         	¦

	              	¦	                         	¦

	Пункт 1.8    	¦	высотой 21 и шириной 9 дм	¦	высотой 19 и шириной 9 дм

	              	¦	ДВГ 21-9 П ГОСТ 14624-84 	¦	ДВГ 19-9 П ГОСТ 14624-84

	              	¦	ДВГ 21-9 ЛП ГОСТ 14624-84	¦	ДВГ 19-9 ЛП ГОСТ 14624-84

	              	¦	                         	¦

	              	¦	высотой 24 и шириной     	¦	высотой 21 и шириной

	              	¦	15 дм                    	¦	15 дм

	              	¦	ДНК 24-15 Р1             	¦	ДНК 21-15 Р1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	ГОСТ 14624-84            	¦	ГОСТ 14624-84

	              	¦	                         	¦

	Пункт 2.5    	¦	На нижней части полотен  	¦	Нижние части полотен

	              	¦	наружных дверей крепят с 	¦	наружных дверей должны

	              	¦	обеих сторон накладки    	¦	быть защищены деревян-

	              	¦	(цоколь) из бумажно-     	¦	ными планками толщиной

	              	¦	слоистого пластика по    	¦	1,3 - 2,5 см по

	              	¦	ГОСТ 5990-76 шириной     	¦	ГОСТ 9590-76, или из

	              	¦	220 мм и толщиной не ме- 	¦	сверхтвердых древесно-

	              	¦	нее 2 мм, или из сверх-  	¦	волокнистых плит толщиной

	              	¦	твердых древесно-волок-  	¦	3,2 - 4 мм по

	              	¦	нистых плит по ГОСТ      	¦	ГОСТ 4598-86, тонколис-

	              	¦	4598-74, тонколистовой   	¦	товой оцинкованной стали

	              	¦	оцинкованной стали или   	¦	или алюминия

	              	¦	алюминия                 	¦

	              	¦	                         	¦

	Пункт 2.6    	¦	не менее 50 мм           	¦	не более 50 мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.