Введена

	Письмом Госстроя РФ

	от 23 июля 2001 г. N 9-28/462

	ПОПРАВКА К ГОСТ 24700-99 "БЛОКИ ОКОННЫЕ
	ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ
	УСЛОВИЯ"

	--------------T------------------------T--------------------------¬

	¦	В каком месте	¦	      Напечатано        	¦	        Должно быть       	¦

	+-------------+------------------------+--------------------------+

	¦	Пункт 4.2,   	¦	с двумя одномерными     	¦	с двумя однокамерными     	¦

	¦	структура    	¦	стеклопакетами          	¦	стеклопакетами            	¦

	¦	условных     	¦	                        	¦	                          	¦

	¦	обозначений  	¦	                        	¦	                          	¦

	+-------------+------------------------+--------------------------+

	¦	Пункт 5.1.4, 	¦	дверные полотна - по    	¦	дверные полотна - по      	¦

	¦	первый абзац 	¦	ширине 900 мм, по       	¦	ширине 900 мм, по высоте  	¦

	¦	             	¦	высоте 2300 мм          	¦	2300 мм. Для изделий с    	¦

	¦	             	¦	                        	¦	сечением брусков более    	¦

	¦	             	¦	                        	¦	чем 78 х 78 мм допускается	¦

	¦	             	¦	                        	¦	увеличение размера по     	¦

	¦	             	¦	                        	¦	высоте на 10%             	¦

	+-------------+------------------------+--------------------------+

	¦	Пункт 5.2.2, 	¦	+/- 0,5                 	¦	+/- 1,5                   	¦

	¦	таблица 1,   	¦	                        	¦	                          	¦

	¦	графа "Зазор 	¦	                        	¦	                          	¦

	¦	в притворе   	¦	                        	¦	                          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	(фальцлюфт)" 	¦	                        	¦	                          	¦

	+-------------+------------------------+--------------------------+

	¦	Пункт 5.3.1, 	¦	Воздухопроницаемость при	¦	Воздухопроницаемость при  	¦

	¦	таблица 2    	¦	Дельта Р = 10 Па, м3/   	¦	Дельта Р = 100 Па, м3/    	¦

	¦	             	¦	(ч х м2), не более 3,5  	¦	(ч х м2), не более 17,0   	¦

	+-------------+------------------------+--------------------------+

	¦	Пункт 5.3.2  	¦	500/600                 	¦	250/400                   	¦

	+-------------+------------------------+--------------------------+

	¦	Пункт 5.3.6  	¦	с 01.07.2002 г.         	¦	с 01.07.2003 г.           	¦

	+-------------+------------------------+--------------------------+

	¦	Пункт 5.3.8  	¦	на 3 - 4 круглых шкантах	¦	на 4 и более круглых      	¦

	¦	             	¦	диаметром не менее 6 мм 	¦	шкантах диаметром не менее	¦

	¦	             	¦	(или на двух шкантах    	¦	6 мм или на 3 (2) шкантах 	¦

	¦	             	¦	диаметром 10 - 12 мм)   	¦	диаметом 12 (16) мм на    	¦

	¦	             	¦	на клею.                	¦	клею.                     	¦

	+-------------+------------------------+--------------------------+

	¦	Пункт 5.4.1, 	¦	4 - 15 мм               	¦	4 - 20 мм                 	¦

	¦	второй абзац 	¦	                        	¦	                          	¦

	+-------------+------------------------+--------------------------+

	¦	Пункт 5.4.15,	¦	с 01.07.2002 г.         	¦	с 01.07.2003 г.           	¦

	¦	третий абзац 	¦	                        	¦	                          	¦

	+-------------+------------------------+--------------------------+

	¦	Пункт 5.5.12,	¦	150 Н х м;              	¦	25 Н х м;                 	¦

	¦	третий абзац 	¦	                        	¦	                          	¦

	+-------------+------------------------+--------------------------+

	¦	Пункт 6.5,   	¦	Каждая партия изделий   	¦	Изделия должны проходить  	¦

	¦	первый абзац;	¦	проходит контрольные    	¦	контрольные               	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	второй абзац 	¦	Для проведения испытаний	¦	Испытания проводят на     	¦

	¦	             	¦	от партии изделий       	¦	трех образцах.            	¦

	¦	             	¦	методом случайного      	¦	                          	¦

	¦	             	¦	отбора отбирают образ-  	¦	                          	¦

	¦	             	¦	цы оконных блоков в     	¦	                          	¦

	¦	             	¦	количестве 3% от объема 	¦	                          	¦

	¦	             	¦	партии, но не менее     	¦	                          	¦

	¦	             	¦	3 шт.                   	¦	                          	¦

	+-------------+------------------------+--------------------------+

	¦	Пункт 7.2.3  	¦	          -             	¦	Результат испытаний должен	¦

	¦	             	¦	                        	¦	быть не ниже установлен-  	¦

	¦	             	¦	                        	¦	ного для группы "средняя  	¦

	¦	             	¦	                        	¦	Б".                       	¦

	L-------------+------------------------+---------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.