ПОПРАВКА К ГОСТ 30673-99 "ПРОФИЛИ
	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ
	БЛОКОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	-------------------------T------------------T---------------------¬

	¦	    В каком месте       	¦	    Напечатано    	¦	     Должно быть     	¦

	+------------------------+------------------+---------------------+

	¦	 Пункт 4.6              	¦	(комбинация       	¦	(комбинация профилей 	¦

	¦	                        	¦	профилей)         	¦	без усилительных     	¦

	¦	                        	¦	                  	¦	вкладышей с установ- 	¦

	¦	                        	¦	                  	¦	ленными уплотняющими 	¦

	¦	                        	¦	                  	¦	прокладками)         	¦

	+------------------------+------------------+---------------------+

	¦	 Пункт 5.3.1, таблица 3,	¦	- для главных     	¦	- для главных профи- 	¦

	¦	графа "Наименование     	¦	профилей и штапи- 	¦	лей                  	¦

	¦	показателя"             	¦	ков               	¦	                     	¦

	+------------------------+------------------+---------------------+

	¦	 Пункт 5.3.6, первый    	¦	<= 90             	¦	>= 90                	¦

	¦	абзац                   	¦	                  	¦	                     	¦

	+------------------------+------------------+---------------------+

	¦	 Пункт 7.14.2           	¦	        -         	¦	Испытания подоконных 	¦

	¦	                        	¦	                  	¦	досок проводят на    	¦

	¦	                        	¦	                  	¦	образцах профиля     	¦

	¦	                        	¦	                  	¦	доски длиной         	¦

	¦	                        	¦	                  	¦	(100 +/- 2) мм       	¦

	+------------------------+------------------+---------------------+

	¦	 Пункт 7.18.2, второй   	¦	8 кДж/м2          	¦	8 ГДж/м2             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	абзац                   	¦	                  	¦	                     	¦

	+------------------------+------------------+---------------------+

	¦	 Пункт 8.5              	¦	при хранении в    	¦	При хранении рос-    	¦

	¦	                        	¦	паллетах - не     	¦	сыпью - не более     	¦

	¦	                        	¦	более 1,0 м       	¦	0,8 мм.              	¦

	+------------------------+------------------+---------------------+

	¦	 Приложение Б,          	¦	- сечения с ос-   	¦	- сечения с основными	¦

	¦	пункт Б.2               	¦	новными размерами,	¦	размерами и расчет-  	¦

	¦	                        	¦	моменты инерции   	¦	ными моментами инер- 	¦

	¦	                        	¦	(ЕхJ)             	¦	ции                  	¦

	L------------------------+------------------+----------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.