91 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

	ПОПРАВКА К ГОСТ 30734-2000 "БЛОКИ ОКОННЫЕ
	ДЕРЕВЯННЫЕ МАНСАРДНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	МКС 91.060.50

	Группа Ж32

	--------------------T-------------------------T-------------------

	    В каком месте   	¦	       Напечатано        	¦	   Должно быть

	--------------------+-------------------------+-------------------

	  Раздел 1.         	¦	         15 - 85°        	¦	     15 - 90°

	Первый абзац        	¦	                         	¦

	  Пункт 4.1.3.      	¦	  Базовые варианты конст-	¦	  Базовые варианты

	Третий абзац        	¦	рукции изделий должны    	¦	конструкции изделий

	                    	¦	включать в себя солнце-  	¦	должны предусматри-

	                    	¦	защитные устройства.     	¦	вать возможность

	                    	¦	                         	¦	установки солнце-

	                    	¦	                         	¦	защитных устройств.

	  Пункт 4.1.4.      	¦	         548(8)          	¦	       548(5)

	Рисунок 2           	¦	                         	¦

	  рисунок 3         	¦	         168 мм          	¦	         -

	                    	¦	         120 мм          	¦	         -

	                    	¦	          12 мм          	¦	         -

	  Пункт 4.2.3.      	¦	  Предельные отклонения  	¦	  Предельные откло-

	Третий абзац        	¦	номинальных размеров     	¦	нения номинальных

	                    	¦	сборочных элементов и    	¦	размеров сборочных

	                    	¦	деталей изделий, зазоров 	¦	элементов и деталей

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                    	¦	под наплавом, а также    	¦	изделий, зазоров  в

	                    	¦	разность длин диагоналей 	¦	притворе, а также

	                    	¦	                         	¦	разность длин

	                    	¦	                         	¦	диагоналей

	  таблица 2. Головка	¦	  Зазор под наплавом     	¦	  Зазор в притворе

	  Пункт 4.3.10.     	¦	           -             	¦	  Допускается дру-

	Второй абзац        	¦	                         	¦	гое расположение

	                    	¦	                         	¦	ручек при обеспече-

	                    	¦	                         	¦	нии удобства экс-

	                    	¦	                         	¦	плуатации изделий.

	  Раздел 7.         	¦	  При хранении и транс-  	¦	  При хранении и

	Первый абзац        	¦	портировании окон и бал- 	¦	транспортировании

	                    	¦	конных дверей должны быть	¦	оконных блоков

	                    	¦	приняты меры             	¦	должны быть приняты

	                    	¦	                         	¦	меры

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.