ПОПРАВКА К ГОСТ 475-78 "ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ. ОБЩИЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Группа Ж32

	--------------T-------------------------T-------------------------

	В каком месте 	¦	       Напечатано        	¦	      Должно быть

	--------------+-------------------------+-------------------------

	   Пункт 2.7. 	¦	ГОСТ 2140-71             	¦	ГОСТ 2140-81

	Таблица 1.   	¦	Норма ограничения пороков	¦	Норма ограничения пороков

	Головка      	¦	и дефектов обработки     	¦	древесины и обработки

	              	¦	древесины в деталях      	¦	в деталях

	              	¦	                         	¦

	              	¦	Обвязок, каркаса полотен,	¦	Обвязок, обшивок, филенок

	              	¦	филенок, обшивок         	¦

	              	¦	                         	¦

	              	¦	Коробок                  	¦	Каркаса полотен, коробок

	              	¦	                         	¦

	   Пункт 2.16 	¦	   допускается применение	¦	   допускается применение

	              	¦	составных листовых обли- 	¦	составных листовых обли-

	              	¦	цовок, соединяемых на    	¦	цовок, соединяемых на

	              	¦	"ус" на клею. Длина      	¦	"ус" на клею или в

	              	¦	соединения не должна     	¦	"стык".

	              	¦	быть менее 7 мм. Провесы 	¦	   Соединение должно вы-

	              	¦	должны быть зашлифованы, 	¦	полняться в нижней чет-

	              	¦	а зазоры зашпаклеваны.   	¦	верти (по высоте)глухого

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	Склеивание листовых обли-	¦	дверного полотна на брус-

	              	¦	цовок в "стык" не допус- 	¦	ке заполнения. Длина со-

	              	¦	кается.                  	¦	единения на "ус" должна

	              	¦	                         	¦	быть не менее 7 мм. Сое-

	              	¦	                         	¦	динение на "ус" и в

	              	¦	                         	¦	"стык" должно выполняться

	              	¦	                         	¦	без зазоров, тщательно

	              	¦	                         	¦	зашпаклевано, зашлифовано

	              	¦	                         	¦	и покрыто влагостойким

	              	¦	                         	¦	составом.

	              	¦	                         	¦

	   Пункт 2.19 	¦	   или деревянными наге- 	¦	  или деревянными наге-

	              	¦	лями.                    	¦	лями.

	              	¦	                         	¦	Допускается установка

	              	¦	                         	¦	нащельников без клея с

	              	¦	                         	¦	креплением шурупами или

	              	¦	                         	¦	гвоздями.

	              	¦	                         	¦

	   Пункт 2.20 	¦	Шероховатость нелицевых  	¦	Шероховатость нелицевых

	              	¦	поверхностей коробок     	¦	поверхностей коробок,

	              	¦	не нормируется.          	¦	шипов и проушин гнезд

	              	¦	                         	¦	под приборы не норми-

	              	¦	                         	¦	руется.

	              	¦	                         	¦	  Бахрома и заусенцы

	              	¦	                         	¦	в гнездах под приборы

	              	¦	                         	¦	должны быть очищены.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.