Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 31 декабря 1987 г. N 323

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 9818-85 "МАРШИ И ПЛОЩАДКИ
	ЛЕСТНИЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Дата введения

	15 января 1988 года

	Вводная часть. Первый абзац. Исключить слова: "(средней плотности более 2200
	до 2500 кг/м3 включительно)";

	заменить слова: "по типовой проектной документации серий 1.050.1-2, 1.151.1-6,
	1.151.1-7, 1.152.1-8, 1.251.1-4, 1.252.1-4" на "и предназначенные для устройства
	лестниц в зданиях различного назначения";

	второй абзац. Заменить ссылку: СниП II-28-73 на СНиП 2.03.11-85; исключить
	слова: "и указанным в заказе на изготовление элементов лестниц";

	третий, четвертый абзацы исключить.

	Пункт 1.4. Первый абзац изложить в новой редакции: "Форма и основные размеры
	маршей должны соответствовать";

	таблицы 1 - 3. Графу "Расход материалов" дополнить словом: "(справочный)";

	таблица 2. Графа "Обозначение серии и выпуска типовой проектной
	документации". Исключить слова: "1.251.1-2 Выпуск 1" и разделительную линию под
	ними.

	Пункт 1.5. Первый абзац изложить в новой редакции: "Форма и основные размеры
	площадок должны соответствовать";

	таблицы 4 - 7. Графу "Расход материалов" дополнить словом: "(справочный)".

	Пункт 1.6. Первый абзац изложить в новой редакции: "Форма и основные размеры
	накладных проступей должны соответствовать";

	таблица 8. Графу "Расход материалов" дополнить словом: "(справочный)".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 1.9. Второй абзац после слова "поверхностью" дополнить словами: "из
	тяжелого";

	последний абзац исключить.

	Пункт 1.10. Пятнадцатый абзац. Заменить слова: "характеристики степени
	плотности бетона (например, П - повышенной плотности)" на "показатель
	проницаемости бетона (например, П - пониженной проницаемости), а для элементов
	лестниц, предназначенных для зданий с расчетной сейсмичностью 7 - 9 баллов, -
	строчную букву с";

	дополнить примечанием: "Примечание. Допускается принимать обозначения
	марок элементов лестниц в соответствии с рабочими чертежами конструкций до их
	пересмотра".

	Пункт 2.1 дополнить абзацем: "Допускается изготовлять элементы лестниц по
	проектной документации, утвержденной в установленном порядке, отличающиеся
	типами, основными размерами и показателями материалоемкости от указанных в табл.
	1 - 8".

	Пункт 2.2 изложить в новой редакции: "2.2. Элементы лестниц должны
	удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83:

	по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и
	отпускной);

	по морозостойкости и водонепроницаемости бетона;

	по плотности легкого бетона;

	по истираемости бетона;

	к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных
	петель;

	по отклонению толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры;

	по защите от коррозии.

	Элементы лестниц должны удовлетворять установленным при проектировании
	требованиям по прочности, жесткости и трещиностойкости. При этом испытания
	элементов лестниц нагружением не проводят".

	Пункт 2.3 дополнить примечанием: "Примечание. Для лестниц общественных
	зданий в установленном порядке допускается применять накладные проступи из плит
	природного камня".

	Пункт 2.4 изложить в новой редакции: "2.4. Элементы лестниц следует
	изготовлять из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-85 или легкого бетона плотной
	структуры по ГОСТ 25820-83".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункты 2.5, 2.7 исключить.

	Пункт 2.8. Второй - четвертый абзацы исключить.

	Пункты 2.9, 2.12 изложить в новой редакции: "2.9. Для армирования элементов
	лестниц следует применять:

	стержневую горячекатаную арматурную сталь классов А-I, А-III по ГОСТ 5781-82
	и А-IIIв, изготовляемую из арматурной стали класса А-III, упрочнением вытяжкой, с
	контролем величины напряжения и предельного удлинения;

	стержневую термомеханически упрочненную арматурную сталь классов Ат-IIIС и
	Ат-IVС по ГОСТ 10884-81;

	проволоку класса Вр-I по ГОСТ 6727-80 и класса Врп-I по ТУ 14-4-1322-85.

	2.12. Требования к качеству поверхностей и внешнему виду элементов лестниц -
	по ГОСТ 13015.0-83. При этом качество поверхностей конструкций (кроме
	поверхностей, отделываемых в процессе изготовления) должно удовлетворять
	требованиям, установленным для категорий:

	А2 - лицевой, верхней;

	А3 - лицевой, нижней и боковых;

	А7 - нелицевой, не видимой в условиях эксплуатации.

	По согласованию между изготовителем и потребителем могут быть установлены
	вместо указанных следующие категории поверхностей:

	А1 - лицевой верхней, полной заводской готовности;

	А5 - лицевой верхней, подготовленной под облицовку керамическими плитками;

	А6 - лицевых, нижней и боковых, к которым не предъявляют требования по
	качеству отделки".

	Пункт 2.12.1. Заменить значение: 0,1 на 0,2.

	Пункт 2.12.2. Исключить слова: "и заказом".

	Пункт 3.2. Исключить слова: "по показателям пористости уплотненной смеси
	легкого бетона", "и водопоглощению".

	Пункты 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 4.1 исключить.

	Пункт 4.2. Заменить ссылки: ГОСТ 18105.1-80 на ГОСТ 18105-86, ГОСТ 17624-78
	на ГОСТ 17624-87.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 10060-76 на ГОСТ 10060-87.

	Пункт 4.5 исключить.

	Пункт 4.6 после слова "плотность" дополнить словом: "легкого".

	Пункт 4.7 исключить.

	Пункт 4.10 изложить в новой редакции: "4.10. Размеры и отклонения от
	прямолинейности поверхностей, ширину раскрытия технологических трещин, размеры
	раковин, наплывов и околов бетона элементов лестниц следует проверять методами,
	установленными ГОСТ 26433.0-85 и ГОСТ 13015-75".

	Пункт 5.1. Второй абзац исключить.

	Пункт 5.2 исключить.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.