Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 24 мая 1990 г. N 49

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 4.212-80 "СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО. БЕТОНЫ.
	НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ"

	Дата введения

	1 июля 1990 года

	На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение:
	(СТ СЭВ 6550-88).

	Пункт 1.1. Таблица. Графа "Наименование критериев показателей качества и
	единицы измерений". Пункт 1.1.2.4 изложить в новой редакции: "1.1.2.4. Затворителя
	(воды, л/м3 и т.п.)".

	Раздел 2 дополнить пунктами - 1.2.1.5, 1.2.1.6: "1.2.1.5. Прочность при срезе.

	1.2.1.6. Остаточная прочность на сжатие после нагрева до 800 °С".

	Пункты 1.2.3, 1.2.4. Исключить слова и обозначения: "или по объему", 	, 	.

	Пункт 1.2.8. изложить в новой редакции: "1.2.8. Средняя плотность, кг/м3".

	Раздел 1 дополнить пунктами - 1.5 - 1.7: "1.5. Содержание воздуха в
	свежеуложенной смеси после ее уплотнения

	1.6. Самонапряжение, МПа.

	1.7. Показатели уровня радиационной защиты".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.