Введен в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 21 июня 2003 г. N 97

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	КЛАССИФИКАЦИЯ
	Dry building mixes. Classification
	ГОСТ 31189-2003

	Группа Ж13

	ОКС 91.100.15;

	ОКП 57 4500

	Предисловие

	Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС)
	представляет собой региональное объединение национальных органов по
	стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В
	дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации
	других государств.

	При ЕАСС работает Межгосударственная научно-техническая комиссия по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в области
	строительства (МНТКС), которой предоставлено право принятия межгосударственных
	стандартов в области строительства.

	Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по
	межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная
	система стандартизации. Основные положения" и МСН 1.01-01-96 "Система
	межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные
	положения".

	1. Разработан Петербургским государственным университетом путей сообщения
	МПС России (АНТЦ "АЛИТ").

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Внесен Госстроем России.

	3. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 14 мая 2003 г.

	За принятие проголосовали:

	------------------------T--------------T-------------------------¬

	¦	  Краткое наименование 	¦	Код страны по 	¦	Сокращенное наименование 	¦

	¦	       страны по       	¦	МК (ИСО 3166) 	¦	 органа государственного 	¦

	¦	  МК (ИСО 3166) 004-97 	¦	004-97        	¦	управления строительством	¦

	+-----------------------+--------------+-------------------------+

	¦	Азербайджан            	¦	AZ            	¦	Госстрой                 	¦

	¦	                       	¦	              	¦	Азербайджанской          	¦

	¦	                       	¦	              	¦	Республики               	¦

	¦	Армения                	¦	AM            	¦	Министерство             	¦

	¦	                       	¦	              	¦	градостроительства       	¦

	¦	                       	¦	              	¦	Республики Армения       	¦

	¦	Молдова                	¦	MD            	¦	Министерство экологии,   	¦

	¦	                       	¦	              	¦	строительства и          	¦

	¦	                       	¦	              	¦	развития территорий      	¦

	¦	                       	¦	              	¦	Республики Молдова       	¦

	¦	Российская Федерация   	¦	RU            	¦	Госстрой России          	¦

	¦	Таджикистан            	¦	TJ            	¦	Комархстрой Республики   	¦

	¦	                       	¦	              	¦	Таджикистан              	¦

	¦	Узбекистан             	¦	UZ            	¦	Госархитектстрой         	¦

	¦	                       	¦	              	¦	Республики Узбекистан    	¦

	L-----------------------+--------------+--------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Введен впервые

	5. Введен в действие с 1 марта 2004 г. в качестве государственного стандарта
	Российской Федерации Постановлением Госстроя России от 21 июня 2003 г. N 97

	Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего
	стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в
	указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих
	государствах.

	Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе
	(каталоге) "Межгосударственные стандарты", а текст изменений - в информационных
	указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены
	настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в
	информационном указателе "Межгосударственные стандарты".

	1. Область применения

	Настоящий стандарт распространяется на смеси сухие строительные,
	применяемые при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений.

	Стандарт устанавливает классификацию сухих строительных смесей.

	2. Термины и определения

	Основные термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определения
	приведены в Приложении А.

	3. Классификация

	3.1. Сухие строительные смеси (далее - смеси) классифицируют по:

	- основному назначению;

	- применяемому вяжущему;

	- наибольшей крупности заполнителей.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.2. По основному назначению смеси подразделяют на следующие виды:

	- выравнивающие;

	- облицовочные;

	- напольные;

	- ремонтные;

	- защитные;

	- кладочные;

	- монтажные;

	- декоративные;

	- гидроизоляционные;

	- теплоизоляционные;

	- грунтовочные.

	3.2.1. Выравнивающие смеси по способу нанесения подразделяют на:

	- штукатурные;

	- шпаклевочные.

	3.2.2. Облицовочные смеси подразделяют на:

	- клеевые;

	- шовные.

	3.2.3. Напольные смеси подразделяют на:

	- выравнивающие;

	- несущие.

	Напольные смеси в зависимости от технологии устройства подразделяют на:

	- уплотняемые;

	- самоуплотняющиеся;

	- затирочные.

	3.2.4. Ремонтные смеси подразделяют на:

	- поверхностные;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- инъекционные.

	3.2.5. Защитные смеси подразделяют на:

	- ингибирующие;

	- санирующие;

	- биоцидные;

	- огнезащитные;

	- коррозионно-защитные;

	- морозозащитные;

	- радиационно-защитные.

	3.2.6. Гидроизоляционные смеси подразделяют на:

	- поверхностные;

	- проникающие.

	Проникающие смеси подразделяют на:

	- инъекционные;

	- капиллярные.

	3.3. По применяемым вяжущим смеси подразделяют на:

	- цементные;

	- гипсовые;

	- известковые;

	- полимерные;

	- сложные.

	3.4. По наибольшей крупности зерен заполнителей (	) смеси подразделяют на:

	- бетонные;

	- растворные;

	- дисперсные.

	3.5. Условное обозначение

	3.5.1. Условное обозначение сухих строительных смесей конкретных видов
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	должно включать, как правило, все признаки, установленные настоящим стандартом.

	3.5.2. В условном обозначении может быть опущено:

	- для сухих строительных смесей - слово "строительная";

	- для смесей на цементном вяжущем - слово "цементная";

	- для гидроизоляционных смесей - слова "поверхностная" и "проникающая";

	- для выравнивающих смесей - слово "выравнивающая".

	3.5.3. Условное обозначение смесей на сложном вяжущем должно включать
	перечень применяемых вяжущих; первым следует называть вяжущее, массовая доля
	которого является наибольшей по сравнению с другими вяжущими.

	3.5.4. Условное обозначение смесей, которые, кроме основного назначения,
	выполняют дополнительные функции, должно содержать их наименование.

	Приложение А

	(обязательное)

	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	Смеси сухие строительные - смеси сухих компонентов, содержащие вяжущие,
	наполнители, заполнители, модифицирующие добавки и изготовленные в заводских
	условиях.

	Смеси сухие выравнивающие - смеси, предназначенные для выравнивания стен и
	потолков.

	Смеси сухие штукатурные - смеси, предназначенные для выравнивания стен и
	потолков, придания декоративных свойств (при необходимости).

	Смеси сухие шпаклевочные - смеси, предназначенные для выравнивания стен и
	потолков с последующим шлифованием (ошкуриванием).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Смеси сухие облицовочные - смеси, предназначенные для отделки поверхности
	конструкций зданий и сооружений штучными отделочными изделиями.

	Смеси сухие облицовочные клеевые - смеси, предназначенные для крепления на
	поверхности конструкций отделочных штучных изделий из искусственных и
	природных материалов.

	Смеси сухие облицовочные шовные - смеси, предназначенные для заполнения
	швов между облицовочными изделиями.

	Смеси сухие напольные - смеси, предназначенные для устройства элементов
	пола.

	Смеси сухие напольные выравнивающие - смеси, предназначенные для
	выравнивания основания пола под покрытие.

	Смеси сухие напольные несущие - смеси, предназначенные для устройства
	верхнего лицевого слоя пола.

	Смеси сухие напольные уплотняемые - смеси, предназначенные для устройства
	покрытий пола с их уплотнением.

	Смеси сухие напольные самоуплотняющиеся - смеси, предназначенные для
	устройства покрытий пола по литьевой технологии без уплотнения.

	Смеси сухие напольные затирочные - смеси, предназначенные для окончательной
	отделки покрытия пола затиркой сухой смесью свежеуложенной бетонной или
	растворной поверхности.

	Смеси сухие ремонтные - смеси, предназначенные для восстановления
	геометрических и эксплуатационных показателей бетонных, железобетонных и
	каменных конструкций.

	Смеси сухие ремонтные поверхностные - смеси, предназначенные для
	восстановления геометрических и эксплуатационных показателей конструкций их
	поверхностной обработкой.

	Смеси сухие ремонтные инъекционные - смеси, предназначенные для устранения
	внутренних дефектов и восстановления эксплуатационных показателей конструкций
	зданий и сооружений.

	Смеси сухие защитные - смеси, предназначенные для устройства защитных
	покрытий на поверхности строительных конструкций и изделий.

	Смеси сухие защитные ингибирующие - смеси, предназначенные для защиты
	арматуры железобетонных и металлических конструкций от коррозии.

	Смеси сухие защитные санирующие - смеси, предназначенные для
	предупреждения высолообразования на поверхности конструкций.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Смеси сухие защитные биоцидные - смеси, предназначенные для защиты
	поверхности строительных конструкций от вредного воздействия и предотвращения
	роста биологических объектов (бактерий, грибов, водорослей, лишайников и т.п.).

	Смеси сухие огнезащитные - смеси, предназначенные для устройства защитных
	покрытий на поверхности строительных конструкций для повышения их огнестойкости
	и (или) повышения пожарной безопасности.

	Смеси сухие коррозионно-защитные - смеси, предназначенные для устройства
	защитных покрытий бетонных и железобетонных конструкций и изделий для
	повышения их стойкости к воздействию коррозионных сред.

	Смеси сухие морозозащитные - смеси, предназначенные для устройства защитных
	покрытий на поверхности каменных, бетонных и железобетонных конструкций для
	повышения их морозостойкости.

	Смеси сухие радиационно-защитные - смеси, предназначенные для защиты
	конструкций зданий и сооружений от ионизирующих излучений.

	Смеси сухие кладочные - смеси, предназначенные для кладки стен и перегородок
	из мелкоштучных изделий.

	Смеси сухие монтажные - смеси, предназначенные для выполнения монтажных
	работ при установке строительных конструкций и изделий, омоноличивания стыков
	между ними, крепления анкеров и др.

	Смеси сухие декоративные - смеси, предназначенные для окончательной отделки
	поверхности конструкций и придания ей определенной цветовой гаммы, рельефной
	фактуры.

	Смеси сухие гидроизоляционные - смеси, предназначенные для защиты
	конструкций зданий и сооружений от проникновения воды.

	Смеси сухие гидроизоляционные поверхностные - смеси, наносимые на
	поверхность конструкций в качестве водонепроницаемого слоя.

	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие - смеси, предназначенные для
	заполнения пор и дефектов материала конструкции.

	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие инъекционные - смеси,
	предназначенные для кольматации сквозных пор и дефектов бетонных и
	железобетонных конструкций горных пород.

	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие капиллярные - смеси,
	предназначенные для кольматации капиллярной пористости материала конструкции.

	Смеси сухие теплоизоляционные - смеси, предназначенные для тепловой
	изоляции конструкций зданий и сооружений.

	Смеси сухие грунтовочные - смеси, предназначенные для повышения прочности
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сцепления (адгезии) между основанием и покрытием.

	Смеси сухие полимерные - смеси на основе редисперсионных полимерных
	порошков и водорастворимых сухих полимеров.

	Смеси сухие сложные - смеси на основе нескольких вяжущих веществ при
	содержании каждого из них не менее 20%.

	Смеси сухие бетонные - смеси, содержащие крупный и мелкий заполнитель.

	Смеси сухие растворные - смеси, содержащие мелкий заполнитель.

	Смеси сухие дисперсные: Смеси, содержащие заполнитель с крупностью зерен не
	более 0,63 мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.