Принято

	Межгосударственной научно-технческой

	комиссией по стандартизации,

	техническому нормированию и сертификации

	в строительстве (МНТКС)

	17 мая 2000 года

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 6666-81 "КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ
	ГОРНЫХ ПОРОД. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 3710

	За принятие изменения проголосовали:

	---------------------------T--------------------------------------

	  Наименование государства 	¦	 Наименование органа государственного

	                           	¦	       управления строительством

	---------------------------+--------------------------------------

	Азербайджанская Республика 	¦	Госстрой Азербайджанской Республики

	Республика Армения         	¦	Министерство градостроительства

	                           	¦	Республики Армения

	Республика Беларусь        	¦	Минстройархитектуры Республики

	                           	¦	Беларусь

	Кыргызская Республика      	¦	Государственный комитет при

	                           	¦	Правительстве Кыргызской Республики по

	                           	¦	архитектуре и строительству

	Российская Федерация       	¦	Госстрой России

	Республика Таджикистан     	¦	Комитет по делам архитектуры и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                           	¦	строительства Республики Таджикистан

	Республика Узбекистан      	¦	Госкомархитектстрой Республики

	                           	¦	Узбекистан

	Пункт 1.8 изложить в новой редакции:

	"1.8. По требованию потребителя, установленному в договоре на поставку,
	допускается изготовление бортовых камней с лицевой стороной другой формы".

	Пункты 2.2, 2.4. Заменить обозначение: "Мрз" на "F".

	Пункт 2.9 исключить.

	Раздел 2 дополнить пунктом - 2.10:

	"2.10. Бортовые камни из горных пород, применяемые для отделения от проезжей
	части улиц и дорог, устройства разделительных полос проезжей части дорог,
	устройства пешеходных дорожек и тротуаров в пределах территорий населенных
	пунктов и зон перспективной застройки должны иметь суммарную удельную

	эффективную активность естественных радионуклидов 	 свыше 370 до 740 Бк/кг.

	При необходимости в национальных нормах, действующих на территории
	государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов
	может быть изменена в пределах нормы, указанной выше".

	Пункт 3.7 после слова "морозостойкость" дополнить словами: "суммарную
	удельную эффективную активность естественных радионуклидов".

	Пункт 4.5 изложить в новой редакции:

	"4.5. Прочность при сжатии в сухом состоянии, морозостойкость, водопоглощение
	горной породы, используемой для изготовления бортовых камней, определяют по
	ГОСТ 30629-99".

	Раздел 4 дополнить пунктом - 4.6:

	"4.6. Суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов
	определяют гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 30108-94".

	Пункт 5.2. Седьмой абзац. Заменить слова: "воздушно-сухом" на "сухом", "или" на
	"и";

	дополнить абзацем (перед последним):

	"суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.