Утвержден и введен в действие

	Приказом Ростехрегулирования

	от 18 июля 2005 г. N 193-ст

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	Safety of paint materials. Terms and definitions
	ГОСТ Р 52362-2005

	Группа Л00

	ОКС 01.040.87;

	ОКСТУ 2301

	Дата введения

	1 января 2006 года

	Предисловие

	Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
	Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",
	а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-
	2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

	Сведения о стандарте

	1. Разработан Автономной некоммерческой организацией "Наука-Спектр ЛК".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 195 "Материалы
	лакокрасочные".

	3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по
	техническому регулированию и метрологии от 18 июля 2005 г. N 193-ст.

	4. Введен впервые.

	Введение

	Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном
	порядке, отражающем систему понятий в области безопасности лакокрасочных
	материалов.

	Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

	Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при
	использовании термина в документах по стандартизации, при этом не входящая в
	круглые скобки часть термина образует его краткую форму.

	За стандартизованным термином приведены отделенные точкой с запятой их
	краткие формы, представленные аббревиатурой или словосочетанием на базе
	аббревиатуры.

	Для сохранения целостности терминосистемы в стандарте приведены
	терминологические статьи из другого стандарта, действующего на том же уровне
	стандартизации, а за ними в квадратных скобках приведена ссылка на данный стандарт
	с указанием года его принятия и номера терминологической статьи. Эти
	терминологические статьи заключены в рамки из тонких линий.

	Подобные ссылки не считают нормативными. Информацию о таких ссылках в
	разделе "Нормативные ссылки" не приводят.

	Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя в них
	производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая
	объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать
	объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

	Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы,
	представленные аббревиатурой или словосочетанием на базе аббревиатуры, - светлым
	шрифтом в тексте и в алфавитном указателе, а остальные краткие формы - светлым в
	алфавитном указателе.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. Область применения

	Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области
	безопасности лакокрасочных материалов.

	Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения
	во всех видах документации и литературы по лакокрасочным материалам, входящих в
	сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

	2. Термины и определения

	Общие понятия

	1. &Безопасность лакокрасочного материала&: состояние лакокрасочного
	материала в течение его жизненного цикла, характеризуемое отсутствием
	недопустимого риска, связанного с причинением вреда жизни или здоровью граждан,
	окружающей среде, в том числе жизни или здоровью животных и растений, а также
	имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
	имуществу.

	Примечание. Безопасность лакокрасочного материала обеспечивается
	оптимальным балансом компонентов лакокрасочного материала, позволяющим
	понизить до приемлемого уровня риск нанесения ущерба здоровью потребителей и
	окружающей среде.

	2. &Жизненный цикл (лакокрасочного материала)&: совокупность этапов
	создания и существования лакокрасочного материала.

	Примечание. Жизненный цикл лакокрасочного материала включает в себя
	производство, транспортирование, хранение, окрашивание, формирование
	лакокрасочного покрытия, эксплуатацию лакокрасочного покрытия, утилизацию
	отходов и ликвидацию отходов.

	3. &Упаковка лакокрасочного материала&: средство или комплекс средств,
	обеспечивающих защиту лакокрасочного материала и окружающей среды от

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	повреждений и потерь и облегчающих процесс обращения.

	Примечание. Под процессом обращения понимают транспортирование, хранение
	и реализацию лакокрасочного материала.

	4. &Экологическая маркировка (лакокрасочного материала)&: один из видов
	экологической декларации, характеризующий воздействие лакокрасочного материала
	на окружающую среду.

	5. &Производство лакокрасочного материала&: совокупность взаимосвязанных
	технологических процессов получения лакокрасочного материала.

	6.

	-----------------------------------------------------------------¬

	¦	    &Окрашивание&:   нанесение   лакокрасочного   материала   на	¦

	¦	окрашиваемую поверхность.                                       	¦

	¦	    [ГОСТ 9.072-77, статья 5]                                   	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	7.

	-----------------------------------------------------------------¬

	¦	    &Формирование  лакокрасочного  покрытия&:   физический   или	¦

	¦	химический процесс образования покрытия.                        	¦

	¦	    [ГОСТ 9.072-77, статья 6]                                   	¦

	¦	    Примечание. Примером физического процесса является испарение	¦

	¦	растворителя,    примером    химического    процесса    является	¦

	¦	поликонденсация, полимеризация, полиприсоединение и др.         	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	8. &Утилизация отходов (лакокрасочного материала)&: деятельность, связанная с
	использованием отходов лакокрасочного материала в течение его жизненного цикла.

	Примечание. В процессе утилизации перерабатывают лакокрасочные материалы,
	утратившие потребительские свойства и/или отбракованные, твердые, а также жидкие
	и газообразные отходы.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	9. &Ликвидация отходов (лакокрасочного материала)&: деятельность, связанная с
	уничтожением и/или захоронением неиспользуемых опасных и неопасных отходов
	лакокрасочного материала.

	10. &Летучее органическое соединение в лакокрасочном материале; ЛОС в
	лакокрасочном материале&: любая органическая жидкость или любое твердое
	органическое вещество, присутствующее в лакокрасочном материале, самопроизвольно
	испаряющееся при определенных значениях температуры и давления атмосферы.

	11. &Вредное вещество (лакокрасочного материала)&: вещество, которое при
	контакте с организмом человека в течение жизненного цикла лакокрасочного
	материала может вызвать профессиональные заболевания или другие отклонения в
	состоянии здоровья.

	Примечания. 1. При производстве лакокрасочного материала к вредным
	веществам относят пары летучих органических соединений, аэрозоли, представляющие
	собой дисперсные системы, состоящие из жидких частиц летучих органических
	соединений и/или твердых частиц пигмента и/или наполнителя, находящихся во
	взвешенном состоянии в воздухе рабочей зоны.

	2. При окрашивании к вредным веществам относят пары летучих органических
	соединений, аэрозоли, представляющие собой дисперсные системы, состоящие из
	лакокрасочного материала, находящегося во взвешенном состоянии в воздухе рабочей
	зоны.

	3. При формировании лакокрасочного покрытия к вредным веществам относят
	пары летучих органических соединений.

	4. При эксплуатации лакокрасочного покрытия к вредным веществам относят
	пары летучих органических соединений, свободные частицы пигментов и
	наполнителей, образующиеся при разрушении лакокрасочного покрытия.

	12. &Загрязняющее вещество (лакокрасочного материала)&: вещество или смесь
	веществ лакокрасочного материала, которые в количестве и/или концентрации,
	превышающих установленные для химических веществ нормативы, оказывают
	негативное воздействие на окружающую среду.

	13. &Токсичность лакокрасочного материала&: совокупность свойств, внутренне
	присущих химическим веществам, входящим в состав лакокрасочного материала,
	характеризующих способность химических веществ оказывать вредное воздействие,
	которое проявляется только при контакте с живым организмом.

	14. &Удельное выделение загрязняющего вещества (лакокрасочного материала)&:
	масса данного вещества, выделившаяся в ходе технологического процесса производства

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	или применения лакокрасочного материала, отнесенная к массе производимого
	лакокрасочного материала.

	15. &Пожаровзрывоопасность лакокрасочного материала&: совокупность свойств
	лакокрасочного материала, характеризующих его способность к возникновению и
	распространению горения.

	Примечание. Следствием горения в зависимости от его скорости и условий
	протекания может быть пожар или взрыв.

	16. &Воспламенение лакокрасочного материала&: пламенное горение
	лакокрасочного материала, инициированное источником зажигания и продолжающееся
	после его удаления.

	Безопасность производства лакокрасочного материала

	17. &Пожарная безопасность производства (лакокрасочного материала)&:
	состояние производства лакокрасочного материала, при котором с установленной
	вероятностью исключена возможность возникновения и развития пожара и
	воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечена защита
	материальных ценностей.

	18. &Пожаровзрывобезопасность производства (лакокрасочного материала)&:
	обеспечение предотвращения взрывов и пожаров внутри технологического
	оборудования, защиты технологического оборудования от разрушения, исключение
	возможности взрывов и пожаров в объеме производственных зданий и снижение
	тяжести их последствий при производстве лакокрасочного материала.

	19. &Термическая опасность производства (лакокрасочного материала)&:
	опасность, возникающая при контакте с нагретыми частями оборудования и
	лакокрасочными материалами.

	20. &Электрическая опасность производства (лакокрасочного материала)&:
	опасность поражения электрическим током, возникающая в результате контакта с
	неисправными токопроводящими частями оборудования, находящимися под опасным
	напряжением при производстве лакокрасочного материала.

	21. &Электростатическая искроопасность производства (лакокрасочного
	материала)&: возможность возникновения опасных искровых разрядов статического
	электричества при перемешивании и перемещении по трубопроводам сырья для
	производства лакокрасочного материала и самого лакокрасочного материала.

	22. &Показатель токсичности продуктов горения (лакокрасочного покрытия)&:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	отношение количества лакокрасочного покрытия, эксплуатируемого внутри помещения,
	к единице объема замкнутого пространства, в котором образующиеся при горении
	лакокрасочного покрытия газообразные продукты вызывают гибель 50% подопытных
	животных.

	Показатели пожаровзрывоопасности лакокрасочных материалов

	23. &Температура вспышки (лакокрасочного материала) в закрытом тигле&:
	минимальная температура лакокрасочного материала, при которой над его
	поверхностью в условиях специальных испытаний образуются пары, способные
	воспламеняться в воздухе от источника зажигания, при этом устойчивое горение не
	возникает.

	24. &Температура воспламенения (лакокрасочного материала)&: минимальная
	температура лакокрасочного материала, при которой в условиях специальных
	испытаний из лакокрасочного материала выделяются горючие пары и газы с такой
	скоростью, что при воздействии на них источника зажигания наблюдается
	воспламенение.

	25. &Температура самовоспламенения (лакокрасочного материала)&:
	минимальная температура окружающей среды, при которой в условиях специальных
	испытаний наблюдается самовоспламенение лакокрасочного материала.

	26. &Температурные пределы распространения пламени&: минимальная и
	максимальная температуры лакокрасочного материала, при которых в условиях
	специальных испытаний возможно распространение пламени по паровоздушной смеси
	на любое расстояние от источника зажигания.

	27. &Коэффициент дымообразования (лакокрасочного покрытия)&: показатель,
	характеризующий оптическую плотность дыма, образующегося при пламенном горении
	или термоокислительной деструкции определенного количества высушенного
	лакокрасочного покрытия в условиях специальных испытаний.

	28. &Индекс распространения пламени по поверхности лакокрасочного
	покрытия&: показатель, характеризующий способность лакокрасочного покрытия
	воспламеняться, распространять пламя по его поверхности и выделять тепло.

	Показатели безопасности лакокрасочного материала

	29. &Содержание летучих органических соединений в лакокрасочном
	материале&: массовая доля летучих органических соединений, содержащихся в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	лакокрасочном материале, определенная при заданных условиях.

	30. &Содержание запрещенных к применению соединений в лакокрасочном
	материале&: наличие в лакокрасочном материале следов соединений, запрещенных
	нормативными документами.

	31. &Расход лакокрасочного материала&: количество лакокрасочного материала,
	необходимое для получения на единице площади при заданных рабочих условиях
	высохшего лакокрасочного покрытия заданной толщины.

	32. &Эмиссия летучих органических соединений при хранении (лакокрасочного
	материала)&: количество летучих органических соединений, выделяющихся из
	лакокрасочного материала в воздух складского помещения.

	33. &Эмиссия летучих органических соединений при эксплуатации
	(лакокрасочного покрытия)&: количество летучих органических соединений,
	выделяющихся из лакокрасочного покрытия при его эксплуатации.

	34. &Электростатическая искробезопасность (лакокрасочного материала)&:
	состояние лакокрасочного материала, при котором исключена возможность
	возникновения пожара или взрыва от разрядов статического электричества.

	Алфавитный указатель терминов

	&безопасность лакокрасочного материала&                          1

	&безопасность производства лакокрасочного материала пожарная&   17

	вещество вредное                                                11

	вещество загрязняющее                                           12

	&вещество лакокрасочного материала вредное&                     11

	&вещество лакокрасочного материала загрязняющее&                12

	&воспламенение лакокрасочного материала&                        16

	выделение загрязняющего вещества удельное                       14

	&выделение загрязняющего вещества лакокрасочного материала      14

	удельное&

	&индекс распространения пламени по поверхности лакокрасочного   28

	покрытия&

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	искробезопасность электростатическая                            34

	&искробезопасность лакокрасочного материала                     34

	электростатическая&

	искроопасность производства электростатическая                  21

	&искроопасность производства лакокрасочного материала           21

	электростатическая&

	коэффициент дымообразования                                     27

	&коэффициент дымообразования лакокрасочного покрытия&           27

	ликвидация отходов                                               9

	&ликвидация отходов лакокрасочного материала&                    9

	ЛОС в лакокрасочном материале                                   10

	&маркировка лакокрасочного материала экологическая&              4

	маркировка экологическая                                         4

	&окрашивание&                                                    6

	опасность производства термическая                              19

	&опасность производства лакокрасочного материала термическая&   19

	опасность производства электрическая                            20

	&опасность производства лакокрасочного материала                20

	электрическая&

	пожаровзрывобезопасность производства                           18

	&пожаровзрывобезопасность производства лакокрасочного           18

	материала&

	&пожаровзрывоопасность лакокрасочного материала&                15

	показатель токсичности продуктов горения                        22

	&показатель токсичности продуктов горения лакокрасочного        22

	покрытия&

	&пределы распространения пламени температурные&                 26

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	&производство лакокрасочного материала&                          5

	&расход лакокрасочного материала&                               31

	&содержание летучих органических соединений в лакокрасочном     29

	материале&

	&содержание запрещенных к применению соединений                 30

	в лакокрасочном материале&

	&соединение в лакокрасочном материале органическое летучее&     10

	температура воспламенения                                       24

	&температура воспламенения лакокрасочного материала&            24

	температура вспышки в закрытом тигле                            23

	&температура вспышки лакокрасочного материала в закрытом тигле& 23

	температура самовоспламенения                                   25

	&температура самовоспламенения лакокрасочного материала&        25

	&токсичность лакокрасочного материала&                          13

	&упаковка лакокрасочного материала&                              3

	утилизация отходов                                               8

	&утилизация отходов лакокрасочного материала&                    8

	&формирование лакокрасочного покрытия&                           7

	цикл жизненный                                                   2

	&цикл лакокрасочного материала жизненный&                        2

	эмиссия летучих органических соединений при хранении            32

	&эмиссия летучих органических соединений при хранении           32

	лакокрасочного материала&

	эмиссия летучих органических соединений при эксплуатации        33

	&эмиссия летучих органических соединений при эксплуатации       33

	лакокрасочного покрытия&

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.