Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта РФ

	от 22 мая 1992 г. N 499

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 9.407-84 "ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
	ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ. ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ.
	МЕТОД ОЦЕНКИ ВНЕШНЕГО ВИДА"

	Дата введения

	1 января 1993 года

	На обложке и первой странице под наименованием стандарта исключить
	обозначение: (СТ СЭВ 5731-86).

	Раздел 1. Третий абзац изложить в новой редакции: "Спектроколориметр,
	Спектротрон";

	пятый, шестой абзацы изложить в новой редакции: "Пластина из прозрачного
	материала с нанесенной на нее сеткой или проволочная сетка со стороной квадрата 5
	мм.

	Лупа ЛИ-3 - 10х или ЛИ-4 - 10х по ГОСТ 25706";

	последний абзац изложить в новой редакции: "Ткань хлопчатобумажная черная и
	белая (артикул типа 276)".

	Пункт 3.1. Таблица 6. Графы 2, 3, 4. Для показателя "Грязеудержание" заменить
	обозначения: Г1 на Г2; Г2 на Г3; Г3, Г4 на Г4.

	Пункт 3.3. Таблицу 7 изложить в новой редакции.

	Таблица 7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 3.4. Заменить обозначение: К4/5 на К5/4.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.