Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 12 ноября 1982 г. N 4283

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	СТАНКИ КАЛИБРОВАЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
	Woodworking equipment. Surface planers and thicknessers. Basic
	parameters
	ГОСТ 25507-82 (СТ СЭВ 2159-80)
	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением
	Госстандарта СССР от 25.10.1983 N 5119)

	Группа Г52

	ОКП 38 3135

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 ноября
	1982 г. N 4283 срок введения установлен с 01.01.1983.

	Разработан Министерством станкостроительной и инструментальной
	промышленности.

	Исполнители: Л.В. Потемкин, В.А. Масленникова, Л.Д. Васильева.

	Внесен Министерством станкостроительной и инструментальной
	промышленности. Зам. министра Н.А. Паничев.

	1. Настоящий стандарт распространяется на калибровально-шлифовальные
	станки, предназначенные для двухстороннего калибрования и шлифования древесно-
	стружечных плит и заготовок мебельных щитов из древесно-стружечных плит.

	Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2159-80.

	2. Основные параметры станков должны соответствовать указанным на чертеже и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	в таблице.

	Примечание. Чертеж не определяет конструкцию

	                                                      Размеры в мм

	--------------------------T---------------------------------------

	  Наименование основных   	¦	     Значения параметров станков

	        параметров        	+-------------------T-------------------

	                          	¦	   для обработки   	¦	  для обработки

	                          	¦	заготовок мебельных	¦	древесно-стружечных

	                          	¦	       щитов       	¦	       плит

	--------------------------+-------------------+-------------------

	Наибольшая ширина         	¦	     900; 1250     	¦	       1900

	обрабатываемой заготовки B	¦	                   	¦

	--------------------------+-------------------+-------------------

	Наименьшая длина          	¦	        500        	¦	       1500

	обрабатываемой заготовки, 	¦	                   	¦

	не более                  	¦	                   	¦

	--------------------------+-------------------+-------------------

	Толщина обрабатываемой    	¦	                   	¦

	заготовки H:              	¦	                   	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  наибольшая, не менее    	¦	        50         	¦	        50

	  наименьшая, не более    	¦	         5         	¦	        10

	--------------------------+-------------------+-------------------

	Скорость подачи, м/мин:   	¦	                   	¦

	  наибольшая, не менее    	¦	        24         	¦	      40 (24) <*>

	(в ред.  Изменения  N  1,  введенного  в  действие  Постановлением

	Госстандарта СССР от 25.10.1983 N 5119)

	  наименьшая, не более    	¦	         6         	¦	         6

	--------------------------------

	<*> Размер, указанный в скобках, применять с 1 января 1986 г.

	(сноска введена Изменением N 1, введенным в действие Постановлением Госстандарта
	СССР от 25.10.1983 N 5119)

	3. Высота от основания станка до рабочей поверхности стола станка не должна
	превышать 1400 мм.

	(пункт 3 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта
	СССР от 25.10.1983 N 5119)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.