Введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 25 октября 1983 г. N 5119

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 25507-82 "ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
	ОБОРУДОВАНИЕ. СТАНКИ КАЛИБРОВАЛЬНО-
	ШЛИФОВАЛЬНЫЕ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ"

	Группа Г52

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.10.1983
	N 5119 срок введения установлен с 01.03.1984.

	Пункт 2. Таблица. Графу "Значение параметров станков для обработки древесно-
	стружечных плит" для параметра "Скорость подачи, м/мин, наибольшая, не менее"
	дополнить значением: (24) <*>;

	таблицу дополнить сноской: "<*> Размер, указанный в скобках, применять с 1
	января 1986 г.".

	Пункт 3 изложить в новой редакции: "3. Высота от основания станка до рабочей
	поверхности стола станка не должна превышать 1400 мм".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.