Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 29 декабря 1978 г. N 269

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПАКЕТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ СИЛИКАТНОГО
	КИРПИЧА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ
	ТРЕБОВАНИЯ
	Device for palletized haulage of silica bricks by trucks. Main parameters
	and dimensions. Technical requirements
	ГОСТ 23421-79

	Группа Г86

	Разработан Министерством автомобильного транспорта РСФСР Центральным
	научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом организации,
	механизации и технической помощи строительству (ЦНИИОМТП) Госстроя СССР.

	Исполнители: А.И. Прудниченков (руководитель темы); И.И. Батищев, канд. техн.
	наук, Г.Ф. Васильева; М.П. Ряузов, канд. техн. наук; Б.Н. Токарев, канд. техн. наук; Б.И.
	Мурлыков.

	Внесен Министерством автомобильного транспорта РСФСР.

	Зам. министра Н.С. Акулинушкин.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 29 декабря 1978 г. N 269.

	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29
	декабря 1978 г. N 269 срок введения установлен с 01.01.1980.

	Настоящий стандарт распространяется на устройство, предназначенное для
	пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным транспортом, состоящее из
	грузонесущего основания и обвязки, служащей для сохранности пирамиды кирпича при
	транспортировке.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для установки одной пирамиды кирпича применяются два устройства.

	1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

	1.1. Основные параметры и размеры устройства должны соответствовать
	указанным ниже и на чертеже:

	номинальная грузоподъемность грузового основания - не менее 18,0 кН (1800 кгс);

	масса устройства - не более 76 кг.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Чертеж

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - пирамида кирпича; 2 - каркас; 3 - штырь; 4 - опора; 5 - гибкий ограждающий
	элемент; 6 - огибающий блок; 7 - обойма; 8 - петля строповочная; 9 - рукоятка; 10 -
	натяжной механизм; 11 - стяжной трос; 12 - настил

	--------------------------------

	<*> Справочный размер.

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Устройства должны изготовлять в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта и по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

	2.2. Устройство должно включать в себя:

	грузонесущее основание, состоящее из металлического каркаса, деревянного
	настила и опор;

	обвязку, состоящую из гибких ограждающих элементов и обойм;

	натяжной механизм с замком и трособлочную систему, состоящую из стяжного
	троса и огибающего блока.

	2.3. Конструкция устройства должна обеспечивать:

	возможность взаимного сочленения двух устройств посредством штырей;

	удобство установки пирамиды кирпича на грузонесущее основание при помощи
	погрузочного захвата с двусторонним или четырехсторонним зажатием;

	устойчивость от опрокидывания и сохранность геометрической формы пирамиды
	кирпича при перевозке;

	удобство и безопасность работ при натяжении гибких ограждающих элементов с
	максимальным усилием на рукоятке не более 40 кгс;

	возможность и удобство расчленения загруженных кирпичом устройств и
	перестановки одного из них с помощью строительного крана, оборудованного
	стропами, а также снятия кирпича с грузонесущего основания с помощью того же
	крана, оснащенного самозажимным захватом типа Б-8.

	2.4. Грузонесущее основание устройства должно иметь по углам строповочные

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	петли размерами, обеспечивающими возможность зацепления крюками
	четырехветвевого стропа грузоподъемностью не менее 5 т.

	2.5. Настил грузонесущего основания должен быть сплошным и состоять из
	продольно расположенных досок шириной не менее 100 мм.

	2.6. Гибкий ограждающий элемент обвязки должен быть изготовлен из
	транспортной ленты типа ЛМ2-500-3Б-820-160-31 по ГОСТ 20-76.

	2.7. Стяжной трос должен быть диаметром не более 10 мм и выдерживать тяговое
	усилие не менее 7,0 кН (700 кгс).

	2.8. Крепление деревянного настила к каркасу основания производят шурупами по
	ГОСТ 1144-70, а деревянных опор - винтами по ГОСТ 17475-72.

	2.9. Расстояния между осями отверстий диаметром D, а также штырей диаметром
	d должны быть равны 1550 +/- 0,05D мм. Между диаметром отверстий D и диаметром

	штыря d должно соблюдаться соотношение 	.

	2.10. Обоймы крепят к гибким ограждающим элементам обвязки при помощи
	болтов, располагаемых в два ряда в шахматном порядке.

	2.11. Натяжной механизм с трособлочной системой крепят к гибким
	ограждающим элементам обвязки в верхней части.

	2.12. Стяжной трос одним концом должен быть закреплен на барабане натяжного
	механизма, а другим концом - на обойме.

	2.13. Защита металлических деталей от коррозии должна производиться
	нанесением на их поверхность лакокрасочных покрытий. По внешнему виду покрытие
	должно соответствовать VII классу по ГОСТ 9.032-74. Условия эксплуатации покрытия
	должны соответствовать первой категории размещения окрашенных поверхностей и

	жесткой второй (	) группе условий эксплуатации по ГОСТ 9.009-73.

	2.14. Общие требования безопасности к устройствам - по ГОСТ 12.2.003-74.

	2.15. Гарантийный срок эксплуатации устройства - не менее 6 месяцев со дня
	начала эксплуатации. В течение гарантийного срока неисправности, происшедшие по
	вине изготовителя, устраняются бесплатно изготовителем устройств.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.