ПОПРАВКА К ГОСТ 24332-88 "КИРПИЧ И КАМНИ
	СИЛИКАТНЫЕ. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ"

	------------------T-----------------------------------------------

	  В каком месте   	¦	                   Должно быть

	------------------+----------T----------T-----T-------T-----------

	Приложение 1. Для	¦	Характери-	¦	"Бетон-12"	¦	УК-14	¦	 УК-10 	¦	  УФ-10П

	характеристик     	¦	стика     	¦	          	¦	  П  	¦	  ПМС  	¦

	"Электрическое    	+----------+----------+-----+-------+-----------

	питание", "Масса, 	¦	Электри-  	¦	Автономное	¦	Универсальное	¦	  Сетевое

	кг", "Наименование	¦	ческое    	¦	          	¦	             	¦

	предприятия-изго- 	¦	питание   	¦	          	¦	             	¦

	товителя"         	+----------+----------+-----T-------+-----------

	                  	¦	Масса, кг 	¦	   2,6    	¦	 1,5 	¦	 10,0  	¦	    28

	                  	+----------+----------+-----+-------+-----------

	                  	¦	Нименова- 	¦	Опытный   	¦	 Завод "Электроточприбор"

	                  	¦	ние пред- 	¦	завод     	¦	 ПО "Волна", Кишинев

	                  	¦	приятия-  	¦	ВНИИжеле- 	¦

	                  	¦	изготови- 	¦	зобетон,  	¦

	                  	¦	теля      	¦	Москва    	¦

	------------------+----------+----------+-------------------------

	                  	¦	     Напечатано      	¦	       Должно быть

	                  	+---------------------+-------------------------

	Приложение 3.    	¦	 Расчет, оценка при- 	¦	 Расчет и оценка пригод-

	Наименование      	¦	годности и поверка   	¦	ности градуировочной

	                  	¦	градуировочной зави- 	¦	зависимости методом

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                  	¦	симости методом      	¦	наименьших квадратов

	                  	¦	наименьших квадратов 	¦

	Приложение 4.    	¦	вдоль оси между      	¦	вдоль оси R между

	Пункт 6           	¦	                     	¦

	Пункт 9.         	¦	При больших N указан-	¦	            -

	Последний абзац   	¦	ное сопоставление    	¦

	                  	¦	чисел z , U(N) и L(N)	¦

	                  	¦	       N             	¦

	                  	¦	приводят для различ- 	¦

	                  	¦	ных участков диапазо-	¦

	                  	¦	на t. При несоблюде- 	¦

	                  	¦	нии соотношения      	¦

	                  	¦	U(N) >= z  >= L(N)   	¦

	                  	¦	         N           	¦

	                  	¦	использование градуи-	¦

	                  	¦	ровочной зависимости 	¦

	                  	¦	не допускается. В    	¦

	                  	¦	этом случае накоплен-	¦

	                  	¦	ное число значений   	¦

	                  	¦	t  и R , использован-	¦

	                  	¦	 q    q              	¦

	                  	¦	ных для поверки      	¦

	                  	¦	градуировочной зави- 	¦

	                  	¦	симости, может быть  	¦

	                  	¦	использовано также   	¦

	                  	¦	для построения новой 	¦

	                  	¦	градуировочной       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                  	¦	зависимости.         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.