ПОПРАВКА К ГОСТ 530-95 "КИРПИЧ И КАМНИ
	КЕРАМИЧЕСКИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	В каком месте	Напечатано     	Должно быть      
	Пункт 4.5     	Масса кирпича и камней	Масса кирпича в высушен-
	в высушенном состоянии	ном состоянии не должна 
	не должна быть более 	быть более 4,3 кг, а    
	4,3 кг, камней - не  	камней - более 16 кг.   
	более 16 кг.         

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.