Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

	Группа Ж11

	ПОПРАВКА К ГОСТ 6133-84 "КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ.
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	----------------T----------------------T-------------------------¬

	¦	 В каком месте 	¦	      Напечатано      	¦	       Должно быть       	¦

	+---------------+----------------------+-------------------------+

	¦	    Пункт 3.1. 	¦	но не более 250 м3    	¦	но не более 250 м3.      	¦

	¦	Первый абзац   	¦	                      	¦	Допускается при небольшой	¦

	¦	               	¦	                      	¦	сменной выработке, не    	¦

	¦	               	¦	                      	¦	превышающей 30 - 50 м3,  	¦

	¦	               	¦	                      	¦	размер партии устанавли- 	¦

	¦	               	¦	                      	¦	вать в объеме недельной  	¦

	¦	               	¦	                      	¦	выработки, но не более   	¦

	¦	               	¦	                      	¦	250 м3                   	¦

	L---------------+----------------------+--------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.