ПОПРАВКА К ГОСТ 19177-81 "ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ
	ПОРИСТЫЕ УПЛОТНЯЮЩИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	-------------T------------------------T---------------------------

	В каком месте	¦	        Напечатано      	¦	        Должно быть

	-------------+------------------------+---------------------------

	Пункт 2.2.  	¦	 Прокладки должны иметь 	¦	 Поверхность прокладки

	Первый абзац 	¦	сплошную поверхностную  	¦	должна быть без трещин и

	             	¦	пленку без трещин и     	¦	разрывов

	             	¦	разрывов                	¦

	             	¦	 транспортерной ленты,  	¦	 транспортерной ленты и

	             	¦	волнистость             	¦	лотка, волнистость и

	             	¦	                        	¦	неровность поверхности

	второй абзац	¦	 более 3 мм, отслаивание	¦	 более 3 мм, пузыри

	             	¦	поверхностной пленки от 	¦	длиной

	             	¦	прокладки длиной        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.