ПОПРАВКА К ГОСТ 26604-85 "ПОЛОТНА НЕТКАНЫЕ
	(ПОДОСНОВА) АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ИЗ ВОЛОКОН ВСЕХ
	ВИДОВ ДЛЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО ЛИНОЛЕУМА.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Группа М05

	-------------T-----------------------T----------------------------

	В каком месте	¦	      Напечатано       	¦	       Должно быть

	-------------+-----------------------+----------------------------

	Пункт 2.5.   	¦	<*> Для подосновы типа 	¦	<*> Для подосновы типа ПЛ

	Таблица 2    	¦	ПЛ - не более 1200 г/м2	¦	- не более 1200 г/м2

	             	¦	                       	¦	    Для подосновы типа ПХ

	             	¦	                       	¦	- (700 +/- 50) г/м2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.