УТВЕРЖДАЮ

	Председатель Региональной

	межведомственной комиссии

	по ценовой и тарифной политике

	при Правительстве Москвы

	Ю.В. Росляк

	ПРОТОКОЛ N 9 ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЦЕНОВОЙ
	ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
	МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ
	ПОЛИТИКЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ (РМВК)

	г. Москва                                      19 апреля 2000 года

	Присутствовали члены рабочей группы:

	Одинцов В.К., Страшнов Г.Г., Абдрахманов С.С., Белова Г.С., Бурцев А.Ф., Владимирцева Н.Н.,
	Власова Е.Г., Гурина О.А., Маркау Г.И., Мищенко В.А., Пашенцева И.В., Подгорная Л.Н., Фишхеллер
	Ю.Ю., Холмецкая О.В., Шевелева Е.А., Гольдич Е.Е.

	   Приглашенные:

	   ОАО МЦЦС "Мосстройцены"            - Кочергина Т.Е.

	   ОАО "Моспромстрой"                 - Воскобойников В.Г.

	                                        Узденов Х.А.

	   ОАО "Моспроект"                    - Маркина В.Д.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из клееного бруса.

	   ООО "Коммерческая фирма "РОСТРА"   - Садовая И.В.

	   ООО "Нани Дизайн Транспроект"      - Курасова Н.Н.

	                                        Козырьков В.Н.

	ПОВЕСТКА ДНЯ

	1. О нормативах накладных расходов и сметной прибыли, исчисляемых от фонда оплаты труда
	рабочих, по видам строительно - монтажных, ремонтно - строительных и реставрационно -
	восстановительных работ, применяемых при определении стоимости и расчетах за выполненные
	работы при 	строительстве	 объектов городского заказа.

	Решили:

	Ввести в действие с 1 апреля 2000 г. нормативы накладных расходов и сметной прибыли,
	исчисляемые от фонда оплаты труда рабочих, по видам строительно - монтажных, ремонтно -
	строительных и реставрационно - восстановительных работ для применения при определении
	стоимости и расчетах за выполненные работы при 	строительстве	 объектов городского заказа
	(приложение N 1 к настоящему протоколу).

	2. О внесении изменений в приложения к протоколам заседания рабочей группы по ценовой
	политике в строительстве РМВК от 15.12.99 N 110, от 01.02.2000 N 4, от 24.03.2000 N 7.

	Решили:

	Внести изменения в приложения к протоколам заседания рабочей группы по ценовой политике
	в строительстве РМВК от 15.12.99 N 110, от 01.02.2000 N 4, от 24.03.2000 N 7 согласно приложению
	N 2 к настоящему протоколу.

	3. О внесении изменений в Сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости строительно
	- монтажных работ для Москвы, часть 1 (выпуск 03/2000-84).

	Решили:

	Внести для применения с 1 марта 2000 г. изменения в Сборник коэффициентов пересчета
	сметной стоимости строительно - монтажных работ для Москвы, часть 1 (выпуск 03/2000-84)
	согласно приложению N 3 к настоящему протоколу.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из клееного бруса.

	4. О введении в действие единичной расценки на огнезащиту электрических кабелей составом
	"ПИРО - СЕЙФ Фламмопласт КС-1" (письмо ОАО "Моспроект" от 30.03.2000 N 55-ЭКС).

	Решили:

	4.1. Утвердить и ввести в действие единичную расценку на огнезащитное покрытие
	электрических кабелей составом "ПИРО - СЕЙФ Фламмопласт КС-1" с применением окрасочного
	агрегата "GRACO" (Германия), обеспечивающее предел огнестойкости 0,75 часа, в уровне цен 1984
	года (приложение N 4 к настоящему протоколу).

	Проект расценки рассмотрен Мосгосэкспертизой и рекомендован к утверждению письмом от
	10.03.2000 N 15/9.

	4.2. ОАО "Моспроект" разработать коэффициенты пересчета сметной стоимости работ в
	текущий уровень цен на огнезащитное покрытие электрических кабелей составом "ПИРО - СЕЙФ
	Фламмопласт КС-1" для включения в часть I Сборника коэффициентов пересчета сметной стоимости
	строительно - монтажных работ для Москвы.

	4.3. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" переработать указанную расценку в уровень цен 1998 года и
	включить в дополнение к МТСН 81-98.

	5. О введении в действие Порядка определения стоимости проектных работ при разработке
	проектов организации движения при проведении дорожно - строительных работ на городских
	улицах и магистралях (письмо ООО "Нани Дизайн Транспроект" от 21.03.2000 N 8).

	Решили:

	Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2000 года Порядок определения стоимости проектных
	работ при разработке проектов организации движения при проведении дорожно - строительных
	работ на городских улицах и магистралях, разработанный на основании распоряжения первого
	заместителя Премьера Правительства Москвы от 23.10.98 N 971-РЗП "О дополнительных мерах по
	усилению контроля и обеспечению безопасности дорожного движения при проведении дорожно -
	строительных работ на городских улицах и магистралях".

	6. О пересмотре в связи с инфляционными процессами расценок на разработку технической
	части паспорта "Колористическое решение, материалы и технология проведения работ", введенных в
	действие протоколом рабочей группы по ценовой политике в строительстве РМВК от 06.10.99 N 101
	(письмо ГУП "Энлаком" от 07.04.2000 N 01-04).

	Решили:

	6.1. Утвердить и ввести в действие для применения с 1 апреля 2000 года Расценки на
	разработку технологической части паспорта "Колористическое решение, материалы и технология
	проведения работ" за 1 паспорт без учета НДС:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из клееного бруса.

	   - объекты нового строительства           -    2300 руб.

	   - объекты ремонта и реконструкции        -    3600 руб.

	   - памятники архитектуры

	     и уникальные объекты                   -    4800 руб.

	6.2. С введением в действие расценок, утвержденных в пункте 6.1 настоящего протокола,
	отменяются соответствующие расценки по разделу II приложения N 2 к протоколу заседания рабочей
	группы по ценовой политике в строительстве РМВК от 06.10.99 N 101.

	7. Об определении стоимости и расчетах за выполненные работы по перемещению и установке
	бывшего железнодорожного Краснолужского моста в качестве пешеходного моста по новому створу
	площади Киевского вокзала (письмо ОАО "Корпорация "Трансстрой" от 31.03.2000 N MB-172).

	Решили:

	Учитывая, что конструкция пролетного строения Краснолужского моста полностью повторяет
	пролетное строение бывшего Андреевского железнодорожного моста и его перемещение в створ
	площади Киевского вокзала будет осуществляться по той же технологии, что и перемещение
	Андреевского моста в район Парка культуры и отдыха им. М. Горького, при определении стоимости
	и расчетах за выполненные работы по перемещению и установке Краснолужского моста в качестве
	пешеходного моста по новому створу в районе площади Киевского вокзала следует применять
	индивидуальные единичные расценки по реставрации бывшего Андреевского железнодорожного
	моста, утвержденные протоколом заседания рабочей группы по ценовой политике в строительстве
	РМВК от 11.06.99 N 93.

	8. О введении в действие элементных сметных норм на строительные работы - приложение к
	Сборникам расценок на строительные работы МТСН 81.3-98.

	Решили:

	Утвердить и ввести в действие Сборники элементных сметных норм на строительные работы -
	приложение к МТСН 81.3-98:

	Сборник 1. Земляные работы.

	Сборник 3. Буровзрывные работы.

	Сборник 5. Свайные работы, закрепление грунтов.

	Сборник 6. Бетонные, железобетонные конструкции монолитные.

	Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции.

	Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков.

	Сборник 9. Металлические конструкции.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из клееного бруса.

	Сборник 10. Деревянные конструкции.

	Сборник 11. Полы.

	Сборник 12. Кровли.

	Сборник 13. Защиты строительных конструкций и оборудования от коррозии.

	Сборник 14. Конструкции в сельском строительстве.

	Сборник 22. Водопровод - наружные сети.

	Сборник 23. Канализация - наружные сети.

	Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети.

	Сборник 36. Земляные конструкции гидротехнических 	сооружений.

	Сборник 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических 	сооружений.

	Сборник 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений.

	Сборник 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений.

	Сборник 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений.

	Сборник 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях.

	Сборник 42. Берегоукрепительные работы.

	Сборник 47. Озеленение.

	Руководитель рабочей группы

	В.К. Одинцов

	Приложение N 1

	к протоколу заседания

	рабочей группы РМВК

	от 19 апреля 2000 г. N 9

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из клееного бруса.

	НОРМАТИВЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ ПО ВИДАМ
	СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ, РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕСТАВРАЦИОННО -
	ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ УКАЗАННЫХ РАБОТ
	НА ОБЪЕКТАХ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА

	N  	Виды строительно - монтажных   	Норматив в %     
	п/п 	работ                          	к нормируемому   
	фонду оплаты труда
	Накладные	Сметная
	расходы 	прибыль
	1 	2              	3   	4  
	I. Строительные и монтажные работы              
	1.  	Земляные работы, выполняемые:  
	1.1.	Механизированным способом      	115  	82  
	1.2.	Вручную                        	126  	84  
	2.  	Эксплуатация строительных машин	115  	82  
	и механизмов                   
	3.  	Буровзрывные работы            	175  	126  
	4.  	Свайные работы                 	178  	173  
	5.  	Закрепление грунтов, опускные  	89  	124  
	колодцы                        
	6.  	Бетонные и железобетонные      	136  	149  
	конструкции монолитные         
	7.  	Бетонные и железобетонные      	190  	136  
	конструкции сборные            
	8.  	Комплекс работ по монтажу      
	конструкций крупнопанельных    
	жилых домов:                   
	8.1.	Нулевой цикл, подземная часть  	179  	145  
	8.2.	Надземная часть                	180  	203  
	9.  	Конструкции из кирпича и блоков	136  	98  
	10. 	Металлические конструкции      	104  	115  
	11. 	Деревянные конструкции         	144  	92  
	12. 	Полы                           	144  	92  
	13. 	Кровли                         	144  	92  
	14. 	Защита строительных конструкций	126  	84  
	и оборудования от коррозии     
	15. 	Конструкции в сельском         	126  	84  
	строительстве (строительство   
	теплиц)                        
	16. 	Отделочные работы (малярные,   	143  	93  
	штукатурные, стекольные,       
	облицовочные, обойные, лепные) 
	17. 	Сантехнические работы -        	154  	100  
	внутренние (трубопроводы,      

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из клееного бруса.

	водопровод, канализация,       
	отопление, газоснабжение,      
	вентиляция и кондиционирование 
	воздуха)                       
	18. 	Наружные сети водопровода,     	159  	128  
	канализации, теплоснабжения,   
	газопровода                    
	19. 	Теплоизоляционные работы       	117  	84  
	20. 	Автомобильные дороги           	192  	115  
	20.1.	Тротуары, дорожки и площадки   	160  	91  
	21. 	Железные дороги                	144  	136  
	22. 	Мосты, трубы и путепроводы     	126  	146  
	23. 	Городские транспортные тоннели 	117  	92  
	и подземные переходы           
	24. 	Линии электропередачи          	141  	87  
	25. 	Сооружение связи               	134  	76  
	26. 	Прокладка и монтаж сетей связи 	134  	76  
	27. 	Монтаж радиотелевизионного     	134  	76  
	оборудования                   
	28. 	Берегоукрепительные работы,    	100  	124  
	гидротехнические сооружения    
	29. 	Промышленные печи, трубы       	132  	144  
	30. 	Озеленение                     	191  	103  
	31. 	Монтаж оборудования            	95  	76  
	31.1.	Монтаж электротехнических      	134  	76  
	установок                      
	32. 	Пусконаладочные работы         	90  	76  
	33. 	Другие строительные работы     	126  	84  
	II. Ремонтно - строительные работы              
	34. 	Земляные работы, выполняемые   	109  	73  
	ручным способом                
	35. 	Бетонные и железобетонные      	102  	76  
	монолитные конструкции         
	36. 	Бетонные и железобетонные      	165  	76  
	сборные конструкции            
	37. 	Металлические конструкции      	102  	76  
	38. 	Деревянные конструкции         	126  	76  
	39. 	Полы                           	124  	76  
	40. 	Кровли                         	124  	86  
	41. 	Отделочные работы: малярные,   	120  	70  
	штукатурные, стекольные,       
	обойные, облицовочные          
	42. 	Сантехнические работы -        	132  	81  
	внутренние (трубопроводы,      
	водопровод, канализация,       
	отопление, газоснабжение,      
	вентиляция и кондиционирование 
	воздуха)                       

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из клееного бруса.

	43. 	Внутренние электромонтажные    	136  	73  
	работы                         
	44. 	Наружные сети водопровода,     	139  	74  
	канализации, теплоснабжения,   
	газопровода                    
	45. 	Дорожные работы                	167  	86  
	46. 	Разборка конструкций и систем  	96  	60  
	инженерного оборудования 	зданий
	и сооружений                   
	47. 	Другие ремонтно - строительные 	109  	76  
	работы (усиление конструкций,  
	кладка стен из штучных         
	материалов, устройство лесов   
	и др.)                         
	III. Реставрационно - восстановительные работы  
	по памятникам истории и культуры           
	48. 	Архитектурно - художественные  	132  	93  
	и декоративно - прикладные     
	работы                         
	49. 	Кровли                         	124  	86  
	50. 	Конструкции из камня и кирпича 	109  	76  
	51. 	Металлические конструкции      	102  	76  
	и изделия                      
	52. 	Деревянные конструкции и изделия	126  	76  

	Приложение N 2

	к протоколу заседания

	рабочей группы РМВК

	от 19 апреля 2000 г. N 9

	ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОЕК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
	ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	1. Исправить опечатки

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из клееного бруса.

	Приложение	N раздела            	Напечатано  	Следует читать             
	к протоколу
	РМВК      
	N 7 от    	VII. Городские       	Станция     	Проводное                  
	24.03.2000	инженерные           	проводного  	вещание                    
	коммуникации         	вещания ГП  
	и сооружения         	МГРС ОУС-326
	N 110 от  	III. Внутриквартальные	Электрические	Электрические              
	15.12.99  	инженерные сети      	кабельные   	кабельные сети:            
	сети 40,67  	- без ст-ти                
	основных материалов - 40,67
	- со стоимостью            
	основных материалов - 13,26
	N 4 от    	III. Внутриквартальные	Электрические	Электрические              
	01.02.2000	инженерные сети      	кабельные   	кабельные сети:            
	сети 2,01   	- без ст-ти                
	основных материалов - 2,01 
	- со стоимостью            
	основных материалов - 2,01 

	Приложение N 3

	к протоколу заседания

	рабочей группы РМВК

	от 19 апреля 2000 г. N 9

	Внести для применения с 1 марта 2000 г. в Сборник коэффициентов пересчета сметной
	стоимости строительно - монтажных работ для Москвы, часть 1 (выпуск 03/2000-84) следующие
	изменения:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из клееного бруса.

	N          	Графа 7 Сборника    
	позиции    
	коэффициента	Напечатано	Следует читать
	по Сборнику
	1      	2    	3      
	851     	27,12  	27,47    
	852     	29,34  	31,25    
	853     	24,43  	24,6    
	854     	25,5  	26,41    
	856     	27,21  	27,69    
	857     	25,99  	27,27    

	Приложение N 4

	к протоколу заседания

	рабочей группы РМВК

	от 19 апреля 2000 г. N 9

	Раздел 24. Разные работы

	Техническую часть дополнить:

	1. Общие указания

	1.26. Расценкой 24-М101 по нанесению огнезащитного покрытия на электрические кабели учтен
	полный комплекс работ, включая перестановку подмостей.

	Затраты на устройство и разборку лесов при выполнении работ на высоте более 4 м следует
	учитывать дополнительно на основе проектных данных.

	Расценкой 24-М101 предусмотрено нанесение огнезащитного покрытия толщиной слоя,
	обеспечивающего защиту оболочки кабеля от воспламенения и распространения горения в
	соответствии с требованиями НПБ 238-97, НПБ 251-98, ГОСТ 12.2.007.14-75, ГОСТ 12176-89 (для
	кабелей категории А), ГОСТ 16363-76 (1 группа огнезащитной эффективности) на объектах ТЭЦ,

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из клееного бруса.

	АЭС, в коллекторах и др.

	Дополнить раздел расценками:

	Номера 	Наименование            	Един.	Прямые 	В том числе, руб.                     	Затраты	Шифр      
	расценок	и характеристика        	изм. 	затраты,	основная	эксплуатация    	материальные	труда  	ЭСН 1984 г.
	строительных работ      	руб.   	зарплата	машин           	ресурсы    	рабочих,
	и конструкций           	рабочих	всего	в т.ч. зар-	чел.-ч 
	плата     
	рабочих,  
	обслуж.   
	машины    
	1   	2           	3  	4  	5   	6 	7    	8     	9  	10    
	24-М101	Огнезащитное покрытие   	кв. м	25,90 	0,82 	0,78	0,01   	24,3     	1,20	Кальк.    
	электрических кабелей   	покр.
	составом "ПИРО - СЕЙФ   
	Фламмопласт КС-1"       
	окрасочным агрегатом    
	"GRACO", обеспечивающее 
	предел огнестойкости    
	0,75 часа               

	Главный инженер отдела

	экономики и смет

	Л.Г. Шаляпина

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте дома из клееного бруса.