МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 апреля 2007 г. N 105-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
	ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-32 САМАРА - БОЛЬШАЯ
	ЧЕРНИГОВКА ДО ГРАНИЦЫ С РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН НА
	УЧАСТКЕ КМ 173+000 - КМ 194+500 (ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ КУРЛИН) В
	ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

	1. Утвердить представленный федеральным государственным учреждением "Федеральное
	управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства" проект
	капитального ремонта федеральной автомобильной дороги М-32 Самара - Большая Черниговка до
	границы с Республикой Казахстан на участке км 173+000 - км 194+500 (Таможенный пост Курлин) в
	Оренбургской области, разработанный ООО "Центр-Дорсервис" и рассмотренный Управлением
	Главгосэкспертизы России по Пензенской области (положительное заключение от 26.02.2007 N Э-
	04-43/2007), со следующими технико-экономическими показателями:

	вид 	строительства                              	 капитальный ремонт

	категория участка дороги                        III

	строительная длина, км                          21,149

	расчетная скорость, км/час                      100

	число полос движения                            2

	ширина земляного полотна, м                     12

	ширина проезжей части, м                        7,0

	ширина укрепительной полосы, м                  0,5x2

	тип дорожной одежды                             капитальный

	вид покрытия                                    асфальтобетон

	расчетные нагрузки                              А-11; НК-80

	расчетные нагрузки, кН                          100

	продолжительность 	строительства,	 мес.           16

	общая сметная стоимость в ценах на I квартал

	2006 г. (с НДС), тыс. рублей,                   328822,46

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                               314656,55

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	оборудование, тыс. рублей                      -

	прочие затраты, тыс. рублей                    14165,91

	удельные капитальные вложения на 1 км дороги,

	тыс. рублей                                     15547,90

	                       1 пусковой комплекс

	вид строительства                               капитальный ремонт

	категория участка дороги                        III

	строительная длина, км                          10,6

	расчетная скорость, км/час                      100

	число полос движения                            2

	ширина земляного полотна, м                     12

	ширина проезжей части, м                        7,0

	ширина укрепительной полосы, м                  0,5х2

	тип дорожной одежды                             капитальный

	вид покрытия                                    асфальтобетон

	расчетные нагрузки                              А-11; НК-80

	расчетные нагрузки, кН                          100

	продолжительность строительства, мес.           8

	общая сметная стоимость в ценах на I квартал

	2006 г. (с НДС), тыс. рублей,                   164411,88

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                               154026,71

	оборудование, тыс. рублей                      -

	прочие затраты, тыс. рублей                    10385,17

	удельные капитальные вложения на 1 км дороги,

	тыс. рублей                                     15510,55

	                       2 пусковой комплекс

	вид строительства                               капитальный ремонт

	категория участка дороги                        III

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	строительная длина, км                          10,549

	расчетная скорость, км/час                      100

	число полос движения                            2

	ширина земляного полотна, м                     12

	ширина проезжей части, м                        7,0

	ширина укрепительной полосы, м                  0,5x2

	тип дорожной одежды                             капитальный

	вид покрытия                                    асфальтобетон

	расчетные нагрузки                              А-11; НК-80

	расчетные нагрузки, кН                          100

	продолжительность строительства, мес.           8

	общая сметная стоимость в ценах на 1 квартал

	2006 г. (с НДС), тыс. рублей,                   164410,58

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                               160629,84

	оборудование, тыс. рублей                      -

	прочие затраты, тыс. рублей                    3780,74

	удельные капитальные вложения на 1 км дороги,

	тыс. рублей                                     15585,42.

	2. Федеральному государственному учреждению "Федеральное управление автомобильных
	дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства" (А.С. Калашников) по результатам торгов
	представить в Федеральное дорожное агентство на утверждение уточненную стоимость объекта.

	Заместитель Руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.