МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 января 2007 г. N 10-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ
	АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-60 "УССУРИ" - ОТ ХАБАРОВСКА ДО
	ВЛАДИВОСТОКА НА ОБХОДЕ Г. УССУРИЙСКА КМ 640 - КМ 733+500 В
	ПРИМОРСКОМ КРАЕ

	Утвердить представленное ФГУ "Межрегиональная дирекция по дорожному 	строительству	 в
	Дальневосточном регионе России" обоснование инвестиций в реконструкцию автомобильной
	дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока на обходе г. Уссурийска км 640 - км 733+500
	в Приморском крае, разработанное Хабаровским филиалом ОАО "Гипродорнии" и рассмотренное
	Управлением Главгосэкспертизы России по Хабаровскому краю (сводное экспертное заключение от
	06.07.2006 N 110/18-06), со следующими технико-экономическими показателями:

	       Участок км 639+150 - км 663+700 (Обход г. Уссурийска)

	вид работ                                       	строительство

	категория дороги                                II

	строительная длина, км                          25,0

	расчетная скорость, км/ч                        100 - 120

	ширина земляного полотна, м                     15

	ширина проезжей части, м                        7,5

	ширина разделительной полосы, м                 -

	тип дорожной одежды                             капитальный

	вид покрытия                                    асфальтобетон

	мосты, путепроводы, общая длина, шт./п.м/кв. м  6/396,86/6044,1

	арка, шт./п.м                                   -

	в том числе:

	ремонт, шт./п.м/кв. м                          -

	строительство, шт./п.м/кв. м                   6/396,86/6044,1

	строительство арки, шт./п.м                    -

	габариты 	сооружений	 и ширина тротуаров:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	мосты                                          11,5+2x0,75

	путепроводы                                    11,5+2x0,75

	                                                10+2x0,75

	расчетные нагрузки                              А-11, НК-80

	транспортные развязки в разных уровнях

	(строительство), шт.                            2

	транспортные развязки в одном уровне, шт.       -

	стоимость строительства в ценах 2006,

	тыс. рублей                                     1404130,46

	стоимость 1 км дороги (без мостов)

	в ценах 2006, тыс. рублей                       48794,13

	стоимость 1 кв. м мостов в ценах 2006,

	тыс. рублей                                     30,49

	                Участок км 672+650 - км 681+400

	              (км 675 - км 685 - существ. дорога)

	вид работ                                       строительство

	категория дороги                                Iб

	строительная длина, км                          9,05

	расчетная скорость, км/ч                        100 - 120

	ширина земляного полотна, м                     27,5

	ширина проезжей части, м                        15

	ширина разделительной полосы, м                 5

	тип дорожной одежды                             капитальный

	вид покрытия                                    асфальтобетон

	мосты, путепроводы, общая длина, шт./п.м/кв. м  3/141,75/2790,55

	арка, шт./п.м                                   1/108,74

	в том числе:

	ремонт, шт./п.м/кв. м                          -

	строительство, шт./п.м/кв. м                   3/141,75/2790,55

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	строительство арки, шт./п.м                    1/108,74

	габариты 	сооружений	 и ширина тротуаров:

	мосты                                          24+2x0,75

	путепроводы                                    8+2x0,75

	расчетные нагрузки                              А-11, НК-80

	транспортные развязки в разных уровнях

	(строительство), шт.                            1

	транспортные развязки в одном уровне, шт.       2

	стоимость строительства в ценах 2006,

	тыс. рублей                                     984205,39

	стоимость 1 км дороги (без мостов)

	в ценах 2006, тыс. рублей                       88024,31

	стоимость 1 кв. м мостов в ценах 2006,

	тыс. рублей                                     41,41

	                  Участок км 681+400 - км 687+700

	                (км 685 - км 691 - существ. дорога)

	вид работ                                       реконструкция

	категория дороги                                Iб

	строительная длина, км                          6,30

	расчетная скорость, км/ч                        100 - 120

	ширина земляного полотна, м                     27,5

	ширина проезжей части, м                        15

	ширина разделительной полосы, м                 5

	тип дорожной одежды                             капитальный

	вид покрытия                                    асфальтобетон

	мосты, путепроводы, общая длина, шт./п.м/кв. м  1/49,98/1179,53

	арка, шт./п.м                                   -

	в том числе:

	ремонт, шт./п.м/кв. м                          1/49,98/1179,53

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	строительство, шт./п.м/кв. м                   -

	строительство арки, шт./п.м                    -

	габариты сооружений и ширина тротуаров:

	мосты                                          21+2x0,75

	путепроводы                                    -

	расчетные нагрузки                              А-11, НК-80

	транспортные развязки в разных уровнях

	(строительство), шт.                            -

	транспортные развязки в одном уровне, шт.       -

	стоимость строительства в ценах 2006,

	тыс. рублей                                     174278,83

	стоимость 1 км дороги (без мостов)

	в ценах 2006, тыс. рублей                       26814,3

	стоимость 1 кв. м мостов в ценах 2006,

	тыс. рублей                                     4,53

	                  Участок км 687+700 - км 703+100

	     (Обход пгт Раздольное км 691 - км 707 - существ. дорога)

	вид работ                                       реконструкция

	категория дороги                                Iб

	строительная длина, км                          15,40

	расчетная скорость, км/ч                        100 - 120

	ширина земляного полотна, м                     27,5

	ширина проезжей части, м                        15

	ширина разделительной полосы, м                 5

	тип дорожной одежды                             капитальный

	вид покрытия                                    асфальтобетон

	мосты, путепроводы, общая длина, шт./п.м/кв. м  4/317,84/6972,9

	арка, шт./п.м                                   -

	в том числе:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	ремонт, шт./п.м/кв. м                          4/317,84/6972,9

	строительство, шт./п.м/кв. м                   -

	строительство арки, шт./п.м                    -

	габариты сооружений и ширина тротуаров:

	мосты                                          19,25+2x1,5

	путепроводы                                    8+2x0,75

	расчетные нагрузки                              А-11, НК-80

	транспортные развязки в разных уровнях

	(строительство), шт.                            1

	транспортные развязки в одном уровне, шт.       -

	стоимость строительства в ценах 2006,

	тыс. рублей                                     533764,80

	стоимость 1 км дороги (без мостов)

	в ценах 2006, тыс. рублей                       32764,88

	стоимость 1 кв. м мостов в ценах 2006,

	тыс. рублей                                     4,19

	                   Участок км 703+100 - км 715+600

	               (км 707 - км 720+300 - существ. дорога)

	вид работ                                       реконструкция

	категория дороги                                Iб

	строительная длина, км                          12,50

	расчетная скорость, км/ч                        100 - 120

	ширина земляного полотна, м                     27,5

	ширина проезжей части, м                        15

	ширина разделительной полосы, м                 5

	тип дорожной одежды                             капитальный

	вид покрытия                                    асфальтобетон

	мосты, путепроводы. общая длина, шт./п.м/кв. м  2/137,55/2366,31

	арка, шт./п.м                                   -

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	в том числе:

	ремонт, шт./п.м/кв. м                          1/58,9/1375,32

	строительство, шт./п.м/кв. м                   1/78,65/990,99

	строительство арки, шт./п.м                    -

	габариты сооружений и ширина тротуаров:

	мосты                                          19,25+2x1,5

	путепроводы                                    10+2x0,75

	расчетные нагрузки                              А-11, НК-80

	транспортные развязки в разных уровнях

	(строительство), шт.                            1

	транспортные развязки в одном уровне, шт.       -

	стоимость реконструкции в ценах 2006,

	тыс. рублей                                     482925,71

	стоимость 1 км дороги (без мостов)

	в ценах 2006, тыс. рублей                       35050,17

	стоимость 1 кв. м мостов в ценах 2006,

	тыс. рублей                                     18,93

	                 Участок км 715+600 - км 725+200

	           (км 720+300 - км 729+500 - существ. дорога)

	вид работ                                       реконструкция

	категория дороги                                Iб

	строительная длина, км                          9,60

	расчетная скорость, км/ч                        100 - 120

	ширина земляного полотна, м                     27,5

	ширина проезжей части, м                        15

	ширина разделительной полосы, м                 5

	тип дорожной одежды                             капитальный

	вид покрытия                                    асфальтобетон

	мосты, путепроводы, общая длина, шт./п.м/кв. м  5/314,4/6306,14

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	арка, шт./п.м                                   -

	в том числе:

	ремонт, шт./п.м/кв. м                          3/170,1/4487,96

	строительство, шт./п.м/кв. м                   2/144,3/1818,18

	строительство арки, шт./п.м                    -

	габариты сооружений и ширина тротуаров:

	мосты                                          19,4+2x1,5

	путепроводы                                    19,25+2x1,5

	                                                10+2x0,75

	расчетные нагрузки                              А-11, НК-80

	транспортные развязки в разных уровнях

	(строительство), шт.                            2

	транспортные развязки в одном уровне, шт.       -

	стоимость строительства в ценах 2006,

	тыс. рублей                                     497943,49

	стоимость 1 км дороги (без мостов)

	в ценах 2006, тыс. рублей                       42933,27

	стоимость 1 кв. м мостов в ценах 2006,

	тыс. рублей                                     13,60

	                 Участок км 687+700 - км 703+100

	       (км 691 - км 707 - существ. дорога по пгт Раздольное)

	вид работ                                       реконструкция

	категория дороги                                магистр. улица

	                                                районного значения

	строительная длина, км                          15,40

	расчетная скорость, км/ч                        50

	ширина земляного полотна, м                     12,4

	ширина проезжей части, м                        8,0

	ширина разделительной полосы, м                 -

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	тип дорожной одежды                             капитальный

	вид покрытия                                    асфальтобетон

	мосты, путепроводы, общая длина, шт./п.м/кв. м  5/188,58/2247,29

	арка, шт./п.м                                   -

	в том числе:

	ремонт, шт./п.м/кв. м                          4/127,98/1635,2

	строительство, шт./п.м/кв. м                   1/60,6/612,06

	строительство арки, шт./п.м                    -

	габариты сооружений и ширина тротуаров:

	мосты                                          10+2x1,0

	                                                9+2x1,5

	путепроводы                                    7,5+2x0,75

	расчетные нагрузки                              А-11, НК-80

	                                                НК-30, НК-80

	транспортные развязки в разных уровнях

	(строительство), шт.                            -

	транспортные развязки в одном уровне, шт.       -

	стоимость строительства в ценах 2006,

	тыс. рублей                                     160559,71

	стоимость 1 км дороги (без мостов)

	в ценах 2006, тыс. рублей                       8099,06

	стоимость 1 кв. м мостов в ценах 2006,

	тыс. рублей                                     15,95

	общая стоимость в ценах 2006, тыс. рублей       4237808,39

	дисконтированный срок окупаемости, лет          3,6

	внутренняя норма доходности, %                  26,6

	продолжительность строительства, лет            8.

	Заместитель Руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.