МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 января 2007 г. N 5-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ
	ДОРОГИ "АМУР" ЧИТА - ХАБАРОВСК КМ 1143 ДРП П. МАГДАГАЧИ В
	АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

	1. Утвердить представленный федеральным государственным учреждением "Межрегиональная
	дирекция по дорожному 	строительству	 в Дальневосточном регионе России Федерального
	дорожного агентства" проект "Строительство автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск км
	1143 ДРП п. Магдагачи в Амурской области", разработанный ОАО "Иркутскгипродорнии" и
	рассмотренный Управлением Главгосэкспертизы России по Читинской области (положительное
	заключение от 26.09.2006 N 167-А), со следующими технико-экономическими показателями:

	А. По генплану

	площадь участка, га                                      1,22

	площадь застройки, всего, кв. м                          3215

	в том числе: 	здания	 и 	сооружения,	 кв. м                 2644

	              открытые площадки, кв. м                   571

	площадь внутренних проездов и площадок, кв. м            4829

	площадь озеленения, кв. м                                3688

	Б. По 	зданиям

	административно-бытовой корпус

	площадь застройки, кв. м                                 444,3

	общая площадь, кв. м                                     743,5

	строительный объем, куб. м                               3467

	проходная

	площадь застройки, кв. м                                 30,8

	общая площадь, кв. м                                     18

	строительный объем, куб. м                               69,2

	гараж-стоянка с РММ и мойкой автотранспорта

	площадь застройки, кв. м                                 1281

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	общая площадь, кв. м                                     1228

	строительный объем, куб. м                               8463,2

	склад противогололедных материалов

	площадь застройки, кв. м                                 483,5

	общая площадь, кв. м                                     444,3

	строительный объем, куб. м                               2707,6

	В. Эксплуатационные показатели

	теплопотребление, Гкал/ч                                 0,672

	водопотребление, куб. м/сут.                             11,52

	водоотведение, куб. м/сут.                               8,40

	установленная электрическая мощность, кВт                375

	годовой расход электроэнергии, тыс. кВт.ч                365

	штатная численность дорожной техники, ед.                12

	штатная численность работающих, чел.                     36

	протяженность участка обслуживания, км                   100

	продолжительность 	строительства,	 мес.                    14

	общая сметная стоимость в текущих ценах

	I квартала 2005 г. (с учетом НДС), тыс. рублей          107091,17

	в том числе: СМР, тыс. рублей                            82264,90

	             оборудование, тыс. рублей                   12402,52

	             прочие затраты, тыс. рублей                 12423,75

	             возвратные суммы, тыс. рублей               226,16.

	2. Федеральному государственному учреждению "Межрегиональная дирекция по дорожному
	строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" (В.К.
	Иваненко) по результатам торгов представить в Росавтодор на утверждение уточненную стоимость
	объекта.

	Заместитель Руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.