МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 февраля 2007 г. N 50-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ "РЕКОНСТРУКЦИЯ
	АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ А-155 ЧЕРКЕССК - ДОМБАЙ ДО ГРАНИЦЫ С
	РЕСПУБЛИКОЙ ГРУЗИЯ НА УЧАСТКЕ КМ 83+000 (КМ 84+410) - КМ
	103+600 В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

	Утвердить представленное федеральным государственным учреждением "Управление
	федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального
	дорожного агентства" обоснование инвестиций "Реконструкция автомобильной дороги А-155
	Черкесск - 	Домбай	 до границы с Республикой Грузия на участке км 83+000 (км 84+410) - км 103+600 в
	Карачаево-Черкесской Республике", разработанное ОАО "Дорожный проектно-изыскательский
	научно-исследовательский институт "ГИПРОДОРНИИ" и рассмотренное Управлением
	Главгосэкспертизы России по Ставропольскому краю (положительное заключение от 30.01.2007 N
	2296/2-06), со следующими технико-экономическими показателями:

	                                        автомобильная дорога Черкесск
	- Домбай,        участок

	                                                   участки,
	км                         Подъезда

	                                       83+000   88+700   93+970  
	98+150    Итого      к МЦО

	                                       88+700   93+970   98+150  
	103+600              "Архыз"

	вид 	строительства                     	 реконст- реконст- строи-  
	реконст-             реконст-

	                                       рукция   рукция   тельство
	рукция               рукция

	категория дороги                                         I
	в                            II

	строительная длина, км                 5,7      5,27     4,18    
	5,45      20,6       0,85

	расчетная скорость, км/ч                                 80 -
	120                      80

	ширина земляного полотна, м                              12,0 -
	                        8,75;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	                                                        
	27,50                         11,50

	ширина проезжей части, м                                 7,50 x
	2                      3,75;

	                                                            &n
	bsp;                          7,50

	тип дорожной одежды                                    капитальный

	вид покрытия                                   щебеночно-мастичный
	асфальтобетон

	искусственные 	сооружения:

	мосты, шт./п.м                         3/995,2  -        3/772,1 
	1/139,8   7/1907,1   -

	подпорные стены, м                     -        -        -         -
	        -          700

	тоннели, шт./п.м                       -        -        -         -
	        -          1/213

	стоимость в ценах 2006 года,

	млн. рублей                            1992,04  258,20   1834,42 
	471,29    4555,95    386,16

	основные показатели

	при норме дисконта 15%                            оптимальное
	финансирование

	чистый дисконтированный

	доход, млн. рублей                                       4352

	индекс доходности

	дисконтированных инвестиций                              2,0

	внутренняя норма доходности, %                           30,2

	срок возврата инвестиций                                 2015

	продолжительность реконструкции, годы  4        1        4       
	1         6          2

	Заместитель Руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.