МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 марта 2007 г. N 82-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ "РЕКОНСТРУКЦИЯ
	ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-29 "КАВКАЗ" ИЗ
	КРАСНОДАРА (ОТ ПАВЛОВСКОЙ) ЧЕРЕЗ ГРОЗНЫЙ, МАХАЧКАЛУ ДО
	ГРАНИЦЫ С АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ НА УЧАСТКЕ КМ 754 -
	КМ 764 В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН"

	1. Утвердить представленную федеральным государственным учреждением "Управление ордена
	Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства"
	проектную документацию "Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-29 "Кавказ" из
	Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой
	на участке км 754 - км 764 в Республике Дагестан", разработанную Северо-Кавказским филиалом
	ОАО "Гипродорнии" и рассмотренную Управлением Главгосэкспертизы России по Республике
	Дагестан (положительное заключение от 09.06.2006 N 045/06/ГГЭ), со следующими показателями:

	вид работ                                     реконструкция

	ширина разделительной полосы, м               5,0

	категория дороги                              I-б

	расчетная скорость движения, км/ч             120

	протяженность дороги, км                      10,3

	ширина земляного полотна, м                   27,5

	ширина проезжей части, м                      2х7,5

	ширина обочины, м                             3,75

	ширина полосы движения, м                     3,75

	число полос движения, шт.                     4

	наименьший радиус кривой в плане, м           1600

	наибольший продольный уклон, промилле         35,9 (в одной точке)

	наименьшие радиусы вертикальных кривых, м

	в том числе:

	выпуклой, м                                  15023

	вогнутой, м                                  7967

	тип дорожной одежды                           капитальный

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	вид покрытия                                  асфальтобетон

	расчетные нагрузки для

	искусственных 	сооружений                     	 А-11, НК-80

	общая сметная стоимость реконструкции

	по ССР в текущих ценах 1 кв. 2006 г.,

	с НДС, тыс. рублей                            1143346,05

	в том числе: СМР, тыс. рублей                 922495,36

	оборудование, тыс. рублей                     20,71

	прочих затрат, тыс. рублей                    49074,51

	НДС, тыс. рублей                              171755,47

	возвратных сумм, тыс. рублей                  33723,77

	стоимость 1 км реконструкции участка

	дороги, тыс. рублей                           107730,32.

	2. Федеральному государственному учреждению "Управление ордена Знак Почета Северо-
	Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства" (Г.К. Макиев) по результатам
	торгов представить в Федеральное дорожное агентство на утверждение уточненную стоимость
	объекта.

	Заместитель Руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.