МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 января 2007 г. N 17-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ
	МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р. РАКИТНЯ НА КМ 432
	АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-2 "КРЫМ" ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ ТУЛУ,
	ОРЕЛ, КУРСК, БЕЛГОРОД ДО ГРАНИЦЫ С УКРАИНОЙ В ОРЛОВСКОЙ
	ОБЛАСТИ

	1. Утвердить представленный федеральным государственным учреждением "Управление
	автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного хозяйства" инженерный
	проект реконструкции мостового перехода через р. Ракитня на км 432 автомобильной дороги М-2
	"Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной в Орловской области,
	разработанный ООО "МостДорПроект" и рассмотренный Управлением Главгосэкспертизы России
	по Тамбовской области (положительное заключение от 06.12.2006 N 11-518-06/1), со следующими
	показателями:

	вид работ                                          реконструкция

	категория дороги                                   III

	строительная длина - всего, м                      1017,65

	в т.ч. подходы, м                                 967,45

	мост, м                                           50,20

	тип дорожной одежды                                капитальный

	вид покрытия                                       асфальтобетон

	количество углов поворота                          2

	расчетная скорость, км/ч                           100

	наименьший радиус кривых в плане, м                30000

	наименьший радиус кривых в продольном

	профиле:

	выпуклых, м                                       -

	вогнутых, м                                       3000

	наименьшее расстояние видимости:

	для остановки, м                                  200

	для встречного автомобиля, м                      350

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	наибольший продольный уклон, промилле              60

	ширина:

	ширина земляного полотна, м                       13,0 - 16,5

	ширина проезжей части, м                          7,0 - 11,5

	ширина обочин, м                                  2,5

	ширина укрепительных полос, м                     0,5

	мосты и путепроводы, шт.                           1

	мост через р. Ракитня

	длина, м                                          50,20

	габарит, м                                        Г-10,0-2х1,5

	формула                                           3х15,0

	малые искусственные трубы, шт.                     -

	расчетные нагрузки                                 А11, НК-80

	пересечения и примыкания в одном уровне, шт.       1

	стоимость реконструкции в ценах

	(01.01.2006) с НДС 18%, тыс. рублей                63745,88

	в т.ч. СМР, тыс. рублей                           60528,78

	прочие, тыс. рублей                               3317,10

	из общей стоимости:

	стоимость моста, тыс. рублей                      21068,66

	в т.ч. СМР, тыс. рублей                           20855,68

	стоимость подходов, тыс. рублей                   40446,53

	в т.ч. СМР, тыс. рублей                           39731,37

	удельные капитальные вложения на:

	1 кв. м, тыс. рублей                              32,64

	1 км подходов, тыс. рублей                        397531,37

	продолжительность реконструкции, мес.              12.

	2. Федеральному государственному учреждению "Управление автомобильной магистрали
	Москва - Харьков Федерального дорожного хозяйства" (С.Л. Недялков) по результатам торгов
	представить в Федеральное дорожное агентство на утверждение уточненную стоимость объекта.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Заместитель Руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.