МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 декабря 2006 г. N 655-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
	ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-5 "УРАЛ" НА УЧАСТКЕ
	КМ 485+000 - КМ 505+000 В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	1. Утвердить представленный ФГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая
	Волга" Федерального дорожного агентства" проект капитального ремонта федеральной
	автомобильной дороги М-5 "Урал" на участке км 485+000 - км 505+000 в Пензенской области,
	разработанный ОАО "Проекттрансстрой" и рассмотренный Управлением Главгосэкспертизы России
	по Пензенской области (положительное заключение от 05.12.2006 N Э-04-237/2006), со следующими
	технико-экономическими показателями:

	вид 	строительства                                   	 капитальный

	                                                     ремонт

	категория участка дороги                             II

	расчетная скорость, км/ч                             120,0

	строительная длина, км                               20,0

	число полос движения                                 2

	ширина земляного полотна, м                          15

	ширина проезжей части, м                             7,5

	ширина укрепительной полосы, м                       1,875x2

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	расчетные нагрузки                                   А11, НК-80

	расчетная нагрузка на дорожную одежду, кН            115

	строительная длина подъездов, км                     -

	продолжительность 	строительства,	 мес.                16

	общая сметная стоимость капитального ремонта,        406442,91

	включая НДС, в ценах на I кв. 2005 г., тыс. рублей

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                    388979,18

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	оборудование, тыс. рублей                           129,65

	прочие затраты, тыс. рублей                         17334,08

	удельные капитальные вложения на 1 км дороги,        20322,14

	тыс. рублей

	                       1 пусковой комплекс

	вид строительства                                    капитальный

	                                                     ремонт

	категория участка дороги                             II

	расчетная скорость, км/ч                             120,0

	строительная длина, км                               10,0

	число полос движения                                 2

	ширина земляного полотна, м                          15

	ширина проезжей части, м                             7,5

	ширина укрепительной полосы, м                       1,875x2

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	расчетные нагрузки                                   А11, НК-80

	расчетная нагрузка на дорожную одежду, кН            115

	строительная длина подъездов, км                     -

	продолжительность строительства, мес.                8

	общая сметная стоимость капитального ремонта,        231673,73

	включая НДС, в ценах на I кв. 2005 г., тыс. рублей

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                    221985,98

	оборудование, тыс. рублей                           103,71

	прочие затраты, тыс. рублей                         9584,04

	удельные капитальные вложения на 1 км дороги,        23167,37

	тыс. рублей

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	                       2 пусковой комплекс

	вид строительства                                    капитальный

	                                                     ремонт

	категория участка дороги                             II

	расчетная скорость, км/ч                             120,0

	строительная длина, км                               10,0

	число полос движения                                 2

	ширина земляного полотна, м                          15

	ширина проезжей части, м                             7,5

	ширина укрепительной полосы, м                       1,875x2

	тип дорожной одежды                                  капитальный

	вид покрытия                                         асфальтобетон

	расчетные нагрузки                                   А11, НК-80

	расчетная нагрузка на дорожную одежду, кН            115

	строительная длина подъездов, км                     -

	продолжительность строительства, мес.                8

	общая сметная стоимость капитального ремонта,        174769,18

	включая НДС, в ценах на I кв. 2005 г., тыс. рублей

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                    166993,2

	оборудование, тыс. рублей                           25,94

	прочие затраты, тыс. рублей                         7750,04

	удельные капитальные вложения на 1 км дороги,        17476,92.

	тыс. рублей

	2. ФГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального
	дорожного агентства" (А.С. Калашников) по результатам торгов представить в Федеральное
	дорожное агентство на утверждение уточненную стоимость объекта.

	Заместитель Руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.