МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 декабря 2006 г. N 656-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
	ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-5 "УРАЛ" НА УЧАСТКЕ
	КМ 515+000 - КМ 533+000 В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	1. Утвердить представленный ФГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая
	Волга" Федерального дорожного агентства" проект капитального ремонта федеральной
	автомобильной дороги М-5 "Урал" на участке км 515+000 - км 533+000 в Пензенской области,
	разработанный ОАО "Проекттрансстрой" и рассмотренный Управлением Главгосэкспертизы России
	по Пензенской области (положительное заключение от 08.12.2006 N Э-04-240/2006), со следующими
	технико-экономическими показателями:

	вид 	строительства                                 	 капитальный

	                                                   ремонт

	категория участка дороги                           II

	расчетная скорость, км/ч                           120,0

	строительная длина, км                             18,17

	число полос движения                               2

	ширина земляного полотна, м                        15

	ширина проезжей части, м                           7,5

	ширина укрепительной полосы, м                     0,75x2; 1,875x2

	тип дорожной одежды                                капитальный

	вид покрытия                                       асфальтобетон

	расчетные нагрузки                                 А11, НК-80

	расчетная нагрузка на дорожную одежду, кН          115

	строительная длина подъездов, км                   -

	продолжительность 	строительства,	 мес.              15

	общая сметная стоимость капитального ремонта,      378268,83

	включая НДС, в ценах на I кв. 2005 г.,

	тыс. рублей

	в том числе:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	СМР, тыс. рублей                                  360491,69

	оборудование, тыс. рублей                         154,75

	прочие затраты, тыс. рублей                       17622,39

	удельные капитальные вложения на 1 км дороги,      20818,32

	тыс. рублей

	                        1 пусковой комплекс

	вид строительства                                  капитальный

	                                                   ремонт

	категория участка дороги                           II

	расчетная скорость, км/ч                           120,0

	строительная длина, км                             9,98

	число полос движения                               2

	ширина земляного полотна, м                        15

	ширина проезжей части, м                           7,5

	ширина укрепительной полосы, м                     0,75x2

	тип дорожной одежды                                капитальный

	вид покрытия                                       асфальтобетон

	расчетные нагрузки                                 А11, НК-80

	расчетная нагрузка на дорожную одежду, кН          115

	строительная длина подъездов, км                   -

	продолжительность строительства, мес.              8

	общая сметная стоимость капитального ремонта,      204580,23

	включая НДС, в ценах на I кв. 2005 г.,

	тыс. рублей

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                  194069,40

	оборудование, тыс. рублей                         -

	прочие затраты, тыс. рублей                       10510,83

	удельные капитальные вложения на 1 км дороги,      20499,02

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	тыс. рублей

	                        2 пусковой комплекс

	вид строительства                                  капитальный

	                                                   ремонт

	категория участка дороги                           II

	расчетная скорость, км/ч                           120,0

	строительная длина, км                             8,19

	число полос движения                               2

	ширина земляного полотна, м                        15

	ширина проезжей части, м                           7,5

	ширина укрепительной полосы, м                     1,875x2

	тип дорожной одежды                                капитальный

	вид покрытия                                       асфальтобетон

	расчетные нагрузки                                 А11, НК-80

	расчетная нагрузка на дорожную одежду, кН          115

	строительная длина подъездов, км                   -

	продолжительность строительства, мес.              7

	общая сметная стоимость капитального ремонта,      173688,60

	включая НДС, в ценах на I кв. 2005 г.,

	тыс. рублей

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                  166422,29

	оборудование, тыс. рублей                         154,75

	прочие затраты, тыс. рублей                       7111,56

	удельные капитальные вложения на 1 км дороги,      21207,40.

	тыс. рублей

	2. ФГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального
	дорожного агентства" (А.С. Калашников) по результатам торгов представить в Федеральное
	дорожное агентство на утверждение уточненную стоимость объекта.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Заместитель Руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.