МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 декабря 2006 г. N 664-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ
	ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "КАЗАНЬ - БУИНСК -
	УЛЬЯНОВСК" НА УЧАСТКЕ ШОНГУТЫ - ГРАНИЦА УЛЬЯНОВСКОЙ
	ОБЛАСТИ КМ 65 - КМ 138+655 В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

	Утвердить представленное федеральным государственным учреждением "Федеральное
	управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства"
	обоснование инвестиций в реконструкцию федеральной автомобильной дороги 1Р 241 Казань -
	Буинск - Ульяновск на участке Шонгуты - граница Ульяновской области км 65 - км 138+655 в
	Республике Татарстан, разработанное ОАО "Саратовский филиал ГипродорНИИ" и рассмотренное
	Филиалом Главгосэкпертизы России в Республике Татарстан (положительное заключение от
	28.09.2006 N 399), со следующими технико-экономическими показателями:

	категория участка дороги                          II

	протяженность участка дороги, км                  70,437

	в том числе:

	- новое 	строительство,	 км                         43,562

	- реконструкция, км                               26,875

	тип дорожной одежды                               капитальный

	вид покрытия                                      асфальтобетонное

	расчетная скорость, км/ч                          120

	основные параметры поперечного профиля:

	- ширина земляного полотна, м                     15

	- ширина проезжей части, м                        7,5

	мостовые переходы всего, шт./м                    7/745,30

	в том числе:

	- реконструкция, шт./м                            1/105,3

	- новое 	строительство,	 шт./м                      6/640,00

	путепроводы всего, шт./м                          5/346,96

	в том числе:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	- реконструкция, шт./м                            -

	- новое строительство, шт./м                      5/346,96

	водопропускные трубы, шт.                         25

	пресечения и примыкания, шт.                      25

	в том числе:

	- в одном уровне, шт.                             21

	- в двух уровнях, шт.                             5

	продолжительность реконструкции, мес.             118

	показатели эффективности проекта

	при норме дисконта 12%:

	- срок окупаемости, лет                           9,7

	- индекс доходности                               1,48

	- внутренняя норма доходности, %                  15,88

	стоимость 1 км по состоянию на I кв.

	2003 г. (с НДС), тыс. руб.                        40539,68

	общая сметная стоимость строительства

	по состоянию на I кв. 2003 г. (с НДС), тыс. руб.  2855493,81

	в том числе:

	- строительно-монтажных работ, тыс. руб.          2631283,11

	- оборудования, тыс. руб.                         701,91

	- прочих затрат, тыс. руб.                        223508,79.

	Заместитель Руководителя

	А.М.ЧАБУНИН

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.