Утверждены

	Постановлением Госстроя России

	от 26 апреля 1999 г. N 30

	Дата введения - 1 мая 1999 года

	Общероссийским строительным каталогом настоящим Методическим указаниям присвоен
	номер МДС 81-20.2000.

	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
	НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	И РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	Разработаны Управлением ценообразования и сметного нормирования в 	строительстве	 и
	жилищно - коммунальном хозяйстве Госстроя России и Межрегиональным центром
	ценообразования в 	строительстве	 и промышленности строительных материалов Госстроя России
	(руководитель - В.А. Степанов, ответственный исполнитель - Л.Н. Крылов, исполнители В.Н.
	Маклаков, И.И. Дмитренко, Т.Л. Грищенкова, Е.Н. Дорожкина, Г.А. Шанин, Г.П. Шпунт).

	Рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии по разработке документов по
	ценообразованию в строительстве Госстроя России.

	Приняты и введены в действие с 1 мая 1999 г. Постановлением Госстроя России от 26 апреля
	1999 г. N 30.

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Настоящие Методические указания по разработке единичных расценок на строительные,
	монтажные, специальные строительные и ремонтно - строительные работы (в дальнейшем -
	Методические указания) разработаны во исполнение Постановления Госстроя России от 11.02.98 N
	18-15 "О переходе на новую сметно - нормативную базу ценообразования в строительстве" и
	предназначены для составления сборников единичных расценок (далее - сборники ЕР) на
	строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно - строительные работы для
	обеспечения организациями - разработчиками единого порядка разработки и подготовки к обработке
	на машинных носителях.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Методические указания могут быть использованы при разработке индивидуальных (фирменных)
	единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно -
	строительные работы.

	Сборники ЕР применяются в обязательном порядке для составления сметной документации на
	строительство объектов, финансируемых за счет средств государственного бюджета всех уровней и
	целевых внебюджетных фондов. Сборники ЕР являются составной частью системы ценообразования
	и сметного нормирования в строительстве, действующей на территории Российской Федерации.

	Порядок разработки сборников ЕР, установленный настоящими Методическими указаниями,
	является обязательным для всех организаций, участвующих в формировании указанных нормативов.

	1.2. Сборники ЕР по своему назначению подразделяются на:

	федеральные,

	территориальные,

	отраслевые.

	Сборники ЕР разрабатываются в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.

	1.3. Федеральные сборники ЕР (далее - сборники ФЕР) включают в свой состав ЕР,
	используемые в различных отраслях народного хозяйства. Сборники ФЕР, разрабатываемые в уровне
	цен для базового района страны (Московская область), утверждаются и вводятся в действие
	Госстроем России. Они содержат полный набор расценок по видам работ, выполняемых на
	территории Российской Федерации. Сборники ФЕР вместе с системой государственных элементных
	сметных норм (далее - ГЭСН) образуют единую сметно - нормативную базу для разработки системы
	укрупненных сметных нормативов.

	Территориальные сборники ЕР (далее - сборники ТЕР) включают в свой состав ЕР,
	используемые в конкретном территориальном образовании Российской Федерации (регионе).
	Сборники ТЕР утверждаются и вводятся в действие администрациями субъектов Российской
	Федерации, регистрируются в Госстрое России в соответствии с руководящими документами по
	строительству (РДС 10-202-94) и включаются в Перечень действующих нормативных документов в
	строительстве.

	Сборники ТЕР, привязанные к местным условиям строительства, служат основанием для
	составления сметной документации на строительство, осуществляемое в соответствующих
	административно - территориальных регионах страны.

	Отраслевые сборники ЕР (далее - сборники ОЕР), включающие в свой состав ЕР, используемые
	для производственных объектов и разрабатываемые для специализированных видов строительства
	(энергетическое, транспортное, водохозяйственное, горнокапитальное, газопроводы, связь,
	отдельные виды промышленных объектов и т.п.) по программе, согласованной с Госстроем России.
	Представляются на согласование в Госстрой России в соответствии с РДС 10-201-94. Утверждаются
	министерствами Российской Федерации, другими федеральными органами исполнительной власти и
	отраслевыми структурами (далее - федеральные органы и отраслевые структуры) и включаются в
	Перечень действующих нормативных документов в строительстве.

	Сборники ОЕР, разработанные и утвержденные федеральными органами и отраслевыми
	структурами, после представления их на согласование в Госстрой России могут быть переведены в
	разряд федеральных сметных нормативов.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ СБОРНИКОВ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК

	2.1. Общее методическое руководство разработкой сборников ЕР всех назначений, координацию
	и контроль за разработкой осуществляет Управление ценообразования и сметного нормирования в
	строительстве и жилищно - коммунальном хозяйстве Госстроя России (далее - Управление
	ценообразования).

	2.2. Разработка сборников ФЕР производится организациями - разработчиками, определяемыми
	Управлением ценообразования. В технических заданиях указываются основания для разработки
	сборников ФЕР, сроки (этапы) выполнения работ, основные цели и задачи, нормативные источники,
	которыми следует руководствоваться при разработке.

	Разработанные проекты сборников ФЕР проходят экспертизу в организациях, рекомендуемых
	Управлением ценообразования. Экспертные заключения рассматриваются Межведомственной
	комиссией по разработке документов по ценообразованию в строительстве (МВК) Госстроя России.

	На основе экспертных заключений и результатов рассмотрений на МВК организации -
	разработчики вносят в проекты сборников ФЕР соответствующие коррективы. Откорректированные
	сборники ФЕР передаются в Управление ценообразования, которое представляет их на утверждение
	в установленном порядке.

	2.3. Разработка сборников ТЕР осуществляется организациями - разработчиками под
	руководством региональных центров по ценообразованию в строительстве (РЦЦС), прошедших
	аккредитацию в Госстрое России. В тех регионах, где центры не созданы или не прошли
	аккредитацию, руководство разработкой сборников осуществляется МВК, созданными
	соответствующими решениями органов управления. Организации - разработчики сборников ТЕР
	назначаются решениями администрации соответствующего субъекта Российской Федерации из числа
	ведущих региональных организаций по строительному 	проектированию.

	Разработанные проекты сборников ТЕР проходят соответствующую территориальную
	экспертизу. На основе экспертных заключений организации - разработчики вносят необходимые
	коррективы. Откорректированные материалы передаются в РЦЦС для рассмотрения и утверждения
	администрацией субъекта Российской Федерации. Утвержденные сборники ТЕР направляются на
	регистрацию в Госстрой России и после регистрации включаются в состав действующей сметно -
	нормативной базы.

	2.4. Разработка сборников ОЕР осуществляется, как правило, ведущими отраслевыми
	институтами по строительному 	проектированию,	 намечаемыми федеральным органом или
	отраслевой структурой, на основе договоров.

	Разработанные проекты сборников ОЕР проходят экспертизу в отраслевых экспертных органах.
	Откорректированные материалы представляются на заключение (согласование) в Госстрой России,
	утверждаются соответствующими федеральными органами или отраслевыми структурами и вводятся
	в действие.

	2.5. Утвержденные сборники ЕР всех назначений передаются для издания в установленном
	порядке.

	2.6. Утвержденные сборники ЕР всех назначений в целях их регистрации и включения в

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Перечень действующих нормативных документов в строительстве представляются в Управление
	ценообразования Госстроя России в 2 экземплярах на бумажных и машинных носителях.

	2.7. Разработку сборников ЕР рекомендуется осуществлять за счет средств заинтересованных
	министерств Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти,
	отраслевых структур, администраций субъектов Российской Федерации с учетом отчислений на
	формирование сметно - нормативной базы согласно письму Госстроя России от 15.04.98 N БЕ-19-
	10/12.

	2.8. Формирование сборников ЕР всех назначений осуществляется в следующей
	последовательности:

	получение задания на разработку документа и заключение договора на выполнение работы;

	составление макета сборника;

	корректировка (проверка) исходных данных с отбором нормативов (ГЭСН и др.) в соответствии
	с полученным заданием на разработку;

	разработка ЕР на основе исходных данных;

	компоновка и оформление проекта сборника;

	рассмотрение проекта документа МВК или РЦЦС;

	внесение разработчиком в проект сборника коррективов по полученным замечаниям;

	окончательное редактирование разработчиком подготовленного проекта сборника ЕР и
	представление на утверждение.

	2.9. При составлении макета сборника разработчиками уточняется номенклатура ЕР. Макет
	сборника составляется по форме, приведенной в Приложении 4.

	Для сборников ТЕР или ОЕР за основу принимается номенклатура видов работ, имеющаяся в
	ГЭСН и других действующих нормативах. Из отбираемых в состав макета видов работ принимаются
	работы, которые выполняются непосредственно в регионе или отрасли. Номенклатура должна
	предусматривать новые виды работ, материалов, изделий и конструкции, а также внедрение новой
	строительной техники, применяемой в данной отрасли, регионе или конкретном проекте.

	3. РАЗРАБОТКА СБОРНИКОВ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
	СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	3.1. Исходные данные для разработки сборников ЕР

	3.1.1. Для разработки сборников ФЕР исходными данными являются:

	- сборники ГЭСН на строительные и специальные строительные работы, разрабатываемые в
	соответствии с "Методическими указаниями о порядке разработки государственных элементных
	сметных норм на строительные, монтажные, специальные строительные и пусконаладочные

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	работы", утвержденными Постановлением Госстроя России от 24.04.98 N 18-40 (далее -
	Методические указания от 24.04.98 N 18-40), согласно номенклатуре, приведенной в разделах 1 и 2
	приложения 1 к этому документу;

	- действующие сборники сметных норм и расценок на строительные работы с N 1 по N 49
	(СНиР-91, СНиП 4.02-91, 4.05-91), в т.ч. Общие указания по их применению;

	- действующие (с N 1 по N 36) сборники расценок на монтаж оборудования (СНиП 4.06-91), в
	т.ч. Общие положения по их применению;

	- действующие (с N 1 по N 39) сборники ресурсных сметных норм (РСН) на монтаж
	оборудования, в т.ч. Общие положения по их применению, утвержденные Госстроем (Минстроем)
	России в период 1993 - 1996 годов;

	- действующие (N 1, 3 - 5 , 7, 13, 16 - 18, 20, 26, 45) сборники ресурсных сметных норм (РСН) на
	специальные строительные работы, утвержденные Госстроем (Минстроем) России в период 1993 -
	1994 годов;

	- индивидуальные ГЭСН на новые виды работ, отсутствующие в действующих сметных
	нормативах и разработанные в соответствии с Методическими указаниями от 24.04.98 N 18-40;

	- уровень оплаты труда рабочих - строителей и механизаторов, принятый по данным
	государственной статистической отчетности в строительстве за IV квартал 1999 г. <*> для базового
	района (Московская область);

	--------------------------------

	<*> По отдельным видам работ, имеющих сезонный характер, размер оплаты труда может
	приниматься за среднегодовой период.

	- Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее - Сборник
	СЦ на материалы), утвержденный Госстроем России в базисном уровне цен по состоянию на 1
	января 2000 г.;

	- Сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин (далее - Сборник СЦ на
	машины), утвержденный в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.

	3.1.2. Для сборников ТЕР исходными данными для разработки, кроме приведенных в п. 3.1.1,
	служат следующие:

	- территориальные сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции (далее -
	сборники СЦ на материалы) в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.;

	- территориальные сборники сметных цен на эксплуатацию строительных машин (далее -
	сборники СЦ на машины) в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.

	3.1.3. Для разработки сборников ОЕР исходными данными являются нормативы,
	перечисленные в пунктах 3.1.1 и 3.1.2.

	3.2. Содержание и структура сборников ЕР, принципы кодирования единичных расценок

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	3.2.1. Номенклатура подлежащих разработке сборников ЕР всех назначений приведена в
	Приложении 1. При этом перечни сборников ОЕР и сборников ТЕР являются рекомендуемыми.

	Оформление обложки, титульных листов и первой страницы сборников ФЕР производится
	согласно Приложению 2.

	В аналогичном порядке (согласно примеру, приведенному в Приложении 3) оформляются
	обложки сборников ТЕР и ОЕР.

	3.2.2. Сборники ЕР должны содержать техническую часть и таблицы по форме, приведенной в
	Приложении 4.

	Техническая часть сборников ЕР подразделяется на разделы:

	- "Общие указания";

	- "Правила исчисления объемов работ";

	- "Коэффициенты к ЕР".

	В раздел "Общие указания" включаются общие требования и положения о порядке применения
	ЕР.

	В раздел "Правила исчисления объемов работ" включаются правила, а также формулы и
	примеры расчетов.

	В раздел "Коэффициенты к ЕР" включаются коэффициенты, учитывающие конкретные
	особенности производства работ и конструктивных элементов. Данные коэффициенты
	разрабатываются в целях сокращения количества аналогичных расценок при изменении условий
	производства работ, технологий, замене материалов, строительных машин и т.п. Условия
	применения коэффициентов должны быть четко обозначены.

	Пункты технической части имеют двойную нумерацию, состоящую из номера раздела и
	порядкового номера внутри раздела. При подготовке дополнений и изменений к сборникам ЕР
	принципы нумерации единичных расценок сохраняются.

	3.2.3. ЕР должны иметь наименование, измеритель и количественный показатель расценки.

	Наименование ЕР должно обозначать процесс производства работ (укладка, установка, монтаж
	и т.п.) и иметь самостоятельный законченный смысл.

	В описании состава работ к ЕР приводится полный перечень операций, которые выполняются в
	ходе производства конкретной работы.

	Измеритель относится ко всем графам таблицы и содержит единицу измерения, множитель и
	поясняющий текст. Например, норма на 100 куб. м бетона в деле; норма на 1 км пути; норма на 1 кв.
	м поверхности и т.п. Множитель может быть 1, 10, 100 и т.д., при этом единица опускается.
	Эталонная запись измерителей принимается в соответствии с приложением 3 Методических
	указаний от 24.04.98 N 18-40.

	3.2.4. Каждая позиция таблицы сборника должна предусматривать конкретный вид работ, а
	таблица в целом объединять однородные расценки.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Не допускается объединять в одну таблицу расценки на разные измерители, а под таблицами
	помещать примечания, содержащие информацию, влияющую на величину расценок.

	Полный номер ЕР включает в себя номера сборника, раздела и расценки в сборнике. При
	нумерации расценок по разделам сборника следует оставлять резерв номеров для дополнительного
	выпуска расценок.

	3.2.5. В сборниках расценки объединяются в разделы и подразделы. Каждый раздел и подраздел
	должны иметь номер и наименование. Разделы нумеруются в пределах сборника, а подразделы - в
	пределах раздела. Наименования подразделов должны конкретизировать наименование раздела, не
	повторяя его. Допускается отсутствие подразделов во всех или некоторых разделах сборника.

	3.2.6. ЕР по своему содержанию могут быть как закрытыми, в которых учтены все затраты,
	связанные с выполнением работ, так и открытыми, в которых стоимость основных материалов
	подлежит дополнительному учету в составе сметной документации (локальных сметах) по проектным
	данным.

	В составе открытых расценок могут не учитываться затраты на перебазировку основных
	строительных машин. При составлении сметной документации указанные затраты должны
	предусматриваться дополнительно по данным проектов организации строительства (ПОС) и
	проектов производства работ (ППР).

	Решения о разработке открытых или закрытых расценок на определенные виды работ
	принимаются разработчиком по согласованию с заказчиком.

	3.2.7. ЕР кодируются по десятизначной системе кодирования в следующей последовательности:

	1-й знак означает вид работ: строительные, монтажные, специальные строительные или
	ремонтно - строительные;

	2-й и 3-й знаки - номер сборника;

	4-й, 5-й, 6-й, 7-й знаки - номер таблицы ГЭСН;

	8-й, 9-й знаки - порядковый номер ЕР;

	10-й знак - порядковый номер подрасценки.

	Эталонная запись кодов приводится в Приложении 5.

	3.3. Разработка сборников ЕР

	3.3.1. Основой для разработки ЕР являются ГЭСН или действующие сметные нормативы
	(ресурсные, СНиР-91 и т.п.), перечисленные в пунктах 3.1.1 - 3.1.3.

	3.3.2. Размер оплаты труда рабочих принимается в сборниках ЕР:

	федерального назначения (ФЕР) - по данным статистической отчетности в строительстве за IV
	квартал 1999 г.;

	регионального назначения (ТЕР) - по данным статистической отчетности региональных органов

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	статистики за IV квартал 1999 г.;

	отраслевого назначения (ОЕР) - по среднеотраслевым статистическим данным за IV квартал
	1999 г.

	Порядок исчисления размера средств на оплату труда приводится в соответствующих
	Методических указаниях Госстроя России.

	3.3.3. Для определения в составе ЕР величины затрат по эксплуатации строительных машин
	используется сборник СЦ на машины, утвержденный в установленном порядке.

	При разработке сборников ФЕР применяется "Сборник сметных норм и расценок на
	эксплуатацию строительных машин", разработанный в соответствии с "Методическими указаниями
	по разработке сборников (каталогов) сметных цен на эксплуатацию строительных машин".

	При разработке отраслевых и территориальных сборников ЕР используются соответствующие
	нормы и расценки по номенклатуре и характеристикам строительных машин, присущих для
	конкретных отраслей и регионов.

	3.3.4. Стоимость материальных ресурсов определяется:

	в сборниках ФЕР - по базисному территориальному району (Московская область) в уровне
	сметных цен на 1 января 2000 г.;

	в сборниках ТЕР, ОЕР - по отпускным ценам соответствующего вида "франко" и размеру
	транспортных расходов, с начислением в установленном порядке наценок снабженческо - сбытовых
	организаций и заготовительно - складских расходов.

	3.3.5. Накладные расходы и сметная прибыль (плановые накопления) в составе ЕР не
	учитываются.

	3.3.6. Для сборников ЕР на строительные и монтажные работы разрабатываются общие
	положения по применению расценок, в которых приводятся правила по соответствующим видам
	работ.

	Примеры разработки ЕР приведены в Приложении 6.

	4. РАЗРАБОТКА СБОРНИКОВ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО -
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	4.1. Исходные данные для разработки сборников ЕР

	4.1.1. Для разработки сборников ФЕР на ремонтно - строительные работы исходными данными
	являются:

	- действующие (с N 51 по N 69) сметные нормы и расценки на ремонтно - строительные работы
	(СНиР-91 Р), включая Общие положения по их применению, утвержденные Приказом Минстроя
	России от 23.07.92 N 176;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	- индивидуальные ГЭСН на отдельные виды ремонтно - строительных работ (в основном с
	применением новых материалов, изделий и конструкций, а также с использованием новых видов
	строительной техники);

	- уровень оплаты труда рабочих - строителей и механизаторов, принятый по данным
	государственной статистической отчетности в строительстве и капитальном ремонте за IV квартал
	1999 г. по базовому району (Московская область);

	- Сборник СЦ на материалы в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года,
	утвержденный Госстроем России;

	- Сборник СЦ на машины в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.,
	утвержденный Госстроем России.

	4.1.2. Для разработки сборников ТЕР на ремонтно - строительные работы исходными данными
	для разработки, кроме приведенных в п. 4.1.1, являются следующие:

	- действующие территориальные сборники ЕР на ремонтно - строительные работы;

	- территориальные сборники СЦ на материалы в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.;

	- территориальные сборники СЦ на машины в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.

	4.1.3. Для разработки сборников ОЕР на ремонтно - строительные работы в качестве исходных
	данных следует использовать нормативы, перечисленные в пунктах 4.1.1 и 4.1.2, а также
	действующие отраслевые сборники ЕР на ремонтно - строительные работы.

	4.2. Содержание и структура сборников ЕР на ремонтно - строительные работы, принципы
	кодирования

	4.2.1. Разработка сборников ЕР на ремонтно - строительные работы производится в
	соответствии с перечнем, приведенным в Приложении 7.

	Оформление обложки, титульных листов и первой страницы сборников ЕР на ремонтно -
	строительные работы производится согласно Приложению 2.

	4.2.2. При формировании сборников ЕР на ремонтно - строительные работы структура
	сборников, состав расценок, принципы кодирования аналогичны приведенным в пунктах 3.2.2 -
	3.2.7.

	4.3. Разработка сборников ЕР на ремонтно - строительные работы

	4.3.1. Разработка сборников ЕР на ремонтно - строительные работы производится в
	соответствии с правилами, перечисленными в пунктах 3.3.1 - 3.3.6.

	4.3.2. Для сборников ЕР на ремонтно - строительные работы разрабатываются Общие
	положения по применению расценок.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Приложение 1

	НОМЕНКЛАТУРА СБОРНИКОВ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК

	----T---------------------T------------------------------------------
	--------¬

	¦	 N 	¦	Наименование сборника	¦	                Шифры сборников
	ЕР:               	¦

	¦	п/п	¦	                     	+----------------T----------------T--------
	--------+

	¦	   	¦	                     	¦	  федерального  	¦	  отраслевого  
	¦	территориального	¦

	¦	   	¦	                     	¦	   назначения   	¦	 назначения <*> 	¦
	назначения <*> 	¦

	+---+---------------------+----------------+----------------+--------
	--------+

	¦	  1. Строительные и специальные строительные работы (шифр
	02)               	¦

	+---T---------------------T----------------T----------------T--------
	--------+

	¦	1. 	¦	Земляные работы      	¦	ФЕР 81-02-01-...	¦	ОЕР 81-02-01-...	¦	ТЕР 81-
	02-01-...	¦

	¦	   	¦	                     	¦	                	¦	               
	¦	<**>            	¦

	¦	2. 	¦	Горновскрышные работы	¦	ФЕР 81-02-02-...	¦	ОЕР 81-02-02-...	¦	      
	=        	¦

	¦	3. 	¦	Буровзрывные работы  	¦	ФЕР 81-02-03-...	¦	ОЕР 81-02-03-...	¦	      
	=        	¦

	¦	4. 	¦	Скважины             	¦	ФЕР 81-02-04-...	¦	                	¦	ТЕР 81-
	02-04-...	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	5. 	¦	Свайные работы. Зак- 	¦	ФЕР 81-02-05-...	¦	                	¦	ТЕР 81-
	02-05-...	¦

	¦	   	¦	репление грунтов.    	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	Опускные колодцы     	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	6. 	¦	Бетонные и железобе- 	¦	ФЕР 81-02-06-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-06-...	¦

	¦	   	¦	тонные конструкции   	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	монолитные           	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	7. 	¦	Бетонные и железобе- 	¦	ФЕР 81-02-07-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-07-...	¦

	¦	   	¦	тонные конструкции   	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	сборные              	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	8. 	¦	Конструкции из кирпи-	¦	ФЕР 81-02-08-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-08-...	¦

	¦	   	¦	ча и блоков          	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	9. 	¦	Строительные металли-	¦	ФЕР 81-02-09-...	¦	ТЕР 81-02-09-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ческие конструкции   	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	10.	¦	Деревянные конструк- 	¦	ФЕР 81-02-10-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-10-...	¦

	¦	   	¦	ции                  	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	11.	¦	Полы                 	¦	ФЕР 81-02-11-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-11-...	¦

	¦	12.	¦	Кровли               	¦	ФЕР 81-02-12-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-12-...	¦

	¦	13.	¦	Защита строительных  	¦	ФЕР 81-02-13-...	¦	ОЕР 81-02-13-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	конструкций и обору- 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	дования от коррозии  	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	14.	¦	Конструкции в сель-  	¦	ФЕР 81-02-14-...	¦	ОЕР 81-02-14-...	¦	ТЕР 81-
	02-14-...	¦

	¦	   	¦	ском строительстве   	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	15.	¦	Отделочные работы    	¦	ФЕР 81-02-15-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-15-...	¦

	¦	16.	¦	Трубопроводы внутрен-	¦	ФЕР 81-02-16-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-16-...	¦

	¦	   	¦	ние                  	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	17.	¦	Водопровод и канали- 	¦	ФЕР 81-02-17-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-17-...	¦

	¦	   	¦	зация - внутренние   	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	устройства           	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	18.	¦	Отопление - внутрен- 	¦	ФЕР 81-02-18-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-18-...	¦

	¦	   	¦	ние устройства       	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	19.	¦	Газоснабжение - внут-	¦	ФЕР 81-02-19-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-19-...	¦

	¦	   	¦	ренние устройства    	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	20.	¦	Вентиляция и кондици-	¦	ФЕР 81-02-20-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-20-...	¦

	¦	   	¦	онирование воздуха   	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	21.	¦	Электроосвещение зда-	¦	ФЕР 81-02-21-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-21-...	¦

	¦	   	¦	ний                  	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	22.	¦	Водопровод - наружные	¦	ФЕР 81-02-22-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-22-...	¦

	¦	   	¦	сети                 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	23.	¦	Канализация - наруж- 	¦	ФЕР 81-02-23-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-23-...	¦

	¦	   	¦	ные сети             	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	24.	¦	Теплоснабжение и га- 	¦	ФЕР 81-02-24-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-24-...	¦

	¦	   	¦	зопроводы            	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	25.	¦	Магистральные и про- 	¦	ФЕР 81-02-25-...	¦	ОЕР 81-02-25-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	мысловые трубопроводы	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	26.	¦	Теплоизоляционные ра-	¦	ФЕР 81-02-26-...	¦	ОЕР 81-02-26-...	¦	ТЕР 81-
	02-26-...	¦

	¦	   	¦	боты                 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	27.	¦	Автомобильные дороги 	¦	       =        	¦	ОЕР 81-02-27-...	¦	ТЕР 81-
	02-27-...	¦

	¦	28.	¦	Железные дороги      	¦	ФЕР 81-02-28-...	¦	       =        	¦	      
	=        	¦

	¦	29.	¦	Тоннели и метрополи- 	¦	ФЕР 81-02-29-...	¦	       =        	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	тены                 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	30.	¦	Мосты и трубы        	¦	ФЕР 81-02-30-...	¦	ОЕР 81-02-30-...	¦	      
	=        	¦

	¦	31.	¦	Аэродромы            	¦	ФЕР 81-02-31-...	¦	ОЕР 81-02-31-...	¦	      
	=        	¦

	¦	32.	¦	Трамвайные пути      	¦	ФЕР 81-02-32-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-32-...	¦

	¦	33.	¦	Линии электропередачи	¦	ФЕР 81-02-33-...	¦	ОЕР 81-02-33-...	¦	      
	=        	¦

	¦	34.	¦	 	Сооружения	 связи, ра-	¦	ФЕР 81-02-34-...	¦	ОЕР 81-02-34-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	диовещания и телеви- 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	дения                	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	35.	¦	Горнопроходческие ра-	¦	       =        	¦	ОЕР 81-02-35-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	боты                 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	36.	¦	Земляные конструкции 	¦	       =        	¦	ОЕР 81-02-36-...	¦	      
	=        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	   	¦	гидротехнических соо-	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	ружений              	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	37.	¦	Бетонные и железобе- 	¦	       =        	¦	ОЕР 81-02-37-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	тонные конструкции   	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	гидротехнических соо-	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	ружений              	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	38.	¦	Каменные конструкции 	¦	       =        	¦	ОЕР 81-02-38-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	гидротехнических соо-	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	ружений              	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	39.	¦	Металлические конс-  	¦	       =        	¦	ОЕР 81-02-39-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	трукции гидротехни-  	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	ческих 	сооружений   	 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	40.	¦	Деревянные конструк- 	¦	       =        	¦	ОЕР 81-02-40-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ции гидротехнических 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	сооружений           	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	41.	¦	Гидроизоляционные ра-	¦	       =        	¦	ОЕР 81-02-41-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	боты в гидротехничес-	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	ких сооружениях      	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	42.	¦	Берегоукрепительные  	¦	       =        	¦	ОЕР 81-02-42-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	работы               	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	43.	¦	Судовозные пути ста- 	¦	       =        	¦	ОЕР 81-02-43-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	пелей и слипов       	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	44.	¦	Подводно - строитель-	¦	       =        	¦	ОЕР 81-02-44-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ные (водолазные) ра- 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	боты                 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	45.	¦	Промышленные печи и  	¦	       =        	¦	ОЕР 81-02-45-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	трубы                	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	46.	¦	Работы по реконструк-	¦	ФЕР 81-02-46-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-46-...	¦

	¦	   	¦	ции 	зданий	 и сооруже-	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	ний                  	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	47.	¦	Озеленение. Защитные 	¦	ФЕР 81-02-47-...	¦	       =        	¦	ТЕР 81-
	02-47-...	¦

	¦	   	¦	лесонасаждения. Мно- 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	голетние плодовые на-	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	саждения             	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	48.	¦	Скважины на нефть и  	¦	       =        	¦	ОЕР 81-02-48-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	газ                  	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	49.	¦	Скважины на нефть и  	¦	       =        	¦	ОЕР 81-02-49-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	газ в морских услови-	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	ях                   	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	50.	¦	Мелиоративное и водо-	¦	       =        	¦	ОЕР 81-02-50-...	¦	      
	=        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	   	¦	хозяйственное строи- 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	тельство             	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	+---+---------------------+----------------+----------------+--------
	--------+

	¦	                 2. Монтажные работы (шифр
	03):                             	¦

	+---T---------------------T----------------T----------------T--------
	--------+

	¦	1. 	¦	Металлообрабатывающее	¦	ФЕР 81-03-01-...	¦	ОЕР 81-03-01-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	оборудование         	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	2. 	¦	Деревообрабатывающее 	¦	ФЕР 81-03-02-...	¦	ОЕР 81-03-02-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	оборудование         	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	3. 	¦	Подъемно - транспорт-	¦	ФЕР 81-03-03-...	¦	ОЕР 81-03-03-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ное оборудование     	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	4. 	¦	Дробильно - размоль- 	¦	ФЕР 81-03-04-...	¦	ОЕР 81-03-04-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ное, обогатительное и	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	агломерационное обо- 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	рудование            	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	5. 	¦	Весовое оборудование 	¦	ФЕР 81-03-05-...	¦	ОЕР 81-03-05-...	¦	      
	=        	¦

	¦	6. 	¦	Теплосиловое оборудо-	¦	ФЕР 81-03-06-...	¦	ОЕР 81-03-06-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	вание                	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	7. 	¦	Компрессорные машины,	¦	ФЕР 81-03-07-...	¦	ОЕР 81-03-07-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	насосы и вентиляторы 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	8. 	¦	Электротехнические   	¦	ФЕР 81-03-08-...	¦	ОЕР 81-03-08-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	установки            	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	9. 	¦	Электрические печи   	¦	ФЕР 81-03-09-...	¦	ОЕР 81-03-09-...	¦	      
	=        	¦

	¦	10.	¦	Оборудование связи   	¦	ФЕР 81-03-10-...	¦	ОЕР 81-03-10-...	¦	      
	=        	¦

	¦	11.	¦	Приборы, средства ав-	¦	ФЕР 81-03-11-...	¦	ОЕР 81-03-11-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	томатизации и вычис- 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	лительной техники    	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	12.	¦	Технологические тру- 	¦	ФЕР 81-03-12-...	¦	ОЕР 81-03-12-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	бопроводы            	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	13.	¦	Оборудование атомных 	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-13-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	электростанций       	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	14.	¦	Оборудование прокат- 	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-14-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ных производств      	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	15.	¦	Оборудование для     	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-15-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	очистки газов        	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	16.	¦	Оборудование предпри-	¦	       =        	¦	ЕР 81-03-16-... 	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ятий черной металлур-	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	гии                  	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	17.	¦	Оборудование предпри-	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-17-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ятий цветной метал-  	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	   	¦	лургии               	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	18.	¦	Оборудование предпри-	¦	ФЕР 81-03-18-...	¦	ОЕР 81-03-18-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ятий химической и    	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	нефтеперерабатывающей	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	промышленности       	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	19.	¦	Оборудование предпри-	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-19-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ятий угольной и тор- 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	фяной промышленности 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	20.	¦	Оборудование сигнали-	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-20-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	зации, централизации 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	и блокировки на же-  	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	лезнодорожном транс- 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	порте                	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	21.	¦	Оборудование метропо-	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-21-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	литенов и тоннелей   	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	22.	¦	Оборудование гидро-  	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-22-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	электрических станций	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	и гидротехнических   	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	сооружений           	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	23.	¦	Оборудование предпри-	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-23-...	¦	      
	=        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	   	¦	ятий электротехничес-	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	кой промышленности   	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	24.	¦	Оборудование предпри-	¦	ФЕР 81-03-24-...	¦	ОЕР 81-03-24-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ятий промышленности  	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	строительных материа-	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	лов                  	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	25.	¦	Оборудование предпри-	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-25-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ятий целлюлозно - бу-	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	мажной промышленности	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	26.	¦	Оборудование предпри-	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-26-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ятий текстильной про-	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	мышленности          	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	27.	¦	Оборудование предпри-	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-27-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ятий полиграфической 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	промышленности       	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	28.	¦	Оборудование предпри-	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-28-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ятий пищевой промыш- 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	ленности             	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	29.	¦	Оборудование теат-   	¦	ФЕР 81-03-29-...	¦	ОЕР 81-03-29-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	рально - зрелищных   	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	   	¦	предприятий          	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	30.	¦	Оборудование зернох- 	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-30-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ранилищ и предприятий	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	по переработке зерна 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	31.	¦	Оборудование предпри-	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-31-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ятий кинематографии  	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	32.	¦	Оборудование предпри-	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-32-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ятий электронной про-	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	мышленности и промыш-	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	ленности средств свя-	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	зи                   	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	33.	¦	Оборудование предпри-	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-33-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ятий легкой промыш-  	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	ленности             	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	34.	¦	Оборудование учрежде-	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-34-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ний здравоохранения и	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	предприятий медицинс-	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	кой промышленности   	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	35.	¦	Оборудование предпри-	¦	       =        	¦	ОЕР 81-03-35-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ятий сельскохозяйс-  	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	   	¦	твенных производств  	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	36.	¦	Оборудование предпри-	¦	ФЕР 81-03-36-...	¦	ОЕР 81-03-36-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	ятий бытового обслу- 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	живания и коммуналь- 	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	ного хозяйства       	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	37.	¦	Оборудование общего  	¦	ФЕР 81-03-37-...	¦	       =        	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	назначения           	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	38.	¦	Технологические ме-  	¦	ФЕР 81-03-38-...	¦	ОЕР 81-03-38-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	таллические конструк-	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	   	¦	ции                  	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	¦	39.	¦	Контроль монтажных   	¦	ФЕР 81-03-39-...	¦	ОЕР 81-03-39-...	¦	      
	=        	¦

	¦	   	¦	сварных соединений   	¦	                	¦	               
	¦	                	¦

	L---+---------------------+----------------+----------------+--------
	---------

	--------------------------------

	<*> Номенклатура рекомендуемая.

	<**> Год введения в действие (например, 2001 г. - ТЕР 81-02-01-2001 и т.д.)

	Приложение 2

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Система нормативных документов в строительстве

	СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ --------------------------------------

	ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ (ФЕР)

	СБОРНИК N 1

	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ФЕР 81-02-01-2001)

	Издание официальное

	Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и
	жилищной политике (Госстрой России)

	Москва 2000

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Продолжение Приложения 2

	                           ПРЕДИСЛОВИЕ

	    Сборник N 1 "Земляные работы"  (ФЕР  81-02-01-2001),  Госстрой

	России, 2000. - с.

	    1. РАЗРАБОТАН ________________________________________________

	    ______________________________________________________________

	    (руководитель -            , исполнители -                   )

	    РАССМОТРЕН на    заседании    Межведомственной   комиссии   по

	разработке документов по ценообразованию в строительстве  Госстроя

	России.

	    ВНЕСЕН Управлением  ценообразования  и сметного нормирования в

	строительстве и жилищно - коммунальном хозяйстве Госстроя России.

	    2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением  Госстроя  России

	от _____________ 2000 г. N

	    ВЗАМЕН СНиП IV-2-82, СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91.

	Продолжение Приложения 2

	              СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	              --------------------------------------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	               ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ (ФЕР)

	                           СБОРНИК N 1

	                         ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

	                       (ФЕР 81-02-01-2001)

	__________________________________________________________________

	           (наименование документа на английском языке)

	                                Дата введения ____________________

	                        ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	                         (далее - текст)

	__________________________________________________________________

	                       Издание официальное

	Приложение 3

	Система нормативных документов в строительстве

	СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Тверская область ----------------------------
	----------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ для определения стоимости строительства в
	Тверской области

	СБОРНИК N 7

	БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ (ТЕР 81-02-07-2001)

	Издание официальное

	Администрация Тверской области

	г. Тверь 2000

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Приложение 4

	ТАБЛИЦА СБОРНИКА ЕР НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	N	Код 	Наименование и	Ед.	Пря-	В том числе (руб.): 	Затра-
	ОКП 	характеристика	из-	мые	опла-	эксплуатация	мате-	ты   
	п	--- 	работ и конст-	ме-	зат-	та  	машин  	риаль-	труда
	/	Код 	рукций (обору-	ре-	ра-	труда	всего	в т.ч.	ные  	рабо-
	п	отрас.	дования)     	ния	ты,	рабо-	оплата	ресур-	чих, 
	руб.	чих 	труда	сы   	чел.-ч

	Приложение 5

	ЭТАЛОННАЯ ЗАПИСЬ КОДОВ РАСЦЕНОК

	    Пример 1:

	    Код 2*12*0002*01*1 - устройство кровель плоских четырехслойных

	                         из   рубероида   на  битумной  мастике  с

	                         защитным слоем из гравия,

	    где:

	    2 - вид работ "строительные";

	    12 - номер сборника;

	    0002 - номер таблицы ГЭСН;

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	    01 - порядковый номер расценки;

	    1 - порядковый номер подрасценки.

	    Пример 2:

	    Код 3*07*0047*02*1 - монтаж  мембранного  компрессора   массой

	                         1,27 т,

	    где:

	    3 - вид работ "монтажные";

	    07 - номер сборника;

	    0047 - номер таблицы ГЭСН;

	    02 - порядковый номер расценки;

	    1 - порядковый номер подрасценки.

	Приложение 6

	ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ЕР

	Пример N 1

	1. Исходные данные:

	1.1. Сборник ГЭСН 81-02-07-99 "Бетонные и железобетонные конструкции сборные"

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Раздел 05. Жилые и общественные 	здания,	 административно - бытовые здания промышленных
	предприятий

	01. Блоки стен подвалов

	Таблица 7-42. Установка блоков стен подвалов

	    Состав работ: 01. Установка блоков

	                  02. Заполнение бетоном вертикальных каналов

	                  03. Промазка раствором вертикальных и

	                      горизонтальных швов.

	Измеритель: 1 куб. м сборных конструкций

	----T---------T----------------------T----T--------------------------
	----¬

	¦	 N 	¦	 Код ОКП 	¦	Наименование элементов	¦	Ед. 	¦	           Массой,
	т:         	¦

	¦	п/п	¦	 ------- 	¦	       затрат         	¦	изм.	+------T------T------T-----
	----+

	¦	   	¦	   Код   	¦	                      	¦	    	¦	до 0,5	¦	до 1,0	¦	до 1,5	¦	более
	1,5	¦

	¦	   	¦	 отрасл. 	¦	                      	¦	    	+------+------+------+-----
	----+

	¦	   	¦	         	¦	                      	¦	    	¦	7-42-1	¦	7-42-2	¦	7-42-3	¦	 7-
	42-4  	¦

	+---+---------+----------------------+----+------+------+------+-----
	----+

	¦	1  	¦	    -    	¦	Затраты труда рабочих 	¦	чел.	¦	           
	1,7               	¦

	¦	   	¦	         	¦	- строителей          	¦	-ч 
	¦	                              	¦

	¦	   	¦	         	¦	                      	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	2  	¦	    -    	¦	Затраты труда машинис-	¦	чел.	¦	           
	1,0               	¦

	¦	   	¦	         	¦	тов                   	¦	-ч 
	¦	                              	¦

	¦	   	¦	         	¦	                      	¦	   

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	                              	¦

	¦	3  	¦	         	¦	Машины:               	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	   	¦	         	¦	                      	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	3.1	¦	021243   	¦	Кран на гусеничном хо-	¦	маш.	¦	           
	0,48              	¦

	¦	   	¦	         	¦	ду при работе на дру- 	¦	-ч 
	¦	                              	¦

	¦	   	¦	         	¦	гих видах строительст-	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	   	¦	         	¦	ва                    	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	   	¦	         	¦	                      	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	3.2	¦	    -    	¦	Прочие машины (в про- 	¦	%   	¦	          
	35                 	¦

	¦	   	¦	         	¦	центах от затрат на   	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	   	¦	         	¦	основные строительные 	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	   	¦	         	¦	машины)               	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	   	¦	         	¦	                      	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	4  	¦	         	¦	Материалы:            	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	   	¦	         	¦	                      	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	4.1	¦	574500000	¦	Бетон мелкозернистый  	¦	куб.	¦	           
	0,01              	¦

	¦	   	¦	         	¦	(песчаный) класса     	¦	м  
	¦	                              	¦

	¦	   	¦	         	¦	В 12,5                	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	   	¦	         	¦	                      	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	4.2	¦	574500000	¦	Раствор готовый кладо-	¦	куб.	¦	           
	0,05              	¦

	¦	   	¦	         	¦	чный тяжелый цементный	¦	м  

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	                              	¦

	¦	   	¦	         	¦	марки 100             	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	   	¦	         	¦	                      	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	4.3	¦	574150000	¦	Блоки бетонные для    	¦	куб.	¦	           
	1,0               	¦

	¦	   	¦	         	¦	стен подвала          	¦	м  
	¦	                              	¦

	L---+---------+----------------------+----+--------------------------
	-----

	1.2. Из сборника (каталога) сметных цен на материалы, изделия и конструкции принимаются:

	по разделу "Бетонные конструкции":

	Блоки бетонные для стен подвала марки 100 (из тяжелого бетона объемной массой 2200 - 2400
	кг/куб. м с габаритными размерами 2380 x 400 x 580 и 880 x 400 x 580 см

	за 1 куб. м сметная цена - 586,0 руб.

	по разделу "Бетоны":

	Бетон товарный М 100

	за 1 куб. м сметная цена - 356,0 руб.

	по разделу "Растворы":

	Раствор цементный М 100

	за 1 куб. м сметная цена - 296,0 руб.

	1.3. Из сборника (каталога) сметных цен на эксплуатацию строительных машин принимаются:

	по разделу "Краны":

	Кран на гусеничном ходу грузоподъемностью до 25 т

	сметная цена эксплуатации за 1 маш.-ч - 70,20 руб.,

	в том числе оплата труда машинистов - 20,20 руб.

	1.4. По статистическим данным размер оплата труда рабочих - строителей:

	для среднего разряда работы 4,3 - 13,5 руб./ч.

	2. Расчет ЕР N 7-42-3 для включения в Сборник ТЕР 81-02-07-2001 "Бетонные и
	железобетонные конструкции сборные"

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	    2.1. Оплата труда рабочих - строителей:

	                                    13,5 руб. x 1,7 = 22,95 руб.

	    2.2. Стоимость эксплуатации машин:

	    Кран на гусеничном ходу         70,20 руб. x 0,48 = 33,70 руб.

	    Прочие машины                   33,70 руб. x 0,35 = 11,80 руб.

	    --------------------------------------------------------------

	    Итого:                          45,50 руб.

	    в т.ч. оплата труда машинистов (механизаторов):

	    Кран на гусеничном ходу         20,20 руб. x 1,0 = 20,20 руб.

	    Прочие машины                   20,20 руб. x 0,35 = 7,28 руб.

	    --------------------------------------------------------------

	    Итого:                          27,48 руб.

	    2.3. Стоимость материальных ресурсов:

	    Бетон мелкозернистый (песчаный) класса В 12,5

	                                    356,0 руб. x 0,01 = 3,56 руб.

	    Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 100

	                                    296,0 руб. x 0,05 = 14,80 руб.

	    --------------------------------------------------------------

	    Итого:                          18,36 руб.

	    Стоимость блоков бетонных определяется при привязке расценки.

	    2.4. Всего прямые затраты:      86,81 руб.

	3. Итоговая запись в таблицу Сборника ТЕР 81-02-07-2001 "Бетонные и железобетонные
	конструкции сборные", подлежащего изданию:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	--T------T--------------T----T-----T-------------------------T------¬

	¦	N	¦	 Код  	¦	Наименование и	¦	Ед. 	¦	Пря- 	¦	    В том числе (руб.)   	¦	Затра-	¦

	¦	 	¦	 ОКП  	¦	характеристика	¦	из- 	¦	мые  	+-----T------------T------+	ты    	¦

	¦	п	¦	 ---  	¦	работ и конст-	¦	ме- 	¦	зат- 	¦	опла-	¦	эксплуатация	¦	мате- 	¦	труда 	¦

	¦	/	¦	 Код  	¦	рукций (обору-	¦	ре- 	¦	раты,	¦	та   	¦	    машин   	¦	риаль-	¦	рабо- 	¦

	¦	п	¦	отрас.	¦	дования)      	¦	ния 	¦	руб. 	¦	труда	+-----T------+	ные   	¦	чих,  	¦

	¦	 	¦	      	¦	              	¦	    	¦	     	¦	рабо-	¦	всего	¦	в т.ч.	¦	ресур-	¦	чел.-ч	¦

	¦	 	¦	      	¦	              	¦	    	¦	     	¦	чих  	¦	     	¦	оплата	¦	сы    	¦	      	¦

	¦	 	¦	      	¦	              	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	труда 	¦	      	¦	      	¦

	+-+------+--------------+----+-----+-----+-----+------+------+------+

	¦	             Раздел 05 "Жилые и общественные здания,               	¦

	¦	          административно - бытовые здания промышленных            	¦

	¦	                           предприятий                             	¦

	+-T------T--------------T----T-----T-----T-----T------T------T------+

	¦	 	¦	      	¦	01. Блоки под-	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	 	¦	      	¦	валов         	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	 	¦	      	¦	--------------	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	 	¦	      	¦	Установка бло-	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	 	¦	      	¦	ков  стен под-	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	 	¦	      	¦	валов с запол-	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	 	¦	      	¦	нением каналов	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	 	¦	      	¦	и   швов   при	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	 	¦	      	¦	блоках массой:	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	 	¦	      	¦	              	¦	    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	 	¦	7-42-1	¦	      до 0,5 т	¦	....	¦	.....	¦	.....	¦	.....	¦	......	¦	......	¦	......	¦

	¦	 	¦	7-42-2	¦	      до 1,0 т	¦	....	¦	.....	¦	.....	¦	.....	¦	......	¦	......	¦	......	¦

	¦	 	¦	7-42-3	¦	      до 1,5 т	¦	куб.	¦	86,81	¦	22,95	¦	45,50	¦	27,48 	¦	18,36 	¦	 2,7  	¦

	¦	 	¦	      	¦	              	¦	м   	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L-+------+--------------+----+-----+-----+-----+------+------+-------

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	Пример N 2

	1. Исходные данные:

	1.1. Сборник ГЭСН 81-03-07-99 "Компрессорные машины, насосы и вентиляторы"

	Отдел 1 "Компрессорные установки, агрегаты и машины поршневые"

	Раздел 5 "Мембранные компрессоры".

	Группа 47 Мембранные компрессоры

	Таблица 7-47. Монтаж мембранных компрессоров на готовое основание.

	    Состав работ: 01. Перемещение оборудования   с   приобъектного

	                      склада автомашиной с погрузкой и  разгрузкой

	                      краном на автомобильном ходу

	                  02. То же на катках и  салазках  электролебедкой

	                      на расстояние до 50 м к месту монтажа

	                  03. Устройство и  разборка  временных  клеток из

	                      шпал для погрузки  и  выгрузки  оборудования

	                      при его перемещении

	                  04. Распаковка ящиков с оборудованием с отноской

	                      и укладкой элементов

	                  05. Очистка оборудования     от     обертки    и

	                      антикоррозийных покрытий

	                  06. Проверка фундамента

	                  07. Установка, передвижка и снятие треноги

	                  08. Установка собранного     оборудования     на

	                      фундамент  с  постановкой  анкерных  болтов,

	                      выверкой  оборудования  по  уровню и отвесу,

	                      вставкой  подкладок.  Сдача  установки   под

	                      подливку  и наблюдение за подливкой.  Монтаж

	                      при помощи треноги с применением трактора  и

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	                      электролебедки

	                  09. Проверка центровки     осей      мембранного

	                      компрессора и электродвигателя

	                  10. Испытание мембранного компрессора  вхолостую

	                      и  под  нагрузкой  с  использованием  воды и

	                      электроэнергии.

	Измеритель: 1 шт.

	----T---------T----------------------T----T--------------------------
	----¬

	¦	 N 	¦	 Код ОКП 	¦	Наименование элементов	¦	Ед. 	¦	           Массой,
	т:         	¦

	¦	п/п	¦	 ------- 	¦	       затрат         	¦	изм.	+------T------T------T-----
	----+

	¦	   	¦	   Код   	¦	                      	¦	    	¦	до 0,5	¦	до 1,0	¦	до 1,5	¦	более
	1,5	¦

	¦	   	¦	 отрасл. 	¦	                      	¦	    	+------+------+------+-----
	----+

	¦	   	¦	         	¦	                      	¦	    	¦	7-47-1	¦	7-47-2	¦	7-47-3	¦	 7-
	47-4  	¦

	+---+---------+----------------------+----+------+------+------+-----
	----+

	¦	1  	¦	    -    	¦	Затраты труда рабочих 	¦	чел.	¦	             
	42,2            	¦

	¦	   	¦	         	¦	- монтажников         	¦	-ч 
	¦	                              	¦

	¦	1.1	¦	    -    	¦	Средний разряд работы 	¦	    	¦	              
	3,9            	¦

	¦	   	¦	         	¦	в том числе:          	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	1.2	¦	    -    	¦	Затраты труда рабочих 	¦	чел.	¦	              
	4,0            	¦

	¦	   	¦	         	¦	- монтажников на испы-	¦	-ч 
	¦	                              	¦

	¦	   	¦	         	¦	тание                 	¦	   
	¦	                              	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	2  	¦	    -    	¦	Затраты труда машинис-	¦	чел.	¦	              
	2,42           	¦

	¦	   	¦	         	¦	тов                   	¦	-ч 
	¦	                              	¦

	¦	3  	¦	         	¦	Машины:               	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	3.1	¦	022004   	¦	Кран самоходный       	¦	маш.	¦	              
	0,71           	¦

	¦	   	¦	         	¦	                      	¦	-ч 
	¦	                              	¦

	¦	3.2	¦	         	¦	Автомобиль бортовой   	¦	маш.	¦	              
	0,71           	¦

	¦	   	¦	         	¦	                      	¦	-ч 
	¦	                              	¦

	¦	3.3	¦	180101   	¦	Трактор               	¦	маш.	¦	              
	1,0            	¦

	¦	   	¦	         	¦	                      	¦	-ч 
	¦	                              	¦

	¦	3.4	¦	201201   	¦	Лебедка электрическая 	¦	маш.	¦	              
	3,1            	¦

	¦	   	¦	         	¦	                      	¦	-ч 
	¦	                              	¦

	¦	4. 	¦	         	¦	Материалы:            	¦	   
	¦	                              	¦

	¦	4.1	¦	106033   	¦	Шпалы широкой колеи   	¦	шт. 	¦	              
	3              	¦

	¦	4.2	¦	         	¦	Скобы строительные    	¦	кг  	¦	              
	0,6            	¦

	¦	4.3	¦	         	¦	Вода                  	¦	куб.	¦	              
	1,0            	¦

	¦	   	¦	         	¦	                      	¦	м  
	¦	                              	¦

	¦	4.4	¦	         	¦	Электроэнергия        	¦	кВт.	¦	              
	6,0            	¦

	¦	   	¦	         	¦	                      	¦	ч  
	¦	                              	¦

	L---+---------+----------------------+----+--------------------------
	-----

	1.2. Из сборника (каталога) сметных цен на материалы, изделия и конструкции принимается:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	по разделу "Материалы верхнего строения пути":

	Шпалы из древесины, тип III

	сметная цена за 1 шт. - 236,80 руб.

	по разделу "Металлоизделия":

	подраздел "Поковки строительные"

	Скобы строительные

	сметная цена за 1 кг - 1,60 руб.

	по разделу "Энергоресурсы":

	Электроэнергия

	сметная цена за 1 кВт.ч - 0,45 руб.

	по разделу "Прочие ресурсы":

	Вода

	Сметная цена за 1 куб. м - 10,00 руб.

	1.3. Из сборника (каталога) сметных цен на эксплуатацию строительных машин принимается:

	по разделу "Краны":

	Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью до 6 т

	сметная цена эксплуатации 1 маш.-ч - 70,00 руб.,

	в том числе оплата труда машинистов - 12,80 руб.

	по разделу "Автомобили":

	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 3 т

	сметная цена эксплуатации 1 маш.-ч - 50,00 руб.,

	в том числе оплата труда машинистов - 10,00 руб.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	по разделу "Тракторы":

	Трактор на пневмоколесном ходу мощностью до 60 кВт (81 л.с.)

	сметная цена эксплуатации 1 маш.-ч - 80,40 руб.,

	в том числе оплата труда машинистов - 15,30 руб.

	по разделу "Разные механизмы":

	Лебедка электрическая до 1 т

	сметная цена эксплуатации 1 маш.-ч - 3,20 руб.,

	в том числе оплата труда машинистов - 0,60 руб.

	1.4. По статистическим данным, размер оплаты труда рабочих - монтажников:

	для среднего разряда работы 3,9 - 12,0 руб./ч.

	2. Расчет ЕР N 7-47-2 для включения в Сборник ТЕР 81-03-07-2001 "Компрессорные машины,
	насосы и вентиляторы"

	    2.1. Оплата труда рабочих - строителей:

	                                   12,0 руб. x 42,20 = 506,40 руб.

	    2.2. Стоимость эксплуатации машин:

	    Кран самоходный                70,20 руб. x 0,71 = 49,70 руб.

	    Автомобиль бортовой            50,00 руб. x 0,71 = 35,50 руб.

	    Трактор на пневмоходу          80,40 руб. x 1,00 = 80,40 руб.

	    Лебедка электрическая          3,20 руб. x 3,1 = 9,92 руб.

	    --------------------------------------------------------------

	    Итого:                         175,52 руб.

	    в т.ч. оплата труда машинистов (механизаторов):

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	    Кран самоходный                12,80 руб. x 0,71 = 9,09 руб.

	    Автомобиль бортовой            10,00 руб. x 0,71 = 7,10 руб.

	    Трактор на пневмоходу          15,30 руб. x 1,00 = 15,30 руб.

	    Лебедка электрическая          0,60 руб. x 3,1 = 1,86 руб.

	    --------------------------------------------------------------

	    Итого:                         33,35 руб.

	    2.3. Стоимость материальных ресурсов:

	    Шпалы из древесины, тип III    236,80 руб. x 3 = 710,40 руб.

	    Скобы строительные             1,60 руб. x 0,6 = 0,96 руб.

	    Вода                           10,00 руб. x 1 = 10,00 руб.

	    Электроэнергия                 0,45 руб. x 6 = 2,70 руб.

	    --------------------------------------------------------------

	    Итого:                         724,06 руб.

	    в т.ч. возврат шпал и скоб     711,36 руб.

	    --------------------------------------------------------------

	    Итого:                         12,70 руб.

	    2.4. Всего прямые затраты:     694,62 руб.

	3. Итоговая запись в таблицу Сборника ТЕР 81-02-07-2001 "Компрессорные машины, насосы и
	вентиляторы", подлежащего изданию:

	Отдел 1 "Компрессорные установки, агрегаты и машины поршневые"

	Раздел 5 "Мембранные компрессоры".

	Группа 47 Мембранные компрессоры

	Таблица 7-47. Монтаж мембранных компрессоров на готовое основание.

	    Состав работ: 01. Перемещение оборудования   с   приобъектного

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	                      склада  автомашиной с погрузкой и разгрузкой

	                      краном на автомобильном ходу

	                  02. То же на катках и  салазках  электролебедкой

	                      на расстояние до 50 м к месту монтажа

	                  03. Устройство и  разборка  временных  клеток из

	                      шпал для погрузки  и  выгрузки  оборудования

	                      при его перемещении

	                  04. Распаковка ящиков с оборудованием с отноской

	                      и укладкой элементов

	                  05. Очистка оборудования    от     обертки     и

	                      антикоррозийных покрытий

	                  06. Проверка фундамента

	                  07. Установка, передвижка и снятие треноги

	                  08. Установка собранного     оборудования     на

	                      фундамент  с  постановкой  анкерных  болтов,

	                      выверкой  оборудования  по  уровню и отвесу,

	                      вставкой  подкладок.  Сдача  установки   под

	                      подливку  и наблюдение за подливкой.  Монтаж

	                      при помощи треноги с применением трактора  и

	                      электролебедки

	                  09. Проверка центровки      осей     мембранного

	                      компрессора и электродвигателя

	                  10. Испытание мембранного компрессора  вхолостую

	                      и  под  нагрузкой  с  использованием  воды и

	                      электроэнергии.

	Измеритель: 1 шт.

	--T------T--------------T----T------T---------------------------T----
	--¬

	¦	N	¦	 Код  	¦	Наименование и	¦	Ед. 	¦	Прямые	¦	    В том числе (руб.)    
	¦	Затра-	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	 	¦	 ОКП  	¦	характеристика	¦	из- 	¦	затра-	+------T-------------T------
	+	ты    	¦

	¦	п	¦	 ---  	¦	работ и конст-	¦	ме- 	¦	ты,   	¦	оплата	¦	эксплуатация 	¦	мате-
	¦	труда 	¦

	¦	/	¦	 Код  	¦	рукций (обору-	¦	ре- 	¦	руб.  	¦	труда 	¦	    машин    	¦	риаль-
	¦	рабо- 	¦

	¦	п	¦	отрас.	¦	дования)      	¦	ния 	¦	      	¦	рабо- 	+------T------+	ные  
	¦	чих,  	¦

	¦	 	¦	      	¦	              	¦	    	¦	      	¦	чих   	¦	всего 	¦	в т.ч.	¦	ресур-
	¦	чел.-ч	¦

	¦	 	¦	      	¦	              	¦	    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	оплата	¦	сы   
	¦	      	¦

	¦	 	¦	      	¦	              	¦	    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	труда 	¦	     
	¦	      	¦

	+-+------+--------------+----+------+------+------+------+------+----
	--+

	¦	      Отдел 1 "Компрессорные установки, агрегаты и
	машины             	¦

	¦	                          
	поршневые"                                 	¦

	¦	               Раздел 5 "Мембранные
	компрессоры"                      	¦

	¦	               Группа 47 "Мембранные
	компрессоры"                     	¦

	+-T------T--------------T----T------T------T------T------T------T----
	--+

	¦	 	¦	      	¦	Монтаж мемб-  	¦	    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦

	¦	 	¦	      	¦	ранных комп-  	¦	    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦

	¦	 	¦	      	¦	рессоров мас- 	¦	    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦

	¦	 	¦	      	¦	сой:          	¦	    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦

	¦	 	¦	      	¦	              	¦	    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦

	¦	 	¦	7-47-1	¦	        0,76
	т	¦	....	¦	......	¦	......	¦	......	¦	......	¦	......	¦	......	¦

	¦	 	¦	7-47-2	¦	        1,27 т	¦	1   	¦	694,62	¦	506,40	¦	175,52	¦	33,35 	¦	12,70 	¦
	44,6 	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	 	¦	      	¦	              	¦	шт. 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     
	¦	      	¦

	¦	 	¦	7-47-3	¦	        2,60
	т	¦	....	¦	......	¦	......	¦	......	¦	......	¦	......	¦	......	¦

	L-+------+--------------+----+------+------+------+------+------+----
	---

	Приложение 7

	НОМЕНКЛАТУРА СБОРНИКОВ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО -
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	-----T---------------------T-----------------------------------------
	--------¬

	¦	 N  	¦	Наименование сборника	¦	              Шифры сборников
	ЕР:                	¦

	¦	сб -	¦	                     	+------------------T-----------T----------
	--------+

	¦	ков 	¦	                     	¦	   федерального   	¦	отраслевого	¦
	территориального 	¦

	¦	    	¦	                     	¦	    назначения    	¦	назначения 	¦	 
	назначения <*>  	¦

	¦	    	¦	                     	¦	                  	¦	    <*>   
	¦	                  	¦

	+----+---------------------+------------------+-----------+----------
	--------+

	¦	   1. По работам, выполняемым во многих отраслях (шифр
	02):                 	¦

	+----T---------------------T------------------T-----------T----------
	--------+

	¦	51. 	¦	Земляные работы      	¦	ФЕР 81-02-51 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	51 Р-...	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	52. 	¦	Фундаменты           	¦	ФЕР 81-02-52 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	52 Р-...	¦

	¦	53. 	¦	Стены                	¦	ФЕР 81-02-53 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	53 Р-...	¦

	¦	54. 	¦	Перекрытия           	¦	ФЕР 81-02-54 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	54 Р-...	¦

	¦	55. 	¦	Перегородки          	¦	ФЕР 81-02-55 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	55 Р-...	¦

	¦	56. 	¦	Проемы (окна, двери) 	¦	ФЕР 81-02-56 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	56 Р-...	¦

	¦	57. 	¦	Полы                 	¦	ФЕР 81-02-57 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	57 Р-...	¦

	¦	58. 	¦	Крыши, кровли        	¦	ФЕР 81-02-58 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	58 Р-...	¦

	¦	59. 	¦	Лестницы, крыльца    	¦	ФЕР 81-02-59 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	59 Р-...	¦

	¦	60. 	¦	Печные работы        	¦	ФЕР 81-02-60 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	60 Р-...	¦

	¦	61. 	¦	Штукатурные работы   	¦	ФЕР 81-02-61 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	61 Р-...	¦

	¦	    	¦	(3 раздела)          	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	62. 	¦	Малярные работы      	¦	ФЕР 81-02-62 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	62 Р-...	¦

	¦	    	¦	(3 раздела)          	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	63. 	¦	Стекольные, обойные и	¦	ФЕР 81-02-63 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	63 Р-...	¦

	¦	    	¦	облицовочные работы  	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	(3 раздела)          	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	64. 	¦	Лепные работы        	¦	ФЕР 81-02-64 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	64 Р-...	¦

	¦	65. 	¦	Внутренние  санитарно	¦	ФЕР 81-02-65 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	65 Р-...	¦

	¦	    	¦	- технические работы 	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	(раздел 1 "Водопровод	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	    	¦	и канализация",      	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	раздел 2 "Центральное	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	отопление",          	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	раздел 3 "Оборудова- 	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	ние котельных и теп- 	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	ловых узлов")        	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	66. 	¦	Наружные инженерные  	¦	ФЕР 81-02-66 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	66 Р-...	¦

	¦	    	¦	сети                 	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	(раздел 1 "Водосна-  	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	бжение",             	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	раздел 2 "Канализа-  	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	ция",                	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	раздел 3 "Теплоснаб- 	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	жение")              	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	67. 	¦	Электромонтажные     	¦	ФЕР 81-02-67 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	67 Р-...	¦

	¦	    	¦	работы               	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	68. 	¦	Благоустройство      	¦	ФЕР 81-02-68 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	68 Р-...	¦

	¦	    	¦	(раздел 1 "Дороги и  	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	проезды")            	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	69. 	¦	Прочие ремонтно -    	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	    	¦	строительные работы  	¦	ФЕР 81-02-69 Р-...	¦	     =     	¦	ТЕР 81-02-
	68 Р-...	¦

	+----+---------------------+------------------+-----------+----------
	--------+

	¦	   2. По работам, выполняемым в отдельных отраслях (шифр
	02):               	¦

	+----T---------------------T------------------T-----------T----------
	--------+

	¦	1.  	¦	Ремонтные работы, вы-	¦	        =         	¦	   шифр    	¦	       
	=         	¦

	¦	    	¦	полняемые по зданиям 	¦	                  	¦	отраслевой
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	и сооружениям желез- 	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	нодорожного транспор-	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	та                   	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	2.  	¦	То же водного транс- 	¦	        =         	¦	     "     	¦	       
	=         	¦

	¦	    	¦	порта (морской и реч-	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	ной)                 	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	3.  	¦	То же воздушного     	¦	        =         	¦	     "     	¦	       
	=         	¦

	¦	    	¦	транспорта           	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	4.  	¦	То же по объектам га-	¦	        =         	¦	     "     	¦	       
	=         	¦

	¦	    	¦	зового хозяйства     	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	5.  	¦	То же по объектам    	¦	        =         	¦	     "     	¦	       
	=         	¦

	¦	    	¦	энергетического хо-  	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	зяйства              	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	6.  	¦	То же по объектам    	¦	        =         	¦	     "     	¦	       
	=         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	¦	    	¦	связи                	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	7.  	¦	То же по объектам от-	¦	        =         	¦	     "     	¦	       
	=         	¦

	¦	    	¦	дельных видов промыш-	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	¦	    	¦	ленности             	¦	                  	¦	          
	¦	                  	¦

	L----+---------------------+------------------+-----------+----------
	---------

	--------------------------------

	<*> Рекомендуемая номенклатура сборников ЕР устанавливается соответствующими решениями
	отраслевых структур и администраций субъектов Российской Федерации.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.