МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ
	ПИСЬМО от 18 августа 2009 г. N 26720-ИП/08

	Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение и
	сообщается следующее.

	Для определения стоимости работ при засыпке траншей и пазух котлованов возможно
	использование нормы ГЭСН 01-02-033-1 "Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим
	песком" ГЭСН-2001 Сборника N 1 "Земляные работы" (2008). При этом данной нормой применение
	повышающих коэффициентов расхода материалов не предусмотрено.

	Одновременно Минрегион России сообщает, что при засыпке траншей и пазух котлованов
	непросадочными материалами (песок, ПГС, щебень) коэффициент к расходу материалов не
	применяется. В сборнике N 27 "Автомобильные дороги" коэффициент к расходу материалов
	применяется только для конструктивных элементов, находящихся выше уровня земли.

	Директор

	Департамента регулирования

	градостроительной деятельности

	И.В.ПОНОМАРЕВ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.