МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 6 октября 2009 г. N 382-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ
	ДОРОГИ М-4 "ДОН" ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ ВОРОНЕЖ, РОСТОВ-НА-ДОНУ,
	КРАСНОДАР ДО НОВОРОССИЙСКА НА УЧАСТКЕ КМ 492,7 - КМ 502,6 В
	ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

	1. Утвердить представленный федеральным государственным учреждением "Межрегиональная
	дирекция по дорожному 	строительству	 в Центральном регионе России Федерального дорожного
	агентства" проект реконструкции автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж,
	Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 492,7 - км 502,6 в Воронежской
	области", разработанный Воронежским филиалом "ВоронежГипродорнии" ОАО "ГИПРОДОРНИИ" и
	рассмотренный ФГУ "Главгосэкспертиза России" (положительное заключение от 07.09.2009 N 551-
	09/ГГЭ-6254/04), со следующими технико-экономическими показателями:

	                                              I этап            II
	этап <*>

	вид работ                                             реконструкция

	категория дороги                              IБ                IБ

	строительная длина, км                        10,5              10,5

	расчетная скорость, км/час                    120 - 100         120 -
	100

	число полос движения, шт.                     4                 6

	ширина проезжей части, м                      2х7,5            
	2х11,25

	ширина центральной разделительной полосы, м   12,5              5,0

	ширина обочин, м                              3,75              3,75

	ширина земляного полотна, м                   35,0              35,0

	тип дорожной одежды                                    капитальный

	вид покрытия                                          асфальтобетон

	мостовые 	сооружения	 (путепроводы, мост),

	шт./м                                         3/549,22          -

	в том числе:

	в теле основной дороги, шт./м                1/357,8           -

	над основной дорогой, шт./м                  2/191,42          -

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	габариты мостовых 	сооружений                        	 Г-2(15,05+1,5)

	                                                     Г-2(12,7+0,75)

	                                                     Г-13+(1,5+0,75)

	транспортные развязки в разных уровнях, шт.   2                 -

	пешеходный путепровод, шт.                    1                 -

	стоимость реконструкции в базисном уровне

	цен 2001 г. (без НДС), всего, тыс. рублей     841099,03        
	61518,80

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                             743366,85        
	58929,51

	оборудование, тыс. рублей                    3571,81           -

	прочие затраты, тыс. рублей                  94160,37         
	2589,29

	в том числе:

	ПИР, тыс. рублей                             34827,89         
	1824,41

	возвратные суммы, тыс. рублей                (12270,33)       
	(425,63)

	стоимость реконструкции в текущем уровне цен

	III квартала 2009 г. с НДС, всего,

	тыс. рублей                                   6511149,78       
	481045,53

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                             5903373,51       
	467982,81

	оборудование, тыс. рублей                    12054,15          -

	прочие затраты, тыс. рублей                  595722,12        
	13062,72

	в том числе:

	ПИР, тыс. рублей                             149368,84        
	7829,92

	НДС, тыс. рублей                             937031,42        
	72728,01

	возвратные суммы, тыс. рублей                (97443,60)       
	(3380,10).

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	--------------------------------

	<*> II этап реконструкции автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-
	на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 492,7 - км 502,6 в Воронежской области
	предусматривает доведение проезжей части до шести полос движения после проведения
	мониторинга роста интенсивности движения и близкой к исчерпанию пропускной способности
	дороги с четырехполосной проезжей частью.

	2. Федеральному государственному учреждению "Межрегиональная дирекция по дорожному
	строительству	 в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства" (А.А. Смирнов)
	по результатам торгов представить в Росавтодор уточненную стоимость объекта.

	Заместитель руководителя

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.